Техническая спецификация
Особые требования:
1. Вид услуги: выполнить комплекс работ по обшивке (облицовке) верхнего угла бортов спортивной ямы по всему периметру.
2. Материал обшивки: экокожа (износостойкая, влагостойкая). Весь материал предоставляется подрядчиком.
3. Цвет материалов: по согласованию заказчика.
4. Крепление: саморезы, шурупы, а также пристреливание строительным степлером.
5. Размеры ямы: длина — два борта по 13 метров каждый, два борта по 6 метров, общая длина бортов 38 метров. Ширина 50 см.
6. Предварительные работы: демонтаж устаревшего материала по всему периметру, устранение сколов и неровностей на бортах, грунтовка и покраска бортов.
7. Расходный материал и инструменты: весь материал, включая шурупы, саморезы, шкурки по зачистке, грунтовку, краску и прочие расходные материалы, а также инструменты для выполнения работ предоставляет подрядчик (исполнитель).
8. Цель работ: защита кромки, выравнивание геометрии и обеспечение безопасности спортсменов (исключение травм при контакте с бортом).













Техникалық ерекшелік
Ерекше талаптар:
1. Қызмет түрі: спорттық шұңқырдың жиектерінің жоғарғы бұрыштарын бүкіл периметрі бойынша қаптау (әрлеу) жұмыстарын кешенді түрде орындау.
2. Қаптау материалы: экобылғары (тозуға төзімді, ылғалға төзімді). Барлық материалдарды мердігер қамтамасыз етеді.
3. Материалдардың түсі: тапсырыс берушімен келісу бойынша анықталады.
4. Бекіту тәсілі: өздігінен бұрап кіргізілетін бұрандалар, бұрандалы шегелер, сондай-ақ құрылыс степлерімен бекіту.
5. Шұңқырдың өлшемдері: ұзындығы — әрқайсысы 13 метрден екі жиек және 6 метрден екі жиек. Жиектердің жалпы ұзындығы — 38 метр. Ені — 50 см.
6. Дайындық жұмыстары: бүкіл периметр бойынша ескі қаптау материалын бөлшектеу, жиектердегі сынықтар мен тегіс емес жерлерді қалпына келтіру, жиектерді грунттау және бояу.
7. Шығыс материалдары мен құрал-саймандар: барлық материалдарды, оның ішінде бұрандалы шегелерді, өздігінен бұрап кіргізілетін бұрандаларды, тегістеуге арналған зімпара қағаздарын, грунтовканы, бояуды және басқа да шығыс материалдарын, сондай-ақ жұмыстарды орындауға қажетті құрал-саймандарды мердігер (орындаушы) қамтамасыз етеді.
8. Жұмыстың мақсаты: жиектерді қорғау, олардың геометриялық пішінін тегістеу және спортшылардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету (жиектермен жанасу кезінде жарақат алу қаупін болдырмау).

