[bookmark: _GoBack]"Turkestan-Arena"МКҚК үшін суару жүйесінде су қалдықтарын үрлеу. Қысымы кемінде 3 атмосфера. Суару жүйесінен барлық суды шығару кезінде жұмыс толығымен орындалды деп саналады. Потенциал тарапынан барлық құралдар жинағы жеткізуші. Суару жүйесінің ұзындығы кемінде 2 шақырым.

Выдув остатков воды в системе орошения ГККП «Turkestan-Arena». Давлением не менее 3 атмосфер. Работа считается полностью выполненой при выводе всей воды с ситемы орошения. Весь инструментарий со стороны потенциального поставщик. Длина оросительной системы состовляет не менее 2 километров. 
