ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
на изготовление и поставку самоклеящихся термоэтикеток в рулонах для маркировки лекарственных средств и изделий медицинского назначения
1. Наименование закупаемого товара
Изготовление и поставка самоклеящихся термоэтикеток в рулонах для маркировки лекарственных средств и изделий медицинского назначения, в том числе для использования в отделении анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии.
2. Назначение товара
Самоклеящиеся термоэтикетки предназначены для маркировки, учета, идентификации и прослеживаемости лекарственных средств, изделий медицинского назначения, инфузионных растворов, шприцев, инфузоматов, емкостей, упаковок и иных объектов, используемых в медицинской организации.
Этикетки должны обеспечивать четкую визуальную идентификацию препарата, раствора, изделия или иного объекта маркировки, способствовать снижению риска ошибок при хранении, подготовке и применении лекарственных средств и изделий медицинского назначения, а также обеспечивать единый порядок маркировки в структурных подразделениях Заказчика. Изготовление цветных самоклеящихся стикеров красных, синих, сиреневых цветов и разных размеров и различной информацией (цвет, информацию и размеры согласовать с заказчиком). 
Цветные самоклеящиеся стикеры различного размера и различных цветов (цвет, размеры строго согласовать с заказчиком) должны быть высечены по форме и наклеены на бумажные рулоны. Печать производится в 1-5 красок, с последующей УФ-лакировкой. Поставки стикеров производятся в бумажных рулонах длиной 1 метр, ширина бумажной полоски от 1,5 до 3,5 см. Наклейки  5,8*4,0.
Флексографская печать (флексографическая печать, флексография, флексопечать) — это способ печати, который представляет собой прямую высокую ротационную печать быстровысыхающими жидкими красками, закрепляющимися на различных (чаще — гибких) материалах, с использованием эластичных печатных форм, которые могут быть установлены на формных цилиндрах с различной длиной окружности.
Дизайнерские работы (эскиз) должны быть представлены в течение 3-х рабочих дней с момента обращения Заказчика по определенной тематике

3. Количество товара
Поставщик должен изготовить и поставить:
Срок изготовления  после заключения договора в течение 16 календарных дней.
Обязательно согласовать макетов с заказчиком
     
	№
	Название
	Кол-во
	Размер(см)

	1
	Знак «ТОҚТА қаупі өте жоғары дәрілер»
	200 000
	1,8*1,8

	2
	Знак «СЫРТҚЫ ТҮРІ ҰҚСАС
СХОЖИЙ ВИД»
	200 000
	1,8*1,8

	3
	Знак «АТАУЫ ҰҚСАС 
СХОЖЕЕ НАЗВАНИЕ»
	200 000
	1,8*1,8



Общее количество: 600 000 штук.
4. Общие требования к товару
Самоклеящиеся термоэтикетки должны быть изготовлены из качественного бумажного самоклеящегося материала, предназначенного для изготовления этикеточной продукции, термопечати и/или нанесения печатной информации типографским способом.
Этикетки должны быть размещены на бумажной или силиконизированной подложке в рулонах, пригодных для ручного наклеивания и, при необходимости, использования в печатающих устройствах.
Этикетки должны легко отделяться от подложки, не рваться, не деформироваться, не скручиваться, не иметь выраженного неприятного запаха и не оставлять значительных следов клея на руках при использовании.
5. Требования к материалу
Материал изготовления: самоклеящаяся бумага глянцевая или полуглянцевая, предназначенная для изготовления этикеточной продукции, типа FASSON или эквивалент.
Материал должен соответствовать следующим требованиям:
1. Плотность материала — не менее 80 г/м²;
2. Поверхность — гладкая, однородная, без пятен, складок, пузырей, расслоений и механических повреждений;
3. Основа — бумажная самоклеящаяся этикеточная основа;
4. Клеевой слой — равномерный по всей площади этикетки;
5. Клейкость — достаточная для надежной фиксации на гладких, пластиковых, бумажных, картонных, стеклянных и полимерных поверхностях;
6. Подложка — бумажная или силиконизированная, обеспечивающая легкое отделение этикетки;
7. [bookmark: _GoBack]Этикетка после наклеивания не должна самопроизвольно отклеиваться, скручиваться, отслаиваться по краям или деформироваться при обычных условиях хранения и эксплуатации.
6. Требования к размерам
Ориентировочный размер этикетки: 1,8 × 1,8 см.
Допускается изготовление этикеток разных размеров в зависимости от назначения, макета, объема текста и вида маркируемого объекта.
Окончательные размеры, форму, цвет, текстовую информацию, расположение элементов и иные параметры Поставщик обязан согласовать с Заказчиком до начала изготовления.
7. Требования к цвету и дизайну
Этикетки могут изготавливаться в различных цветах, включая, но не ограничиваясь: красный, синий, сиреневый, белый, желтый, зеленый и иные цвета по согласованию с Заказчиком.
Цветовая гамма, содержание надписей, расположение текста, шрифт, размер шрифта, наличие рамок, пиктограмм, цветовых полос, обозначений и иных элементов должны быть строго согласованы с Заказчиком.
Дизайн этикеток должен обеспечивать:
1. Быструю визуальную идентификацию;
2. Хорошую читаемость текста;
3. Четкое разграничение видов маркировки;
4. Возможность использования в условиях отделений интенсивной терапии;
5. Удобство для медицинского персонала при ежедневной работе;
6. Отсутствие перегруженности макета мелкими и нечитаемыми элементами.
Печать должна соответствовать следующим требованиям:
1. Изображения и текст должны быть ровными, четкими, без искажений, смазывания, расплывов, пропусков и размытых контуров;
2. Текст должен быть хорошо читаемым при обычном освещении;
3. Цвета должны быть насыщенными и соответствовать согласованному макету;
4. Печать должна выполняться в 1–5 красок в зависимости от согласованного макета;
5. При необходимости должна применяться последующая УФ-лакировка;
6. Печатная информация не должна стираться при обычном ручном использовании;
7. Не допускается смещение печати относительно края этикетки, нарушение центровки, обрезка текста или искажение элементов дизайна.
9. Требования к этикеткам с надписью
Этикетки с надписью должны содержать информацию, предварительно согласованную с Заказчиком.
Содержание может включать:
1. Наименование лекарственного средства или группы препаратов;
2. Предупреждающие или идентификационные надписи;
3. Цветовую маркировку;
4. Поля для дополнительного ручного внесения информации;
5. Служебные обозначения для отделений;
6. Иные сведения по требованию Заказчика.
Точный текст, язык, шрифт, цвет, расположение информации, размер надписей и дизайн согласовываются с Заказчиком до изготовления партии.
10. Требования к форме и высечке
Этикетки должны быть высечены по форме и размещены на рулонной подложке.
Требования:
1. Края этикеток должны быть ровными, без заусенцев, надрывов и деформаций;
2. Высечка должна обеспечивать легкое отделение этикетки от подложки;
3. Этикетки в рулоне должны быть расположены равномерно;
4. Не допускается склеивание этикеток между собой;
5. Не допускается смещение этикеток на подложке;
6. Не допускается наличие поврежденных, неполностью высеченных или деформированных этикеток.
12. Требования к рулонам
Этикетки должны поставляться в бумажных рулонах.
Требования к рулонам:
1. Рулоны должны быть аккуратно намотаны, без перекосов, заломов и деформации;
2. Ширина бумажной полосы — в соответствии с размером этикетки либо иным размером по согласованию с Заказчиком;
3. Длина намотки, количество этикеток в одном рулоне, диаметр втулки и наружный диаметр рулона должны быть согласованы с Заказчиком;
4. Рулоны должны быть пригодны для хранения и ежедневного использования в медицинских подразделениях;
5. Рулоны должны обеспечивать удобное отделение этикеток без повреждения этикетки и подложки;
6. В одной упаковке не допускается смешивание разных видов этикеток без соответствующей маркировки.
13. Требования к совместимости и применению
Этикетки должны быть пригодны для:
1. Ручного наклеивания;
2. Использования в медицинских подразделениях;
3. Нанесения информации вручную;
4. Нанесения информации с использованием термопринтера, при необходимости;
5. Наклеивания на пластиковые, бумажные, картонные, стеклянные и полимерные поверхности;
6. Маркировки шприцев, инфузионных растворов, инфузоматов, лекарственных упаковок, емкостей, антисептиков, жидкого мыла для рук и изделий медицинского назначения.
14. Требования к эксплуатации
Этикетки должны сохранять читаемость, целостность и фиксацию при обычных условиях эксплуатации в медицинской организации.
Этикетки должны:
1. Надежно фиксироваться на поверхности после наклеивания;
2. Не отклеиваться самопроизвольно;
3. Не скручиваться по краям;
4. Не терять читаемость текста;
5. Не деформироваться при стандартном ручном использовании;
6. Не иметь резкого неприятного запаха;
7. Быть безопасными для использования медицинским персоналом;
8. Не повреждать маркируемую поверхность при стандартном использовании;
9. Обеспечивать удобство применения в условиях интенсивной работы отделений.
15. Требования к макету и согласованию
Поставщик обязан до начала изготовления партии представить Заказчику электронный макет этикеток.
Макет должен быть представлен в течение 3 рабочих дней с момента обращения Заказчика и/или получения от Заказчика необходимой информации.
Изготовление партии допускается только после письменного или электронного согласования макета Заказчиком.
В случае необходимости Поставщик обязан внести корректировки в макет по замечаниям Заказчика без дополнительной оплаты.
Поставщик не вправе самостоятельно изменять макет, цвет, размер, текстовую информацию, материал изготовления, форму этикетки или иные характеристики без согласования с Заказчиком.
16. Требование о предварительном образце и тестовой проверке
До изготовления основной партии Поставщик обязан изготовить и предоставить Заказчику тестовый образец каждого вида этикеток, планируемых к поставке.
Основная партия товара может быть изготовлена только после письменного или электронного подтверждения Заказчиком соответствия тестовых образцов требованиям технической спецификации.
Тестовые образцы должны соответствовать будущей поставляемой продукции по следующим параметрам:
1. Материал;
2. Плотность;
3. Клеевой слой;
4. Цвет;
5. Качество печати;
6. Размер;
7. Форма;
8. Высечка;
9. Тип подложки;
10. Намотка в рулон;
11. Читаемость информации;
12. Удобство отделения этикетки от подложки;
13. Прочность фиксации на поверхности.
В случае если тестовые образцы не соответствуют требованиям Заказчика, Поставщик обязан доработать макет, материал, печать, клейкость, размер или иные параметры без дополнительной оплаты.
Поставка основной партии без предварительного согласования тестовых образцов не допускается.
17. Дополнительные требования к Поставщику
В целях обеспечения надлежащего качества товара, своевременной поставки и исключения поставки продукции, не соответствующей потребности медицинской организации, Поставщик должен соответствовать следующим требованиям:
1. Поставщик обязан иметь техническую возможность изготовления самоклеящихся этикеток в рулонах с типографской печатью, высечкой, намоткой в рулоны и последующей упаковкой;
2. Поставщик обязан обеспечить разработку, корректировку и согласование макетов без дополнительной оплаты;
3. Поставщик обязан обеспечить единообразие всей партии товара: одинаковый материал, одинаковая плотность, одинаковый клеевой слой, одинаковое качество печати, одинаковая форма высечки и одинаковая намотка рулонов в пределах согласованной партии;
4. Поставщик должен обеспечить сохранность товара при транспортировке, погрузке, разгрузке и доставке;
5. Поставщик должен иметь возможность оперативной замены товара ненадлежащего качества за свой счет;
6. По требованию Заказчика Поставщик предоставляет документы, подтверждающие опыт изготовления и/или поставки этикеточной, стикерной, полиграфической продукции либо иной аналогичной рулонной самоклеящейся продукции.
18. Требования к срокам изготовления и поставки
Срок изготовления — не более 10 рабочих дней после окончательного согласования макетов с Заказчиком.
Поставка товара осуществляется по адресу Заказчика в согласованные сроки.
В случае невозможности соблюдения сроков Поставщик обязан заранее письменно уведомить Заказчика с указанием причины и предполагаемой даты поставки.
19. Требования к упаковке
Товар должен поставляться в упаковке, обеспечивающей сохранность этикеток при транспортировке, погрузке, разгрузке и хранении.
Упаковка должна исключать:
1. Намокание;
2. Загрязнение;
3. Деформацию рулонов;
4. Механические повреждения;
5. Потерю товарного вида;
6. Смешивание разных видов этикеток.
Каждая упаковка или коробка должна содержать маркировку с указанием:
1. Наименования товара;
2. Вида этикетки;
3. Размера;
4. Цвета;
5. Количества в упаковке;
6. Даты изготовления;
7. Номера партии, при наличии.
20. Требования к качеству и приемке
Заказчик имеет право провести визуальную, выборочную и практическую проверку качества поставленных этикеток.
Проверке подлежат:
1. Соответствие количества;
2. Соответствие размера;
3. Соответствие цвета;
4. Соответствие макета;
5. Качество печати;
6. Четкость текста;
7. Качество клеевого слоя;
8. Качество высечки;
9. Целостность рулонов;
10. Удобство отделения этикеток от подложки;
11. Прочность фиксации на поверхности;
12. Отсутствие брака, деформаций, пятен, смазывания и повреждений.
Не допускается поставка товара с дефектами, в том числе:
1. Смазанная или нечеткая печать;
2. Неправильный цвет;
3. Несоответствие макету;
4. Неровная высечка;
5. Перекос этикеток;
6. Слабый клеевой слой;
7. Чрезмерно сильный клеевой слой, повреждающий подложку;
8. Самопроизвольное отклеивание;
9. Скручивание краев;
10. Поврежденная подложка;
11. Деформация рулонов;
12. Загрязнение, пятна, посторонний запах;
13. Несоответствие количества в рулоне или упаковке.
Товар, не соответствующий требованиям технической спецификации, согласованному макету, количеству, качеству, размеру или иным условиям, подлежит возврату Поставщику и замене.
Все расходы, связанные с заменой несоответствующего товара, повторным изготовлением, транспортировкой и доставкой товара надлежащего качества, несет Поставщик.
21. Особые условия
Все параметры, включая цвет, размер, текст, форму, количество в рулоне, макет, тип печати, ширину рулона, дизайн и иные характеристики, подлежат обязательному предварительному согласованию с Заказчиком.
Поставщик несет ответственность за соответствие поставляемого товара требованиям настоящей технической спецификации, согласованному макету и предоставленным образцам.

















ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА
дәрілік заттар мен медициналық мақсаттағы бұйымдарды таңбалауға арналған орамдарда өздігінен жабысатын термоэтикеткаларды дайындауға және жеткізуге
1. Сатып алынатын Тауардың атауы
Дәрілік заттар мен медициналық мақсаттағы бұйымдарды таңбалау үшін, оның ішінде Анестезиология, реанимация және қарқынды терапия бөлімшесінде пайдалану үшін орамдарда өздігінен жабысатын термоэтикеткаларды дайындау және жеткізу.
2. Тауардың мақсаты
Өздігінен жабысатын термоэтикеткалар дәрілік заттарды, медициналық мақсаттағы бұйымдарды, инфузиялық ерітінділерді, шприцтерді, инфузоматтарды, сыйымдылықтарды, қаптамаларды және медициналық ұйымда пайдаланылатын өзге де объектілерді таңбалауға, есепке алуға, сәйкестендіруге және қадағалауға арналған.
Жапсырмалар препараттың, ерітіндінің, бұйымның немесе таңбалаудың өзге де объектісінің анық көзбен шолып сәйкестендірілуін қамтамасыз етуге, дәрілік заттар мен медициналық мақсаттағы бұйымдарды сақтау, дайындау және қолдану кезінде қателер қаупін азайтуға ықпал етуге, сондай-ақ Тапсырыс берушінің құрылымдық бөлімшелерінде таңбалаудың бірыңғай тәртібін қамтамасыз етуге тиіс. Қызыл, көк, сирень түстерінде және әртүрлі мөлшерде және әртүрлі ақпараттарда (түсі, ақпараты және өлшемдері Тапсырыс берушімен келісу) түрлі-түсті өздігінен жабысатын жапсырмалар жасау. 
Түрлі өлшемдегі және әртүрлі түстердегі түрлі-түсті өздігінен жабысатын жапсырмалар (түсі, өлшемдері Тапсырыс берушімен қатаң келісілуі керек) пішінге ойылып, қағаз орамдарына жабыстырылуы керек. Басып шығару 1-5 бояумен, содан кейін ультракүлгін лакпен жасалады. Жапсырмаларды жеткізу ұзындығы 1 метр, қағаз жолағының ені 1,5-тен 3,5 см-ге дейінгі қағаз орамдарда жүргізіледі.жапсырмалар 5,8*4,0.
Флексографиялық басып шығару (флексографиялық басып шығару, флексография, флексопринтинг) — бұл әр түрлі (көбінесе икемді) материалдарға бекітілген, әр түрлі шеңберлі пішінді цилиндрлерге орнатуға болатын серпімді басып шығару формаларын қолдана отырып, тез кебетін сұйық бояулармен тікелей жоғары айналмалы басып шығару әдісі.
Дизайн жұмыстары (эскиз) Тапсырыс беруші белгілі бір тақырып бойынша жүгінген сәттен бастап 3 жұмыс күні ішінде ұсынылуы керек

3. Тауар саны
Жеткізуші өндіріп, жеткізуі керек: Шарт жасалғаннан кейін дайындау мерзімі 16 күнтізбелік күн ішінде. 
Макеттерді тапсырыс берушімен келісуді ұмытпаңыз     

	№
	Атауы
	Саны
	Мөлшері (см)

	1
	"ТОҚТА қауіпсіз өтее жоғары дәрілер" белгісі
	200 000
	1,8*1,8

	2
	"Сыртты түрік ұксас" белгісі ҰҚСАС КӨРІНІС"
	200 000
	1,8*1,8

	3
	"АТАУЫ ҰКСАС" белгісі ҰҚСАС АТАУ"
	200 000
	1,8*1,8



Жалпы саны: 600 000 дана.


4. Тауарға қойылатын жалпы талаптар
Өздігінен жабысатын термоэтикеткалар затбелгі өнімдерін дайындауға, термопринтингке және/немесе баспа ақпаратын типографиялық тәсілмен жағуға арналған сапалы қағаздан жасалған өздігінен жабысатын материалдан жасалуы тиіс.
Жапсырмалар қағазға немесе силикондалған субстратқа қолмен жабыстыруға және қажет болған жағдайда баспа құрылғыларында қолдануға жарамды орамдарда орналастырылуы керек.
Жапсырмалар субстраттан оңай бөлініп, жыртылмауы, деформацияланбауы, бұралмауы, айқын жағымсыз иісі болмауы және пайдаланған кезде қолында желімнің айтарлықтай іздерін қалдырмауы керек.
5. Материалға қойылатын талаптар
Өндіріс материалы: өздігінен жабысатын қағаз жылтыр немесе жартылай жылтыр, FASSON немесе эквивалент сияқты затбелгі өнімдерін жасауға арналған.
Материал келесі талаптарға сай болуы керек:
1.	Материалдың тығыздығы-кемінде 80 г/м2;
2.	Беті тегіс, біркелкі, дақтары, қатпарлары, көпіршіктері, стратификациясы және механикалық зақымдануы жоқ;
3.	Негіз - қағаз өздігінен жабысатын жапсырма негізі;
4.	Желім қабаты-жапсырманың бүкіл аймағында біркелкі;
5.	Жабысқақтық-тегіс, пластик, қағаз, картон, шыны және полимерлі беттерге сенімді бекіту үшін жеткілікті;
6.	Субстрат-жапсырманың оңай бөлінуін қамтамасыз ететін қағаз немесе силикондалған;
7.	Жапсырмадан кейін жапсырма қалыпты сақтау және пайдалану жағдайында өздігінен желімделмеуі, бұралмауы, шеттерінен қабыршақтанбауы немесе деформацияланбауы керек.
6. Өлшемдерге қойылатын талаптар
Жапсырманың болжамды өлшемі: 1,8 × 1,8 см.
Таңбаланатын объектінің мақсатына, макетіне, мәтін көлеміне және түріне байланысты әртүрлі мөлшердегі жапсырмалар жасауға жол беріледі.
Өнім беруші түпкілікті өлшемдерін, нысанын, түсін, мәтіндік ақпаратын, элементтердің орналасуын және өзге де параметрлерін дайындау басталғанға дейін Тапсырыс берушімен келісуге міндетті.
7. Түс пен дизайнға қойылатын талаптар
Жапсырмалар Тапсырыс берушінің келісімі бойынша қызыл, көк, сирень, ақ, сары, жасыл және басқа түстерді қоса алғанда, бірақ олармен шектелмей, әртүрлі түстерде жасалуы мүмкін.
Түс гаммасы, жазулардың мазмұны, мәтіннің орналасуы, қаріп, қаріп өлшемі, жақтаулардың, пиктограммалардың, түс жолақтарының, белгілердің және өзге де элементтердің болуы Тапсырыс берушімен қатаң келісілуі тиіс.
Жапсырма дизайны мыналарды қамтамасыз етуі керек:
1.	Жылдам визуалды сәйкестендіру;
2.	Мәтіннің жақсы оқылуы;
3.	Таңбалау түрлерін нақты ажырату;
4.	Қарқынды терапия бөлімшелері жағдайында пайдалану мүмкіндігі;
5.	Күнделікті жұмыс кезінде медициналық қызметкерлерге ыңғайлылық;
6.	Шағын және оқылмайтын элементтердің шамадан тыс жүктелуінің болмауы.
Мөр келесі талаптарға сай болуы керек:
1.	Суреттер мен мәтін біркелкі, анық, бұрмаланбаған, майланбаған, бұлыңғыр, бос және бұлыңғыр контурларсыз болуы керек;
2.	Мәтін қалыпты жарықта жақсы оқылуы керек;
3.	Түстер қаныққан және келісілген орналасуға сәйкес келуі керек;
4.	Басып шығару келісілген орналасуға байланысты 1-5 бояумен жасалуы керек;
5.	Қажет болса, кейінгі ультракүлгін лактау қолданылуы керек;
6.	Басып шығарылған ақпарат әдеттегі қолмен пайдаланылған кезде өшірілмеуі керек;
7.	Жапсырманың шетіне қатысты басып шығаруды жылжытуға, туралауды бұзуға, мәтінді кесуге немесе дизайн элементтерін бұрмалауға жол берілмейді.
9. Белгіленген жапсырмаларға қойылатын талаптар
Белгіленген жапсырмаларда Тапсырыс берушімен алдын ала келісілген ақпарат болуы керек.
Мазмұны мыналарды қамтуы мүмкін:
1.	Дәрілік заттың немесе препараттар тобының атауы;
2.	Ескерту немесе сәйкестендіру жазбалары;
3.	Түсті таңбалау;
4.	Қосымша ақпаратты қолмен енгізуге арналған өрістер;
5.	Бөлімшелерге арналған қызметтік белгілер;
6.	Тапсырыс берушінің талабы бойынша өзге де мәліметтер.
Нақты мәтін, тіл, қаріп, түс, ақпараттың орналасуы, жазулардың мөлшері мен дизайны партия жасалғанға дейін Тапсырыс берушімен келісіледі.
10. Пішінге және кесуге қойылатын талаптар
Жапсырмалар пішінге сәйкес ойылып, орама субстратқа орналастырылуы керек.
Талаптар:
1.	Жапсырмалардың шеттері тегіс, бұралмалы, жыртылмайтын және деформацияланбаған болуы керек;
2.	Кесу жапсырманың субстраттан оңай бөлінуін қамтамасыз етуі керек;
3.	Орамдағы жапсырмалар біркелкі орналасуы керек;
4.	Жапсырмаларды бір - біріне жабыстыруға жол берілмейді;
5.	Жапсырмаларды субстратқа ауыстыруға жол берілмейді;
6.	Зақымдалған, толық кесілмеген немесе деформацияланған жапсырмалардың болуына жол берілмейді.
12. Орамдарға қойылатын талаптар
Жапсырмалар қағаз орамдарда болуы керек.
Орамдарға қойылатын талаптар:
1.	Орамдарды ұқыпты орау керек, бұрмаланусыз, қыртыстарсыз және деформациясыз;
2.	Қағаз жолағының ені-затбелгі өлшеміне немесе Тапсырыс берушінің келісімі бойынша өзге де мөлшерге сәйкес;
3.	Орамның ұзындығы, бір орамдағы жапсырмалар саны, втулканың диаметрі және орамның сыртқы диаметрі Тапсырыс берушімен келісілуі керек;
4.	Орамдар медициналық бөлімшелерде сақтауға және күнделікті пайдалануға жарамды болуы керек;
5.	Орамдар жапсырмалар мен субстратқа зақым келтірместен жапсырмалардың ыңғайлы бөлінуін қамтамасыз етуі керек;
6.	Бір қаптамада тиісті таңбалаусыз жапсырмалардың әртүрлі түрлерін араластыруға жол берілмейді.
13. Үйлесімділік және қолдану талаптары
Жапсырмалар жарамды болуы керек:
1.	Қолмен желімдеу;
2.	Медициналық бөлімшелерде пайдалану;
3.	Ақпаратты қолмен қолдану;
4.	Қажет болған жағдайда термопринтерді пайдалана отырып ақпарат жағу;
5.	Пластикалық, қағаз, картон, шыны және полимерлі беттерге желімдеу;
6.	Шприцтерді, инфузиялық ерітінділерді, инфузоматтарды, дәрілік қаптамаларды, ыдыстарды, антисептиктерді, қолға арналған сұйық сабынды және медициналық мақсаттағы бұйымдарды таңбалау.
14. Пайдалануға қойылатын талаптар
Жапсырмалар медициналық ұйымда қалыпты пайдалану жағдайында оқылымды, тұтастықты және бекітуді сақтауы керек.
Жапсырмалар керек:
1.	Желімдеуден кейін бетіне мықтап бекітіңіз;
2.	Өздігінен қабыршақтанбаңыз;
3.	Шеттерінде бұралмаңыз;
4.	Мәтіннің оқылуын жоғалтпаңыз;
5.	Стандартты қолмен пайдалану кезінде деформацияланбаңыз;
6.	Қатты жағымсыз иіс жоқ;
7.	Медициналық персонал пайдалану үшін қауіпсіз болыңыз;
8.	Стандартты пайдалану кезінде таңбаланған бетке зақым келтірмеңіз;
9.	Бөлімшелердің қарқынды жұмысы жағдайында қолданудың ыңғайлылығын қамтамасыз ету.
15. Орналасуға және келісуге қойылатын талаптар
Жеткізуші партияны дайындау басталғанға дейін Тапсырыс берушіге жапсырмалардың электрондық макетін ұсынуға міндетті.
Макет Тапсырыс беруші жүгінген және/немесе Тапсырыс берушіден қажетті ақпаратты алған сәттен бастап 3 жұмыс күні ішінде ұсынылуы тиіс.
Партияны дайындауға тапсырыс беруші макетті жазбаша немесе электрондық келіскеннен кейін ғана жол беріледі.
Қажет болған жағдайда өнім беруші Тапсырыс берушінің ескертулері бойынша макетке қосымша төлемсіз түзетулер енгізуге міндетті.
Өнім беруші Тапсырыс берушінің келісімінсіз макетін, түсін, өлшемін, мәтіндік ақпаратын, дайындау материалын, затбелгі нысанын немесе өзге де сипаттамаларын дербес өзгертуге құқылы емес.
16. Алдын ала үлгі және тестілік тексеру туралы талап
Негізгі партия дайындалғанға дейін Жеткізуші Тапсырыс берушіге жеткізуге жоспарланған жапсырмалардың әр түрінің сынақ үлгісін дайындауға және ұсынуға міндетті.
Тауардың негізгі партиясын Тапсырыс беруші тест үлгілерінің техникалық ерекшелік талаптарына сәйкестігін жазбаша немесе электрондық растағаннан кейін ғана дайындауға болады.













Стр. 13
