Конкурстық құжаттамаға
14-қосымша



Сатып алынатың құрылысқа байланысты емес жұмыстардың техникалық ерекшелігі 
(тапсырыс беруші толтырылады)

	
Тапсырыс берушінің атауы

	"Жылыой ауданы тұрғын үй коммуналдық шаруашылық және тұрғын үй инспекциясы бөлімі" мемлекеттік мекемесі

	
Ұйымдастырушының атауы
	Жылыой ауданы тұрғын үй коммуналдық шаруашылық және тұрғын үй инспекциясы бөлімі" мемлекеттік мекемесі 

	Лоттың №
	

	Лоттың атауы
	Салқындатқыш орнату жұмыстары

	Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамалығы кодының атауы:
	

	Жұмыстың атауы:
	Салқындатқыш орнату жұмыстары

	Өлшем бірлігі:
	Жұмыс

	Саны (көлемі):
	1

	Бірлік бағасы, қосылған құн салығын қоспағанда:
	

	Қосылған құн салығын қоспағанда, сатып алуға бөлінген жалпы сома:
	

	
Жұмыстарды орындау мерзімі:
	Шарт ҚР Қаржы министрлігінің қазынашылық аумақтық бөлімшесінде тіркелгеннен кейін 20 күнтізбелік күн ішінде

	Жұмыстарды орындау орны:
	Атырау облысы, Жылыой ауданы, Құлсары қ. Ж.Изтурганов 7

	Аванстық төлем мөлшері:
	0

	Жарамдылық мерзімі
	24 ай



	
Талап етілетін сипаттамалардың, параметрлердің және өзге де бастапқы деректердің сипаттамасы:
	Келесі жұмыс түрлері көзделсін:
1. Қабырғаға ішкі блогы бар сплит-жүйені орнату – 8 дана, оның ішінде:
· Samsung AR 12 HSSFRWKN үлгісіндегі кондиционер – 7 дана;
· Samsung AR HQFSAWKN үлгісіндегі кондиционер – 1 дана.
2. Желдету жабдықтарына арналған кронштейндерді орнату – бұйымдардың жалпы салмағы 40 кг.
3. Кірпіш қабырғаларда тесіктерді бұрғылау – 8 дана.
4. Темірбетон қабырғадағы немесе қалқадағы ауданы 0,1 м²-ге дейінгі тесіктерді бітеу – 2 м³.
5. Жасырын электр сымдарына арналған қабырғаға кіріктірілетін штепсельдік розеткаларды орнату – 8 дана.


	Орындаушы жеңімпаз деп анықталған жағдайда әлеуетті өнім берушіге қойылатын талаптар және онымен мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасу (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (Әлеуетті өнім берушіні көрсетілген мәліметтерді көрсетпегені немесе бермегені үшін қабылдамауға жол берілмейді)
	Барлық жұмыстар мен Қолданылатын материалдар, сондайақ жөндеу жұмыстарының мекен-жайы Тапсырыс берушімен алдын-ала келісіледі. Жұмыстар қолданыстағы ҚР ҚН, ҚР ҚЖ сәйкес орындалуы тиіс.
Мердігерлік ұйымдар жұмыстар Тапсырысшыға тиісті хабарлағаннан кейін 5 жұмыс күні ішінде басталуы тиіс.


* мәліметтер мемлекеттік сатып алу жоспарынан алынады (автоматты түрде көрсетіледі). Ескертпе.
Әрбір талап етілетін сипаттамалар, өлшемдер, бастапқы деректер және қосымша шарттар жеке жолда көрсетіледі.
Техникалық ерекшелікте әлеуетті өнім берушіге қойылатын біліктілік талаптарын белгілеуге жол берілмейді.
Өзге құжаттарда техникалық ерекшеліктің талаптарын белгілеуге жол берілмейді.

Приложение 14 к конкурсной              документации





Техническая спецификация закупаемых работ, не связанных со строительством
(заполняется заказчиком)

	
Наименование заказчика
	Государственное учреждение "Отдел жилищно- коммунального хозяйства и жилищной инспекции Жылыойского района"

	
Наименование организатора
	Государственное учреждение "Отдел жилищно- коммунального хозяйства и жилищной инспекции Жылыойского района"

	Номер лота
	

	Наименование лота:
	Работы по установке сплит системы

	Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг:
	

	Наименование работы:
	Работы по установке сплит системы

	Единица измерения:
	Работа

	Количество(объем):
	1

	Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость:
	

	Общая сумма, выделенная для закупки, без учета налога на добавленную стоимость:
	[bookmark: _GoBack]

	
Срок выполнения работы:
	После регистрации договора в территориальном подразделении казначейства Министерства финансов РК в течении 20 календарных дней

	Место выполнения работы:
	Атырауская область, Жылыойский район, г.Кульсары Изтурганов 7

	Размер авансового платежа:
	0

	Гарантия
	24 месяц



	
Описание требуемых характеристик, параметров и иных исходных данных
	Предусмотреть следующие виды работ:
1. Установка на стене сплит-систем с внутренним блоком — 8 шт., в том числе:
· сплит-система модели Samsung AR 12 HSSFRWKN — 7 шт.;
· сплит-система модели Samsung AR HQFSAWKN — 1 шт.
2. Установка кронштейнов для вентиляционного оборудования — 40 кг изделий.
3. Сверление отверстий в кирпичных стенах — 8 шт.
4. Заделка отверстий в железобетонных стенах или перегородках площадью до 0,1 м² — 2 м³.
5. Установка штепсельных розеток скрытого типа при скрытой электропроводке — 8 шт.


	Условия к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора о государственных закупках (указываются при необходимости) (Отклонение потенциального поставщика за не указание и непредставление указанных сведений не допускается)
	Все работы и применяемые материалы, а также адреса проведение ремонтных работ предварительно согласовать с Заказчиком. Работы должны выполнятся в соответствии с действующими СН РК, СП РК. Работы подрядные организации должны начаться в течении 5 рабочих дней после соответствующего уведомления Заказчика


* сведения подтягиваются из плана государственных закупок (отображаются автоматически). Примечание.
1. Каждые требуемые характеристики, параметры, исходные данные и дополнительные условия указываются отдельной строкой.
2. Установление в технической спецификации квалификационных требований, предъявляемых к потенциальному поставщику, не допускается.
3. Установление требований технической спецификации в иных документах не допускается.
