ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ Наименование услуги: Услуги по капитальному ремонту и перетяжке мягкой мебели (диванов). Заказчик: Коммунальное государственное учреждение «Общеобразовательная школа № 70» Управления образования города Алматы. 1. Предмет закупки Исполнитель обязуется выполнить капитальный ремонт и полную перетяжку мягкой мебели (диванов) с заменой наполнителей, ремонтом каркасов и обивкой новой натуральной мебельной кожей. 2. Объем услуг - Количество диванов – 26 (двадцать шесть) шт. - Размер каждого дивана – 3 × 1 м. 3. Состав выполняемых работ Исполнитель обязан выполнить следующие работы: - вывоз диванов с территории Заказчика собственными силами и за свой счет; - полную разборку диванов; - демонтаж старой обивки и наполнителей; - полную очистку внутренних элементов конструкции; - капитальный ремонт деревянных каркасов всех диванов; - замену поврежденных деревянных элементов каркаса при необходимости; - усиление соединений, восстановление геометрии каркаса; - устранение люфтов, скрипов и иных дефектов конструкции; - замену наполнителей на новые согласно требованиям настоящей технической спецификации; - изготовление новой обивки из натуральной мебельной кожи; - сборку диванов; - проверку надежности конструкции; - доставку мебели обратно Заказчику; - установку мебели на место эксплуатации. 4. Требования к материалам 4.1 Натуральная мебельная кожа Для выполнения работ допускается использование исключительно новой натуральной мебельной кожи. Материал должен соответствовать следующим требованиям: - натуральная кожа из шкур крупного рогатого скота (быков или коров); - толщина кожи — не менее 1,5 мм; - плотность (масса) — 800–900 г/м²; - высокая прочность на разрыв и растяжение; - наличие защитного покрытия (пигментированная либо полуанилиновая отделка); - устойчивость к истиранию; - устойчивость к многократным механическим нагрузкам; - устойчивость к влаге и влажной уборке; - устойчивость к загрязнениям; - отсутствие порезов, потертостей, складок, трещин, дефектов окраски и иных повреждений; - цвет кожи определяется Заказчиком до начала выполнения работ. 4.2 Наполнитель Сиденья - пенополиуретан марки HL (жесткий); - плотность 30–35 кг/м³ и выше; - толщина 120–140 мм. Спинки - пенополиуретан марки S (мягкий, сверхмягкий); - плотность 20–25 кг/м³; - толщина 80–100 мм. Подлокотники и царги - пенополиуретан марки HS (мягкий); - плотность 16–22 кг/м³; - толщина подбирается в соответствии с заводской конструкцией дивана. Все материалы должны быть новыми, ранее не использованными, без повреждений и производственных дефектов. 5. Требования к качеству выполнения работ После выполнения ремонта диваны должны соответствовать следующим требованиям: - отсутствуют перекосы конструкции; - отсутствуют люфты и скрипы; - восстановлена первоначальная геометрия изделия; - обивка натянута равномерно без складок, провисаний и морщин; - все швы выполнены ровно, симметрично и аккуратно; - крепежные элементы надежно закреплены; - диваны должны быть полностью готовы к дальнейшей эксплуатации; - внешний вид мебели должен соответствовать качеству новой мебели после профессиональной реставрации. 6. Срок выполнения работ Срок выполнения услуг составляет не более 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента подписания договора либо получения письменной заявки Заказчика. 7. Порядок приемки выполненных работ Приемка выполненных работ осуществляется строго комиссионно. Комиссия создается Заказчиком. Во время приемки комиссия проверяет: - соответствие выполненных работ настоящей технической спецификации; - качество ремонта каркасов; - соответствие используемых материалов требованиям технической спецификации; - качество натуральной кожи; - плотность и толщину примененного пенополиуретана; - качество пошива; - внешний вид мебели; - отсутствие дефектов. Заказчик вправе потребовать от Исполнителя документы, подтверждающие характеристики применяемых материалов (сертификаты, паспорта качества, товаросопроводительные документы либо иные документы производителя). В случае выявления недостатков либо несоответствия требованиям технич еской спецификации Заказчик вправе отказаться от приемки выполненных работ до полного устранения замечаний Исполнителем за его счет. 8. Гарантийные обязательства Исполнитель предоставляет гарантию на выполненные работы и использованные материалы сроком не менее 12 (двенадцати) месяцев со дня подписания акта оказанных услуг. В течение гарантийного срока все выявленные недостатки устраняются Исполнителем за собственный счет в максимально короткий срок. 9. Особые условия - Все транспортные расходы, включая погрузку, разгрузку, вывоз и доставку мебели, осуществляются силами и за счет Исполнителя. - Во время выполнения работ Исполнитель несет полную ответственность за сохранность мебели. - Использование бывших в употреблении материалов не допускается. - Все применяемые материалы должны быть новыми и соответствовать требованиям настоящей технической спецификации. - Выполненные работы должны соответствовать действующим стандартам качества Республики Казахстан и обеспечивать безопасную и длительную эксплуатацию мебели.


[bookmark: _GoBack]Техникалық ерекшелік қызмет атауы: жұмсақ жиһазды (дивандарды) күрделі жөндеу және тарылту жөніндегі қызметтер. Тапсырыс беруші: Алматы қаласы Білім басқармасының "№ 70 жалпы білім беретін мектеп " коммуналдық мемлекеттік мекемесі. 1. Сатып алу заты Орындаушы толтырғыштарды ауыстырумен, Жақтауларды жөндеумен және жаңа табиғи жиһаз былғарысымен қаптаумен жұмсақ жиһазды (дивандарды) күрделі жөндеуді және толық тартуды орындауға міндеттенеді. 2. Қызмет көрсету көлемі – дивандар саны-26 (жиырма алты) дана - әр диванның өлшемі - 3 × 1 м. 3. Орындалатын жұмыстардың құрамы Орындаушы мынадай жұмыстарды орындауға міндетті: - Тапсырыс берушінің аумағынан дивандарды өз күшімен және өз есебінен әкету; - дивандарды толық бөлшектеу; - ескі қаптамалар мен толтырғыштарды бөлшектеу; - құрылымның ішкі элементтерін толық тазарту; - барлық дивандардың ағаш қаңқаларын күрделі жөндеу; - қажет болған жағдайда раманың бүлінген ағаш элементтерін ауыстыру; - геометриясын қалпына келтіру; - люфттарды, сықырларды және конструкцияның өзге де ақауларын жою; - осы техникалық ерекшеліктің талаптарына сәйкес толтырғыштарды жаңасына ауыстыру; - табиғи жиһаз былғарыдан жаңа қаптама жасау; - дивандарды құрастыру; - құрылымның сенімділігін тексеру; - жиһазды тапсырыс берушіге қайтару; - жиһазды пайдалану орнына орнату. 4. Материалдарға қойылатын талаптар 4.1 Табиғи жиһаз былғары жұмыстарды орындау үшін тек жаңа табиғи жиһаз былғарысын пайдалануға рұқсат етіледі. Материал келесі талаптарға сай болуы керек: - ірі қара малдың (бұқалардың немесе сиырлардың) терісінен жасалған шынайы былғары; — терінің қалыңдығы-кемінде 1,5 мм; - тығыздығы (салмағы) — 800-900 г/м2; - жоғары созылу және созылу беріктігі; - қорғаныс жабынының болуы (пигментті немесе жартылай анилинді әрлеу); - абразияға төзімділік; - бірнеше механикалық жүктемелерге төзімділік; - ылғалға және дымқыл тазалауға төзімділік; - ластануға төзімділік; - кесулердің, сызаттардың, әжімдердің, жарықтардың, бояу ақауларының және басқа да зақымдардың болмауы; - терінің түсін Тапсырыс беруші орындау басталғанға дейін анықтайды жұмыс. 4.2 орындық толтырғыш - HL маркалы полиуретанды көбік (қатты); - тығыздығы 30-35 кг/м3 және одан жоғары; - қалыңдығы 120-140 ММ. артқы жағы - S маркалы полиуретанды көбік (жұмсақ, өте жұмсақ); - тығыздығы 20-25 кг/м3; - қалыңдығы 80-100 ММ. Қолтықтар мен царги - HS маркалы полиуретанды көбік (жұмсақ); - тығыздығы 16-22 кг / м3; - қалыңдығы диванның зауыттық дизайнына сәйкес таңдалады. Барлық материалдар жаңа, бұрын пайдаланылмаған, зақымдалмаған және өндірістік ақауларсыз болуы керек. 5. Жөндеу жұмыстары аяқталғаннан кейін жұмыстың сапасына қойылатын талаптар дивандар келесі талаптарға сай болуы керек: - құрылымның қисаюы жоқ; - ойнату мен сықырлау жоқ; - өнімнің бастапқы геометриясы қалпына келтірілді; - қаптау әжімдерсіз, салбырап, әжімдерсіз біркелкі тартылады; - барлық тігістер тегіс, симметриялы және ұқыпты жасалған; - бекіткіштер сенімді бекітілген; - дивандар одан әрі пайдалануға толық дайын болуы керек; - жиһаздың сыртқы түрі кәсіби қалпына келтіруден кейін жаңа жиһаздың сапасына сәйкес келуі керек. 6. Жұмыстарды орындау мерзімі қызметтерді орындау мерзімі шартқа қол қойылған Не Тапсырыс берушінің жазбаша өтінімін алған сәттен бастап 15 (он бес) жұмыс күнінен аспайды. 7. Орындалған жұмыстарды қабылдау тәртібі орындалған жұмыстарды қабылдау қатаң комиссиялық түрде жүзеге асырылады. Комиссияны Тапсырыс беруші құрады. Қабылдау кезінде комиссия: - орындалған жұмыстардың осы техникалық ерекшелікке сәйкестігін; - қаңқаларды жөндеу сапасын; - пайдаланылатын материалдардың техникалық ерекшелік талаптарына сәйкестігін; - шынайы былғары сапасын; - қолданылған полиуретанды көбіктің тығыздығы мен қалыңдығын; - тігу сапасын; - жиһаздың сыртқы түрін; - ақаулардың болмауын тексереді. Тапсырыс беруші орындаушыдан қолданылатын материалдардың сипаттамаларын растайтын құжаттарды (сертификаттар, сапа паспорттары, тауарға ілеспе құжаттар не өндірушінің өзге де құжаттары) талап етуге құқылы. Кемшіліктер анықталған не техникалық ерекшелік талаптарына сәйкес келмеген жағдайда Тапсырыс беруші Орындаушының ескертулері оның есебінен толық жойылғанға дейін орындалған жұмыстарды қабылдаудан бас тартуға құқылы. 8. Кепілдік міндеттемелері Орындаушы орындалған жұмыстарға және пайдаланылған материалдарға көрсетілген қызметтер актісіне қол қойылған күннен бастап кемінде 12 (он екі) ай мерзімде кепілдік береді. Кепілдік мерзімі ішінде барлық анықталған кемшіліктерді Орындаушы өз есебінен барынша қысқа мерзімде жояды. 9. Ерекше жағдайлар-жиһазды тиеу, түсіру, әкету және жеткізуді қоса алғанда, барлық көлік шығындары Орындаушының күшімен және есебінен жүзеге асырылады. - Жұмыстарды орындау кезінде Орындаушы жиһаздың сақталуына толық жауапты болады. - Пайдаланылған материалдарды пайдалануға жол берілмейді. - Қолданылатын барлық материалдар жаңа болуы және осы техникалық ерекшеліктің талаптарына сәйкес келуі тиіс. - Орындалған жұмыстар Қазақстан Республикасының қолданыстағы сапа стандарттарына сәйкес келуі және жиһаздың қауіпсіз және ұзақ пайдаланылуын қамтамасыз етуі тиіс.
