Техникалық ерекшелік
сыртқы жылу құбырларын оқшаулау бойынша жұмыстарға

Қызмет көрсету орны: Батыс Қазақстан облысы, Бостандық ауылы, Бостандық жалпы орта білім беру мектебі.
Жұмыс түрлері: Көрсетілген МЕМСТ бойынша алюминий табақпен 280 қума метр құбырларды оқшаулау. Жұмыстар БҚО, Казталов ауданы, Бостандық ауылы, Бостандық жалпы орта білім беру мектебінде жүргізіледі. Ақаулық ведомосіне сәйкес.

АҚАУ ВЕДОМОСІ

Р/с № Жұмыстардың атауы Өлшем бірлігі Саны
1-бөлім: Құбырды оқшаулау
1 Алюминий парағы МСТ 21631-76 АД1Н маркасы, қалыңдығы 1 мм Қума метр 280
2 Термиялық өңделген, мырышталған болат сым МЕМСТ 3282-74 диаметрі 1,6 мм Кг 8,484
3 Мырышталған көміртекті табақ илегі МЕМСТ 14918-2020 қалыңдығы 0,8-ден 1,2 мм, Тонна 0,1134
4 Винт ГОСТ ISO 8992-2015 өздігінен кесетін мырышталған Тонна 0,000336
5 Қаптамалық, жұмсақ, қалыпты дәлдіктегі болат лента 0,7х20-50 мм МСТ 3560-73 Кг 89,04
Әр түрлі жұмыстар
6 Құрылыс қоқысы (механикаландырылған). Тиеу Тонна 0,1235


Ескерту: Құрылыс-монтаж жұмыстарын орындау кезінде Қазақстан Республикасында қолданылатын барлық Заңдар, НҚА және Құрылыс нормалары мен ережелері, өрт және санитарлық нормалар сақталсын. Объектіні тапсырған сәттен бастап орындалған жұмыстарға 3 (үш) жыл кепілдік.
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Техническая спецификация 
на работы по изоляции наружных труб отопления

Место оказания услуги: Западно-Казахстанская область, с.Бостандық средняя общеобразовательная школа Бостандык.
Виды работ: Изоляция трубопровода в количестве 280 погонных метров аллюминиевым листом по указанному ГОСТу. Работы будут производиться в ЗКО, Казталовском районе, с.Бостандык, средняя общеобразовательная школа Бостандык. Согласно дефектной ведомости.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

	№ п/п
	Наименование работ
	Единица измерения
	Количество

	Раздел 1: Изоляция трубопровода

	1
	Лист аллюминиевый ГОСТ 21631-76 марка АД1Н, толщиной 1 мм
	Погонный метр 
	280 

	2
	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,6 мм
	Кг 
	8,484

	3
	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,8 до 1,2 мм
	Тонна 
	0,1134

	4
	Винт ГОСТ ISO 8992-2015 самонарезающий оцинкованный
	Тонна
	0,000336

	5
	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73
	Кг 
	89,04

	Разные работы

	6
	Мусор строительный (механизированная). Погрузка
	Тонна 
	0,1235




Примечание: При выполнении  строительно-монтажных работ соблюдать все Законы, НПА и  Строительные нормы и правила, пожарные и санитарные нормы действующих в Республике Казахстан. Гарантия на выполненные работы 3 (три) года с момента сдачи объекта.


