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	1. 
	Жалюздер дайындау және орнату жұмыстары


	Мекемеде орналасқан терезелерге тік аркалы жалюздер, сондай – ақ жалюзи астынан Black Out матасынан жасалған роликті перделер орнату қажет. 
Тік аркалы жалюздер – 68,23 кв.м (4 терезеден тұрады)
Black Out матасынан жасалған роликті перделер, түсі ақ – 5,80 кв.м (4 терезенін – 12 бөлігі)
Инфрақызыл сәулелерді өткізбейтін, 100% полиэстерлі перделер-жалюздер. Жеткізуші өлшеуді, өндіруді және орнатуды жүзеге асырады. Өлшеу, дайындау, жеткізу, монтаждау жұмыстары, бекіту элементтері және басқа шығын материалдары тауардың өзіндік құнына қосылады. Орнату мына мекен-жай бойынша жүргізілуі керек: Атырау облысы, Махамбет ауданы, Махамбет ауылы, Харкин көшесі 19. Мата түсі, стилі, материалын Тапсырыс берушімен келісіледі. Басқару механизмі: орамға жайманы жинауға арналған кіріктірме механизмі бар түтіктер.Перделер тік бағанды жалюздер құрылғысы жеткілікті мөлшерде компоненттермен жабдықталуы керек: білік, қорап, тізбектерді, бауларды, кронштейндерді, ұстағыштарды байланыстыратын реттеуші механизмдер және т.б. Жалюздерді әкелуден бұрын мердігер тапсырыс берушімен, толық өлшемдерін, материалдың сапасын, түсін және эскизді бекітеді. Телефон нөмірі-87753792520. Бөлінген сома жұмысты аяқтау үшін барлық қажетті материалдарды сатып алуға байланысты барлық шығындарды қамтиды. Жұмысты орындау мерзімі: келісім шартқа қол қойған күннен бастап 16 күнтізбелік күн ішінде. Кепілдік кем дегенде 12 ай. Өнім беруші тауардың қауіпсіздік пен сапалысы үшін жауап береді. МЕМСТ 13125-2016.
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	1. 
	Работы по изготовлению и установки жалюзи

	В кабинетах
 вертикальные арочные жалюзи, нижний край начинается с подоконника, а также сплошные рулонные шторы из материала Black Out вниз жалюзи.
 Размер жалюзи 68,23 кв.м (4 окна)
 Размер рулонных штор из материала Black Out  цвет белый 5,80 кв.м (из 4 окон - 12 окошечек)
Мультифактурные вертикальные жалюзи 
Материал из полиэстера 100%. Не пропускающие инфракрасные лучи. Поставщиком производится замер, изготовление, установка. Стоимость замера, изготовления, доставки, монтажных работ, крепежных и других расходных материалов входят в стоимость товара. Установка должна производиться по адресу: Атырауская область, Махамбетский район, с.Махамбет, Харкина 19. Ткань однотонная плотная. Цвет, фасон, материал согласовываются с Заказчиком. Механизм управления: трубки, со встроенным механизмом для сбора полотна в рулон. Устройство вертикальных жалюзи должно быть оснащено достаточным количеством комплектующих единиц: вал, короб, регулирующие механизмы, соединяющие цепочки, шнуры, кронштейны, держатели и т.д. Перед началом работ подрядчик утверждает размеры, качество, цвет материала и эскиз жалюзи с заказчиком. Номер телефона – 87753792520. В выделенную сумму входят все затраты  связанные с приобретением всех необходимых материалов для выполнения работ. Срок поставки: со дня вступление в силу договора 16 календарных дней. Гарантия не менее 12 месяцев.Ответственность за сохранность, за качеству товара и установки несет Поставщик. Гост РК 13125-2016.





