ТС по Услуги по техническому обслуживанию противопожарных средств
    Провести технический осмотр и проверку на водоотдачу и работоспособность пожарных кранов с составлением актов и протоколов испытания.  
Заполнение необходимых документов. Основание: пункт 1585 ППБ РК №55 от 21.02.2022 года.
Исполнитель обязан провести технический осмотр и проверку работоспособности внутренних пожарных кранов, в том числе:
· внешний осмотр пожарных кранов, шкафов, вентилей, соединительных головок, пожарных рукавов и стволов;
· проверку комплектности и технического состояния пожарных кранов;
· проверку исправности и герметичности запорной арматуры;
· проверку состояния пожарных рукавов, стволов и соединительных элементов;
· проверку работоспособности пожарных кранов;
· проведение испытаний на водоотдачу (расход воды) пожарных кранов;
· проверку соответствия фактических показателей установленным нормативным требованиям;
· выявление неисправностей и дефектов с указанием результатов проверки;
· при необходимости — предоставление рекомендаций по устранению выявленных неисправностей.
По результатам оказания услуги Исполнитель предоставляет:
1. Акт технического осмотра пожарных кранов.
2. Акт проверки работоспособности пожарных кранов.
3. Протоколы испытаний пожарных кранов на водоотдачу с указанием каждого проверенного крана и фактических результатов испытаний.
4. Ведомость результатов проверки с указанием места расположения/номера каждого пожарного крана.
5. Документ с указанием выявленных неисправностей (при наличии).
6. Иные документы, подтверждающие проведение технического обслуживания и испытаний.
Перекатку пожарных шлангов.
Количество: согласно фактическому количеству пожарных кранов Заказчика.
Требование к результату: все пожарные краны после проведения проверки должны быть приведены в состояние, обеспечивающее их дальнейшую эксплуатацию по назначению, если иное не установлено результатами осмотра.
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