ГКП на ПХВ «Коммунал» акимата Жангалинского района

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
на ремонт экскаватора Е200С
Предмет закупки: услуги по ремонту и восстановлению специальной техники.
Объект ремонта: одноковшовый гусеничный экскаватор Е200С, государственный номер 769L.
Место нахождения техники: ГКП на ПХВ «Коммунал» акимата Жангалинского района.
Предельная планируемая сумма: 5 000 000 тенге.
1. Цель закупки
Восстановление технической работоспособности техники, устранение неисправностей, выявленных при обследовании, и обеспечение возможности безопасной эксплуатации после выполнения ремонта.
2. Перечень работ и материалов
	№
	Наименование работ / материалов
	Ед. изм.
	Сумма, тенге

	1
	Диагностика и дефектовка двигателя
	комплекс
	150 000

	2
	Ремонт двигателя
	комплекс
	1 400 000

	3
	Запасные части и комплектующие двигателя
	комплекс
	900 000

	4
	Диагностика и ремонт гидравлической системы
	комплекс
	500 000

	5
	Ремонт гидронасоса и гидроаппаратуры
	комплекс
	500 000

	6
	Ремонт гидроцилиндров
	комплекс
	250 000

	7
	Замена рукавов высокого давления, уплотнений и соединений
	комплекс
	150 000

	8
	Ремонт кабины
	комплекс
	300 000

	9
	Поставка и установка остекления кабины
	комплекс
	150 000

	10
	Ремонт рабочего оборудования
	комплекс
	150 000

	11
	Дефектовка и ремонт ходовой части
	комплекс
	400 000

	12
	Слесарно-монтажные и сборочные работы
	комплекс
	150 000

	ИТОГО
	5 000 000


3. Технические требования
Провести диагностику двигателя и установить причины невозможности запуска; выполнить ремонт по согласованной дефектной ведомости.
Восстановить работоспособность гидравлической системы, гидронасоса, гидроаппаратуры, гидроцилиндров и соединительных элементов.
Выполнить ремонт кабины оператора и установить остекление, соответствующее конструкции экскаватора. Стекло кабины экскаватора Е200С предоставляется заказчиком. Исполнитель обязан выполнить установку предоставленного стекла, включая подготовку посадочного места, установку уплотнителей и крепежных элементов при необходимости, а также проверку надежности крепления и герметичности установки.
Провести дефектовку и ремонт ходовой части и рабочего оборудования в пределах согласованного объема.
Использовать запасные части и материалы, совместимые с фактически установленными агрегатами экскаватора и требованиями безопасности.
4. Требования к результату и приемке
Данная закупка является двухлетней. Финансирование на текущий (2026) финансовый год составляет 1 000 (одна тысяча) тенге. Основной объем финансирования на оплату фактически выполненных работ в размере 4 999 000 (четыре миллиона девятьсот девяносто девять тысяч) тенге предусмотрен и будет осуществляться за счет средств бюджета на следующий (2027) финансовый год после утверждения соответствующего бюджета и подписания дополнительного соглашения на второй год.
Исполнитель устраняет неисправности, предусмотренные согласованной дефектной ведомостью и договором.
Запасные части и материалы должны быть новыми, исправными и совместимыми с данной моделью техники. 
После ремонта исполнитель проводит контрольный запуск и проверку отремонтированных узлов и механизмов.
По завершении работ исполнитель передает заказчику акт выполненных работ, перечень установленных запасных частей и материалов, а также документы, подтверждающие их приобретение при наличии.
Приемка производится уполномоченным представителем заказчика после проверки фактического выполнения согласованного объема работ.
5. Срок и место выполнения работ
5.1 Срок выполнения: в течение срока, установленного договором, после передачи техники исполнителю и согласования дефектной ведомости. Исполнитель обеспечивает транспортировку экскаватора Е200С, гос. №769L, от места нахождения техники до места проведения ремонтных работ и обратно после завершения ремонта. Исполнитель самостоятельно обеспечивает необходимые условия для безопасной перевозки, погрузки и разгрузки техники и несет ответственность за ее сохранность в период транспортировки и нахождения в месте проведения ремонта.
5.2 Поставщик обязан приступить к выполнению работ (включая транспортировку, диагностику и дефектовку техники) в текущем (2026) году, непосредственно с момента вступления договора в силу, вне зависимости от размера финансирования на текущий финансовый год. Все основные ремонтные работы должны быть начаты в текущем году для обеспечения непрерывности процесса восстановления техники

6. Стоимость и состав предложения
Предельная планируемая сумма составляет 5 000 000 тенге. В ценовое предложение должны быть включены все расходы исполнителя, необходимые для полного выполнения работ, включая стоимость запасных частей, материалов, диагностики, демонтажа, монтажа, испытаний, транспортировки (если требуется), налогов и иных обязательных платежей. Порядок учета НДС определяется условиями закупки и договора.

Заказчик: ГКП на ПХВ «Коммунал» акимата Жангалинского района
Директор: __________________ /А. Тулешов/












Жаңақала ауданы әкімдігінің "Коммунал" ШЖҚ МКК

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА
е200с экскаваторын жөндеуге
Сатып алу пәні: арнайы техниканы жөндеу және қалпына келтіру қызметтері.
Жөндеу нысаны: е200с бір шөмішті шынжыр табанды экскаватор, мемлекеттік нөмірі 769l.
Техниканың орналасқан жері: Жаңақала ауданы әкімдігінің "Коммунал" ШЖҚ МКК.
Жоспарланатын шекті сома: 5 000 000 теңге.
1. Сатып алу мақсаты
Техниканың техникалық жұмысқа қабілеттілігін қалпына келтіру, тексеру кезінде анықталған ақауларды жою және жөндеу аяқталғаннан кейін қауіпсіз пайдалану мүмкіндігін қамтамасыз ету.
2. Жұмыстар мен материалдар тізбесі
№ Жұмыстардың / материалдардың атауы бірлік.	Сомасы, теңге
1 қозғалтқыштың диагностикасы және ақауы кешен 150 000
2 қозғалтқышты жөндеу кешені 1 400 000
3 қозғалтқыштың қосалқы бөлшектері мен компоненттері 900 000 кешені
4 гидравликалық жүйені диагностикалау және жөндеу 500 000 кешені
5 гидравликалық сорғы мен гидроаппаратураны жөндеу 500 000 кешені
6 гидравликалық цилиндрлерді жөндеу кешені 250 000
7 жоғары қысымды жеңдерді, тығыздағыштар мен қосылыстарды ауыстыру кешені 150 000
8 кабинаны жөндеу кешені 300 000
9 кабинаның шынысын жеткізу және орнату кешені 150 000
10 жұмыс жабдықтарын жөндеу кешені 150 000
11 жүріс бөлігінің ақаулығы және жөндеу кешені 400 000
12 Слесарлық-монтаждау және құрастыру жұмыстары кешені 150 000
Барлығы 5 000 000
3. Техникалық талаптар
1.	Қозғалтқыштың диагностикасын жүргізу және іске қосу мүмкін причиныстігінің себептерін анықтау; келісілген ақаулы ведомость бойынша жөндеуді орындау.
2.	Гидравликалық жүйенің, гидравликалық сорғының, гидроаппаратураның, гидравликалық цилиндрлердің және қосқыш элементтердің жұмысын қалпына келтіру.
3.	Оператордың кабинасын жөндеп, экскаватордың дизайнына сәйкес келетін әйнек орнатыңыз. Е200с экскаватор кабинасының әйнегін Тапсырыс беруші ұсынады. Орындаушы ұсынылған әйнекті орнатуды, оның ішінде орындықты дайындауды, қажет болған жағдайда тығыздағыштар мен бекіткіштерді орнатуды, сондай-ақ бекітудің сенімділігі мен қондырғының герметикалығын тексеруді орындауға міндетті.
4.	Келісілген көлем шегінде жүріс бөлігі мен жұмыс жабдығына ақаулар мен жөндеу жүргізу.
5.	Нақты орнатылған экскаватор қондырғыларымен және қауіпсіздік талаптарымен үйлесімді қосалқы бөлшектер мен материалдарды пайдаланыңыз.
4. Нәтижеге және қабылдауға қойылатын талаптар
6.	Бұл сатып алу екі жылдық болып табылады. Ағымдағы (2026) қаржы жылына қаржыландыру 1 000 (бір мың) теңгені құрайды. Нақты орындалған жұмыстарды төлеуге 4 999 000 (төрт миллион тоғыз жүз тоқсан тоғыз мың) теңге мөлшерінде қаржыландырудың негізгі көлемі қарастырылған және тиісті бюджет бекітілгеннен және екінші жылға қосымша келісімге қол қойылғаннан кейін келесі (2027) қаржы жылына арналған бюджет қаражаты есебінен жүзеге асырылатын болады.
7.	Орындаушы келісілген ақаулы ведомосте және шартта көзделген ақауларды жояды.
8.	Қосалқы бөлшектер мен материалдар жаңа, жарамды және техниканың осы үлгісімен үйлесімді болуы керек. 
9.	Жөндеуден кейін Орындаушы Жөнделген тораптар мен механизмдерді бақылау және тексеру жүргізеді.
10.	Жұмыстар аяқталғаннан кейін Орындаушы Тапсырыс берушіге орындалған жұмыстардың актісін, белгіленген қосалқы бөлшектер мен материалдардың тізбесін, сондай-ақ олардың бар болған жағдайда сатып алынғанын растайтын құжаттарды береді.
11.	Қабылдауды Тапсырыс берушінің уәкілетті өкілі келісілген жұмыс көлемінің нақты орындалуын тексергеннен кейін жүргізеді.
5. Жұмыстарды орындау мерзімі мен орны
5.1 орындау мерзімі: техниканы Орындаушыға бергеннен және ақаулы ведомості келіскеннен кейін шартта белгіленген мерзім ішінде. Орындаушы е200с, №769l мемлекеттік экскаваторды техниканың орналасқан жерінен жөндеу жұмыстарын жүргізу орнына дейін және жөндеу аяқталғаннан кейін кері тасымалдауды қамтамасыз етеді. Орындаушы техниканы қауіпсіз тасымалдау, тиеу және түсіру үшін қажетті жағдайларды дербес қамтамасыз етеді және тасымалдау және жөндеу жүргізілетін жерде болу кезеңінде оның сақталуына жауапты болады.
5.2 өнім беруші ағымдағы (2026) жылы ағымдағы қаржы жылына арналған қаржыландыру мөлшеріне қарамастан, Шарт күшіне енген сәттен бастап тікелей жұмыстарды (техниканы тасымалдауды, диагностикалауды және ақауларды жоюды қоса алғанда) орындауға кірісуге міндетті. Техниканы қалпына келтіру процесінің үздіксіздігін қамтамасыз ету үшін барлық негізгі жөндеу жұмыстары ағымдағы жылы басталуы тиіс

6. Ұсыныстың құны мен құрамы
Жоспарланатын шекті сома 5 000 000 теңгені құрайды. Баға ұсынысына қосалқы бөлшектердің, материалдардың, диагностиканың, бөлшектеудің, монтаждаудың, сынаудың, тасымалдаудың (қажет болса), салықтардың және өзге де міндетті төлемдердің құнын қоса алғанда, жұмыстарды толық орындау үшін қажетті Орындаушының барлық шығыстары енгізілуі тиіс. ҚҚС есепке алу тәртібі сатып алу және Шарт талаптарымен айқындалады.

Тапсырыс беруші: Жаңақала ауданы әкімдігінің "Коммунал" ШЖҚ МКК
Директор: __________________ /А. Тулешов/
