ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА
Білім беру ұйымының ішкі интерьерінің көркемдік безендіру қызметтері.

«АДАЛ АЗАМАТ» Бірыңғай білім беру бағдарламасы аясында білім беру ұйымдарын брендтеу және ресімдеудің бірыңғай дизайнын қалыптастыру қағидаларына сәйкес, мектептің ішкі қабырғаларына суреттерді орналастыру Қазақстан Республикасы Оқу-ағарту министрлігі бекіткен тізімге сәйкес жүзеге асырылады.
Мектеп ішіндегі (дәліздер, асхана, спорт зал, кітапхана) жалпы ауданы шамамен 80 м² болатын қабырғаларды көркемдік безендіру қажет.
Көрсетілетін қызметті орындау технологиясына қойылатын талаптар:
1. Суреттер арнайы жабдықтарды қолдану арқылы сандық макетті тік беткейлерге тікелей көшіру әдісімен түсірілуі тиіс. Бұл жабдықтар түстің дәл берілуін, орналасу нақтылығын және детальдардың толық көрінісін қамтамасыз етуі қажет.

2. Қолдануға рұқсат етілетін технологиялар мыналарды қамтуы мүмкін:

· цифрлық проекция немесе суретті тікелей түсіру арқылы белгілеу және негізін қалыптастыру;

· соңғы әрлеу, түзету және көркемдік детальдаумен қажетті сапаға қол жеткізу.

3. Орындаушы келесі толық жұмыс циклін қамтамасыз етуі тиіс: беткі қабатты дайындау, суретті салу және соңғы көркемдік өңдеу.

4. Көрсетілетін қызмет ауқымына қабырға бетін жұмысқа дайындау (эмульсия қабатын шлифмашинамен талапқа сәйкестендіру), дизайн-макет/эскиз әзірлеу, УФ-басып шығару, қажет болған жағдайда декоративтік элементтерді дайындау, жеткізу, орнату, құрастыру және монтаждау кіреді.
5. Сурет салынатын бөлме биіктігі 2,90 метр, сурет салатын құрылғы биіктігі 2,90 метрден аспауы керек.
Суреттерге қойылатын сапалық талаптар:
1. Эскизге сәйкестігі: сурет бекітілген эскизге түс гаммасы, пішіні, пропорциялары және мазмұны бойынша толық сәйкес келуі қажет.

2. Біркелкі жағылуы: сурет жолақтарсыз, дақтарсыз, жіберіп кетулерсіз, бұрмаланусыз және жабын ақауларынсыз, бүкіл бетке біркелкі жағылып салынуы тиіс.

3. Төзімділік және ұзақ мерзімділік: сурет ылғалға, ультракүлгін сәулеленуге және механикалық әсерлерге (сызықтар, үйкеліс) төзімді болуы керек. Бейнелеу сапасының сақталуына кепілдік мерзімі – кемінде 12 ай.
Материалдар:
Қолданылатын барлық бояулар, лактар және жабындар кәсіби, экологиялық қауіпсіз болуы және суреттің ұзақ уақыт сақталуын қамтамасыз етуі тиіс.
Есеп беру формасы:
Көрсетілетін қызтеттер аяқталған соң орындаушы келесі құжаттарды тапсыруы тиіс:

· безендірілген бөлмелердің фото есебі;

· нәтижесінің бекітілген эскизге сәйкестігін растайтын көрсетілген қызметтер актісі.

Шарттың шығынына Жеткізушінің қызметті көрсетілуіне байланысты барлық шығындар, соның ішінде материалдар, жабдықтар, құрамдас бөлшектер мен құрал-саймандар кіреді.
ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
Услуги по художественному оформлению интерьеров образовательной организации.

В соответствии с Правилами формирования единого дизайна брендинга и оформления организаций образования Единой образовательной программы «АДАЛ АЗАМАТ», размещение рисунков на внутренних стенах школы осуществляется согласно перечню, утвержденному Министерством образования Республики Казахстан. 

Необходимо выполнить художественное оформление стен в помещениях школы (коридоры, библиотека, столовая, спорт зал) на общей площади примерно 80 м².
Требования к технологии оказания услуг:
1. Изображения должны наноситься методом прямого переноса цифрового макета на вертикальные поверхности с использованием специализированного оборудования, обеспечивающего точность позиционирования, передачу цветовой гаммы и деталей.
2. Допускается применение технологий, включающих:
· цифровую проекцию либо прямое нанесение изображения для разметки и формирования основы;
· последующую финишную обработку, коррекцию и детализацию изображения для достижения требуемого художественного качества.
3. Исполнитель обязан обеспечить полный цикл работ: подготовку поверхности, нанесение изображения и окончательную художественную обработку.
4. В объем оказываемых услуг входит подготовка поверхности стены к оказанию услуг (подгонка слоя эмульсии к требованиям со шлифмашиной), разработка дизайн-макета /эскиза, УФ-печать, при необходимости изготовление, поставка, установка, сборка и монтаж декоративных элементов.
5. Высота помещения для рисования 2,90 метра, высота устройства для рисования не должна превышать 2,90 метра.

Качественные требования к изображению:
1. Соответствие эскизу: изображение должно полностью соответствовать утверждённому эскизу по цветовой гамме, форме, пропорциям и содержанию.
2. Равномерность нанесения: изображение должно быть выполнено без полос, пятен, пропусков, искажений и дефектов покрытия, с равномерным распределением по всей площади.
3. Стойкость и долговечность: изображение должно быть устойчивым к воздействию влаги, ультрафиолетового излучения и механических повреждений (царапины, истирание). Гарантийный срок сохранности эксплуатационных свойств изображения – не менее 12 месяцев.
Материалы:
         Все используемые краски, лаки и покрытия должны быть профессиональными, экологически безопасными и обеспечивать долговечность изображения.
        
 Форма отчётности:
По завершении услуг исполнитель обязан предоставить:
- фотоотчёт оформленных помещений;
- акт оказанных услуг, подтверждающий соответствие результата утверждённому эскизу.
В стоимость договора включены все расходы Поставщика, связанные с оказанием услуг, в том числе материалы, оборудования, комплектующие и инструменты.

Қызылорда облысы, Шиелі ауданы, Ақмая ауылы, Абай Құнанбаев көшесі, №57. №49 мектебі бойынша Брендбук безендіру эскиздері
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	1
	1 қабат Спорт залдың фойесі
	400х200=80000 кв.см
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	2
	2 қабат оң жақ коридор
	400х200=80000 кв.см
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	2 қабат оң жақ кіші фойе

	200х180=36000 кв.см
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	1 қабат бастауыш коридоры
	500х200=100000кв.см
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	5
	1 қабат бастауыш фойе
	400х200=80000кв.см
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	1 қабат Асхана іші
	400х200=80000 кв.см
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	2 қабат оң жақтағы коридор
	400х200=80000кв.см
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	2 қабат батыс жақтағы коридор
	400х200=80000кв.см
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	2 қабат батыс жақтағы коридор
	350х200=70000 кв.см
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	2 қабат батыс жақтағы коридор

	400х200=80000 кв.см
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