Техникалық сипаттамасы
1.Жеке жылу есептегіштер;
2.Жеке су есептегіштер;
3.Жеке электр есептегіштер;
Электр,су,жылу есептегіштерін тексеру —дұрыс есептеу және төлемді дұрыс есептеу дәлдігін растау үшін міндетті метрологиялық процедура, хаттама, сертификат;
Өлшеу дәлдігі;
Пломбалардың жағдайы;
Зауыт нөмірінің сәйкестігі;
Зақымданудың жоқтығы.
Тексеру актісі (электрондық немесе қағаз нұсқасы). Деректерді реестрге енгізу, ақпаратты басқарушы компанияға өткізу. Маманның шығуы, аспапты тексеру, тұрғын үй-коммуналдық қызмет құжаттарының толық пакеті. Сертификация, метрология,  тестілеу  және  техникалық  тексеру, есептегіштерді орнатпай-ақ тексеру.  Мекеме орнында тексеру — ол есептегішті сол жерде диагностикалау мүмкіндігін беретін заманауи әдіс. Арнайы жабдықты пайдалану, есептегіштің жұмысын сол жерде тексеру. Суық/ыстық су. Ресми тексеру реестрге енгізумен және коммуналдық қызметтермен бірге.

Технические характеристики
1. Индивидуальных теплосчетчиков;
2.  Индивидуальных счетчиков воды;
     3. Индивидуальных счетчиков электросчетчика;
Поверка электросчетчиков,счетчик учета холодный воды,теплосчетчик. Поверка счетчика — обязательная метрологическая процедура для подтверждения точности измерений и корректного начисления оплаты,протокол, сертификат
точность измерений;
состояние пломб;
соответствие заводского номера;
отсутствие повреждений.
Акт поверки (электронный или бумажный). Внесение данных в реестр, передача сведений в управляющую компанию.                                            Выезд специалиста, проведение поверки прибора, комплект документов ЖКС (жилищно-коммунальная служба.)   Сертификация, метрология, испытания и техосмотр, поверка счетчиков без  снятия. Поверка без снятия – современный метод диагностики, позволяющий проверить прибор учета  на месте. Использовать специальное оборудование, которое тестирует работу счетчика на месте. Холодная/горячая вода. Официальная поверка с внесением в реестр и коммунальными службами.





