	ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по

 «Разработке проектов установления зоны санитарной охраны водозаборных скважин»

	1. Заказчик 
	

	2. Нормативная документация
	1. Экологический Кодекс от 2 января 2021 года № 400-VI ЗРК;

2. Водный кодекс Республики Казахстан от 9.07.2003 г. № 481-II года);

3. СП «Санитарно-эпидемиологические требования к водоисточникам, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов» Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 20 февраля 2023 года № 26;
4. При разработке проекта допускается применение иных действующих нормативных правовых актов, методических рекомендаций и санитарных правил Республики Казахстан, действующих на момент выполнения работ.

	4. Содержание работ  
	1. Разработка проекта зон санитарной охраны (- далее ЗСО) для водозаборной скважины с установлением границ и режимов ЗСО источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения;
2. Подготовка графических и текстовых материалов проекта ЗСО в соответствии с санитарными правилами;

	5. Состав работ
	Текстовая часть проекта ЗСО должна содержать:

1) характеристику санитарного состояния источников водоснабжения, результаты анализов качества воды в объеме, предусмотренном действующими санитарными правилами;

2) гидрологические данные (основные, параметры и их динамика во времени) при поверхностном источнике водоснабжения или гидрогеологические данные при подземном источнике;

3) данные, характеризующие взаимовлияние подземного источника и поверхностного водоема при наличии гидравлической связи между ними;

4) данные о перспективах строительства в районе расположения источника хозяйственно-питьевого водоснабжения, в том числе жилых, промышленных и сельскохозяйственных объектов;

5) определение границ первого, второго и третьего поясов ЗСО с соответствующим обоснованием и перечень мероприятий с указанием сроков выполнения и ответственных исполнителей с определением источников финансирования;

6) правила и режим хозяйственного использования территорий, входящих в ЗСО всех поясов.

Картографический материал проекта представляется в следующем объеме:

1) ситуационный план района расположения водозаборных скважин 
2) гидрологические профили по характерным направлениям в пределах области питания водозабора при подземном источнике водоснабжения;

3) план первого пояса ЗСО в масштабе 1:500-1:1000;

4) план второго и третьего поясов ЗСО, выполненный в масштабе 1:10000-1:25000 при подземном водоисточнике и в масштабе 1:25000 и 1:50000 при поверхностном водоисточнике, с нанесением всех расположенных на данной территории объектов.

	6. Срок выполнения 
	90 календарных дней с момента подписания договора.

	7. Требования к работе
	1. Документация должна быть разработана в соответствии с действующим законодательством РК и другими нормативными документами, действующими до момента окончания срока действия договора.

2. Результатом выполнения работ является разработанный проект зон санитарной охраны водозаборных скважин. 

	8. Форма предоставления документации
	В печатном виде — 1 экземпляр оригинала, с подписью и печатью.



