Приложение 2 к Договору 
 от «___» _____________ 20___ года № ________

Государственные закупки (согласно технической документации)
Техническая спецификация закупаемых услуг
	№
п/п
	Наименование услуг
	Техническая спецификация, характеристика услуг

	1
	2
	3

	
	Работы по установке/монтажу систем оповещения, громкоговорителей и аналогичного оборудования КТРУ: 332042.200.000000
	
Работы по установке систем оповещения
«СИСТЕМА ОПОВЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВОГО УРОВНЯ – ЛСО»

	
	Приложение 2
 к Технической спецификации закупаемых услуг 

Перечень предоставляемых оборудований Поставщика

	Внешний вид

	Наименование
	Модель
	Характеристики

	Кол-во
	шт
	примен

	[image: https://egida.kz/6600-category_product/yantar-579s.jpg]
	Трансляция
Звуковой фон
Речевые сообщения
	
Внутренние и уличные
	Громкоговоритель внутреннего использования настенный.Изменяемая мощность: 100В с трансформатором на 1,5 - 3 - 10 Вт. Уровень звукового давления: 90 дБ.  Частотный диапазон: 150-17кГц
	10.00
	шт
	СО

	[image: https://egida.kz/9736-category_product/miksher-usilitel-yantar-m5360.jpg]
	Микшер усилитель
с микрофоном
с флешкой
	Микшер-усилитель  
	Микшер усилитель-до 180 Ватт/ 100 Вольт.,
5 - зон оповещения с возможностью контролировать каждую зону,
3 микрофонных входа (большой джек) и 2 линейных входа.
Поддержка USB носителя,встроенный AM/FM тюнер (радио),панель из алюминиевого сплава, защита от короткого замыкания, питание ~ 220-240 В.
	
1.00
	
шт
	СО

	[image: https://egida.kz/10709-category_product/kabel-xkpv-1004.jpg]
	Кабельная продукция паритет
	Кабель КСПВ 4*0,4

	Кабель КСПВ 4*0,4- Кабель сигнальный для security систем, монолит КСПВ - кабель общей скрутки с однопроволочными медными жилами диаметром 0.440 мм (бухта -200 м)
	800

	м
	СО

	[image: https://egida.kz/10709-category_product/kabel-xkpv-1004.jpg]
	Силовый кабель
	Кабель ШВВП 2х0,75

	Кабель силовой 2 х 0,75 медный, гибкий плоский, с двумя медными параллельно уложенными скрученными жилами в ПВХ
	400
	м
	СО

	[image: https://egida.kz/10115-category_product/kabkanal-1510mm-iek.jpg]
	Кабель - канал
	Каб.канал 15*10мм IEK

	Кабельный канал 15*10*2000 мм, цвет белый, тип замка "двойной".
ГосТ Р53313-2009
	1.00
	упаковка
	СО
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