1. [bookmark: _GoBack]ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА
МШ-3,0 өлшеуіш сызғышы (метршток)
2025 жылғы 12 тамыздағы № ВА-01-25-3785354 өлшем құралын салыстырып тексеру сертификатының негізінде.
	№
	Сипаттаманың атауы
	Мәні

	1
	Өлшеу құралының атауы
	Метршток

	2
	Түрі (моделі)
	МШ-3,0

	3
	Зауыттық нөмірі
	01

	4
	Өлшеу диапазоны
	0–3000 мм

	5
	Өндіруші
	«Мунайаспап» АҚ, Қазақстан

	6
	Шығарылған жылы
	2014 ж.

	7
	Мақсаты
	Көлденең резервуарлардағы мұнай өнімдерінің деңгейін өлшеу

	8
	Салыстырып тексеру әдістемесі
	ГОСТ 8.247-2004, МӨЖ. Көлденең резервуарлардағы мұнай өнімдерінің деңгейін өлшеуге арналған метрштоктар. Салыстырып тексеру әдістемесі

	9
	Салыстырып тексеру құралдары
	Металл өлшеуіш рулетка, нониусы бар бұрыш өлшегіш

	10
	Салыстырып тексеру сертификатының нөмірі
	ВА-01-25-3785354

	11
	Салыстырып тексеру күні
	12.08.2025 ж.

	12
	Салыстырып тексерудің қолданылу мерзімі
	12.08.2026 ж. дейін

	13
	Салыстырып тексеруді жүргізген ұйым
	«Ұлттық сараптама және сертификаттау орталығы» АҚ Алматы филиалының салыстырып тексеру зертханасы

	14
	Аккредиттеу аттестатының нөмірі
	KZ.P.02.0687

	15
	Салыстырып тексеру нәтижесі
	Жұмыс өлшеу құралы ретінде қолдануға жарамды деп танылды

	16
	Пайдаланушы
	«Ақбота» Шеңгелді ауылының бөбекжай-балабақшасы» МКҚК


Мақсаты және сипаттамасы
МШ-3,0 метрштогы — көлденең резервуарлардағы мұнай өнімдерінің деңгейін анықтауға арналған өлшеу құралы.
Метршток мұнай өнімдерін сақтау объектілерін пайдалану және оларға қызмет көрсету кезінде резервуарлардағы сұйықтық деңгейін бақылау үшін қолданылады.
Өлшеу диапазоны 0-ден 3000 мм-ге дейін құрайды.
Ұсынылған сертификатқа сәйкес, метршток ГОСТ 8.247-2004 талаптарына сәйкес метрологиялық салыстырып тексеруден өткен және жұмыс өлшеу құралы ретінде қолдануға жарамды деп танылған.
Қорытынды
Қазақстанда «Мунайаспап» АҚ 2014 жылы шығарған, зауыттық № 01, МШ-3,0 метрштогы көлденең резервуарлардағы мұнай өнімдерінің деңгейін өлшеуге арналған.
2025 жылғы 12 тамызда жүргізілген салыстырып тексеру нәтижелері бойынша өлшеу құралы белгіленген метрологиялық талаптарға сәйкес деп танылған.
Ескерту: құжатта көрсетілген салыстырып тексерудің қолданылу мерзімі 2026 жылғы 12 тамызда аяқталған. Қазіргі уақытта метрштоктың жарамдылығын растау үшін кезекті салыстырып тексеру туралы мәлімет қажет.






Меңгеруші                                                                           А.Дуйсенова



























ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
Метршток МШ-3,0
На основании сертификата о поверке средств измерений № ВА-01-25-3785354 от 12.08.2025 г.

№ Наименование характеристики	Значение
1. Наименование средства измерения	Метршток
2. Тип (модель)	МШ-3,0
3. Заводской номер	01
4. Диапазон измерений	0–3000 мм
5. Изготовитель	АО «Мунайаспап», Казахстан
6. Год изготовления	2014 г.
7. Назначение
	Измерение уровня нефтепродуктов в горизонтальных резервуарах
8. Методика поверки	ГОСТ 8.247-2004, ГСИ. Метрштоки для измерений уровня нефтепродуктов в        
    горизонтальных резервуарах. Методика поверки
9. Средства поверки	Рулетка измерительная металлическая, угломер с нониусом
10. Номер сертификата о поверке	ВА-01-25-3785354
11. Дата поверки	12.08.2025 г.
12. Срок действия поверки	До 12.08.2026 г.
13. Поверочная организация	Поверочная лаборатория Алматинского филиала АО «Национальный 
      центр экспертизы и сертификации»
14. Номер аттестата аккредитации	KZ.P.02.0687
15. Результат поверки	Признан пригодным к применению в качестве рабочего средства измерений
16. Пользователь	КГКП «Ясли-детский сад Ақбота села Шенгельды»
Назначение и описание
Метршток МШ-3,0 представляет собой средство измерения, предназначенное для определения уровня нефтепродуктов в горизонтальных резервуарах.

Метршток используется для контроля уровня жидкости в резервуарах при эксплуатации и обслуживании объектов хранения нефтепродуктов.

Диапазон измерений составляет от 0 до 3000 мм.

Согласно представленному сертификату, метршток прошёл метрологическую поверку в соответствии с требованиями ГОСТ 8.247-2004 и признан пригодным к применению в качестве рабочего средства измерений.

Заключение
Метршток МШ-3,0, заводской № 01, изготовленный в 2014 году АО «Мунайаспап» (Казахстан), предназначен для измерения уровня нефтепродуктов в горизонтальных резервуарах.

По результатам поверки от 12 августа 2025 года средство измерения признано соответствующим установленным метрологическим требованиям


Заведующая                                                                                                                    А.Дуйсенова 
