Техническая спецификация
Наименование закупаемых работ: Поставка и установка радиомодульного счетчика горячей воды Ду 32 мм с радиомодемом.
1. Наименование и описание закупки
Поставка и установка радиомодульного счетчика горячей воды диаметром Ду 32 мм с радиомодемом, включая демонтаж ранее установленного прибора учета, монтаж нового оборудования, настройку и подключение к системе дистанционной передачи показаний, проверку работоспособности и сдачу в эксплуатацию.
2. Технические характеристики и требования к выполняемым работам
Поставщик обязан обеспечить выполнение следующего комплекса работ:
1. Поставка нового радиомодульного счетчика горячей воды Ду 32 мм с радиомодемом и необходимыми комплектующими.
2. Демонтаж ранее установленного прибора учета горячей воды.
3. Монтаж нового радиомодульного счетчика горячей воды Ду 32 мм с соблюдением технических требований производителя.
4. Установка, подключение и настройка радиомодема.
5. Подключение оборудования к системе дистанционной передачи показаний при наличии соответствующей технической возможности.
6. Проверка правильности монтажа, герметичности соединений и работоспособности прибора учета.
7. Проверка корректности считывания и передачи показаний счетчика.
8. Устранение недостатков, выявленных в процессе выполнения работ и возникших по вине Поставщика.
9. Подготовка прибора учета к эксплуатации и сдача установленного оборудования Заказчику.
3. Требования к поставляемому товару
· Счетчик должен быть новым, ранее не использованным, не бывшим в эксплуатации.
· Тип прибора учета — радиомодульный счетчик горячей воды.
· Условный проход — Ду 32 мм.
· Комплектация должна включать радиомодем и необходимые для монтажа комплектующие.
· Счетчик и радиомодем должны быть совместимы между собой и с системой дистанционной передачи показаний Заказчика.
· Прибор учета должен соответствовать установленным требованиям законодательства Республики Казахстан в части применения средств измерений, включая требования к утверждению типа и поверке, если они применимы к данному прибору.
· Поставляемое оборудование должно сопровождаться технической документацией и документами, подтверждающими соответствие установленным требованиям.
4. Требования к качеству работ
Все работы должны выполняться квалифицированным персоналом с соблюдением технической документации производителя, требований безопасности и действующих нормативных требований Республики Казахстан.
Монтаж должен обеспечивать надежное соединение оборудования, отсутствие протечек и корректную работу прибора учета и радиомодема.
5. Требования к результату выполнения работ
По завершении работ Заказчику передается установленный и готовый к эксплуатации радиомодульный счетчик горячей воды Ду 32 мм с радиомодемом, обеспечивающий учет потребления горячей воды и дистанционную передачу показаний при наличии необходимой технической инфраструктуры.
6. Порядок сдачи и приемки
Приемка осуществляется Заказчиком после проверки комплектности поставки, качества монтажа, герметичности соединений и работоспособности системы дистанционной передачи показаний.
Поставщик предоставляет акт выполненных работ и необходимую техническую документацию на установленное оборудование.
7. Гарантийные обязательства
Поставщик предоставляет гарантию на поставленное оборудование и выполненные работы в соответствии с условиями договора о государственных закупках и документацией производителя.

