Техническая спецификация на услуги поверки средств измерений
	Наименование
	Значение
	

	Наименование и краткая характеристика
	Услуги по поверке средств измерений
	

	Перечень средств измерений
	Калибровка: Автоцистерна 10 105 дм3
1-я секция 5002 дм3
2-я секция 5103дм3
	1 шт.

	
	Поверка: Счетчик жидкости
	1 шт

	Место оказания услуг
	Республика Казахстан. Кызылординская область, г.Кызылорда, п.Тасбугет, улица М.Шокай 4. 
обязательная выдача сертификата о результатах поверки.



	Срок исполнения 
	с момента подписание. по 31.12.2026 г.

	Условия оплаты
	Согласно договора о государственных закупках



Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики.
Исполнитель обязан предоставить копии следующих документов: 
- Действующий аттестат аккредитации на право проведения поверки средств измерений; 
- Действующую область аккредитации на право поверки средств измерений, с указанием в ней методик поверки на типы средств измерений, предоставляемых на поверку;
- Указанная спецификация должна входить в область аккредитации поверочной лаборатории Исполнителя.
Поверку средств измерений провести с целью определения и подтверждения соответствия средств измерений установленным техническим и метрологическим требованиям, а также для установления их пригодности к применению.
Поверку средств измерений проводить:
- в соответствии с требованиями методики поверки на данные средства измерений; 
- поверку средств измерений проводить согласно утвержденных и согласованных графиков поверки. 
По истечении 14 дней Исполнитель обязан выдать сертификат соответствия:
Положительные результаты поверки должны удостоверяться выдачей сертификата о поверке и нанесением самоклеящегося лейбла на средство измерения или на сертификат о поверке. 
Если средство измерений по результатам поверки признано непригодным к эксплуатации, на него выписывается извещение о непригодности согласно установленной формы. 
Требования к выполняемым работам, услугамПоверка средств измерений должна выполняться в соответствии с требованиями Государственного стандарта Республики Казахстан СТ РК 2.4-2019 «Поверка средств измерений Организация и порядок проведения».
Формой завершения работ является оформление Исполнителем результатов поверки СИ в виде, предусмотренном нормативными документами на поверку, выдачей счета-фактуры и Акта выполненных работ, подписанного обеими Сторонами.
Техника безопасности и охрана окружающей средывсе работы и услуги должны соответствовать требованиям пожарной безопасности, техники безопасности и охраны труда, охраны окружающей среды и электробезопасности. 
Поверка средств измерений производится согласно поданной заявке от Заказчика
Ответственность за все виды нарушений, установленных и действующих норм, правил и требований безопасности при производстве работ- несет Исполнитель. 

Өлшеу құралдарын тексеру жөніндегі қызметтерді сатып алу
	Атауы
	Мәні
	

	Қызметтің атауы және қысқаша сипаттамасы
	Өлшеу құралдарын салыстырып тексеру қызметтері
	

	Өлшеу құралдарының тізілімі
	Калибрлеу: Автоцистерна 10 105 дм3
1-я секция 5002 дм3
2-я секция 5103дм3
	1 шт.

	
	Өлшем құралдарын салыстырып тексеру: Сұйықтық есептегішін салыстырып тексеру 
	1 шт

	Қызмет көрсету орны
	Қазақстан Республика, Қызылорда обл., Қызылорда қ., Тасбөгет кенті, М.Шоқай көшесі 4. 
Салыстырып тексеру нәтижелері туралы куәлікті міндетті түрде беру


	Орындау мерзімі 
	Қол қойылған күннен бастап  31.12.2026 ж. Дейін.

	Төлем шарттары
	[bookmark: _GoBack]Мемлекеттік сатып алу туралы шартқа сәйкес




Сипаттама және қажетті функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары.
Орындаушы келесі құжаттардың көшірмелерін ұсынуғаміндетті:
- Өлшеу құралдарын тексеру құқығына қолданыстағы аккредиттеу аттестаты;
- Тексеруге берілетін өлшеу құралдарының түрлеріне тексеру әдістемелерін көрсете отырып, өлшеу құралдарын тексеру құқығына аккредиттеудің қолданыстағы саласы;
- Көрсетілген ерекшелік Орындаушының тексеру зертханасын аккредиттеу саласына енгізілуі тиіс.
Өлшеу құралдарын тексеру өлшеу құралдарының белгіленген техникалық және метрологиялық талаптарға сәйкестігін анықтау және растау, сондай-ақ олардың қолдануға жарамдылығын анықтау мақсатында жүргізілсін.
Өлшеу құралдарын тексеру:
- осы өлшеу құралдарына тексеру әдістемесінің талаптарына сәйкес;
- өлшеу құралдарын тексеру бекітілген және келісілген тексеру кестелеріне сәйкес жүргізіледі.
14 күн өткеннен кейін Орындаушы сәйкестік сертификатын беруге міндетті:
Тексерудің оң нәтижелері тексеру туралы сертификатты берумен және өлшеу құралына немесе тексеру туралы сертификатқа өздігінен жабысатын жапсырманы қолданумен куәландырылуы тиіс.
Егер тексеру нәтижелері бойынша өлшеу құралы пайдалануға жарамсыз деп танылса, оған белгіленген нысанға сәйкес жарамсыздығы туралы хабарлама жазылады.
Орындалатын жұмыстарға, көрсетілетін қызметтерге қойылатын талаптар өлшеу құралдарын тексеру, өлшеу құралдарын тексеру ұйымдастыру және жүргізу тәртібі "Қазақстан Республикасының ҚР СТ 2.4-2019 Мемлекеттік стандартының талаптарына сәйкес орындалуы тиіс.
Жұмыстарды аяқтау нысаны Орындаушының тексеруге арналған нормативтік құжаттарда көзделген түрдегі ТИ тексеру нәтижелерін ресімдеуі, шот-фактураны және екі тарап қолқойған орындалған жұмыстар актісін беру болып табылады.
Қауіпсіздік және қоршаған ортаны қорғау барлық жұмыстар мен қызметтер өртқауіпсіздігі, еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау, қоршаған ортаны қорғау және электр қауіпсіздігі талаптарына сәйкес келуі керек.
