Техникалық сипаттама 

 Жеткізу жұмысы, күзет дабылдарын монтаждау монтаждау және іске қосу-реттеу жұмыстары. 

[bookmark: _GoBack]Өнім 2026 жылы жаңа және бұрын пайдаланылмаған болуы керек. Сәйкестік сертификатына ие болыңыз. Кепілдік берілген күннен бастап 12 ай қабылдау актісіне қол қою. Егер кепілдік мерзімі кезеңінде өнім берушінің кінәсінен ақаулар анықталса, кепілдік мерзімі тиісінше ақауды жою кезеңіне ұзартылады. Ақауларды жоюды жеткізуші өз есебінен жүзеге асырады. Жұмыстың құнына жеткізушінің есебінен тауарлар, жабдықтар мен материалдар кіреді. Жеткізушінің есебінен көрсетілген Тапсырыс берушінің орнына тасымалдау, тиеу, түсіру, жеткізу. Орны мен уақыты орнату Тапсырыс берушімен келісу. Жұмыстарды орындау мерзімі шарт жасалғаннан кейін 16 күн ішінде


	№
	Тауар (жұмыстар, көрсетілетін қызметтер) атаулары
	Ед изм
	Кол-во

	1
	Шарикті Кронштейн 
	шт
	4

	2
	KSPV 4 * 0,5 мм (0,2 мм. кв.) дабыл үшін паритет 
	бух
	200

	3
	Оптикалық-электрондық көлемді күзет ИҚ хабарлағышы 
	шт
	4

	4
	Магнитоконтактілі күзет детекторы 
	шт
	2

	5
	Шығын материалы 
	комп
	1

	6
	G-Power S 12B батареясы
	шт
	1

	7
	Жарық дыбыстық көше дабылы 
	шт
	1

	8
	Өрт хабарлағышы қолмен 
	шт
	2

	9
	Түтін детекторы оптикалық-электронды, екі сымды 
	шт
	11

	10
	Шығу - Шығу Т-12
	шт
	2

	11
	Монтаждау және іске қосу-баптау жұмыстары
	раб
	1
























Техническая спецификация 

 Работа на поставку, монтаж охранной сигнализаций монтажные и пуско-наладочные работы. 

Товар должен быть 2026 года, новым и ранее не использованным. Иметь сертификат соответствия. Гарантия 12 месяцев с даты подписание акта приема передачи. Если в период гарантийного срока обнаруживаются дефекты по вине поставщика, гарантийный срок продлевается соответственно на период устранение дефекта. Устранение дефектов осуществляется поставщиком за свой счет. В стоимость работ включены товары, оборудования и материалы за счет поставщика. Перевозка, загрузка, выгрузка, доставка до места указанным заказчика за счет поставщика. Место и время установка согласоватьс заказчиком. Срок выполнения работ в течение 16 дней после заключения договора

	№
	Наименования товар (работ, услуг)
	Ед изм
	Кол-во

	1
	Кронштейн шариковый 
	шт
	4

	2
	КСПВ 4*0,5 мм (0,2мм.кв,) паритет для сигнализации 
	бух
	200

	3
	Извещатель охранной ИК оптико – электронный объемный 
	шт
	4

	4
	Извещатель охранной магнитоконтактный 
	шт
	2

	5
	Расходный материал 
	комп
	1

	6
	АКБ G-Power S 12B
	шт
	1

	7
	Оповещатель светозвуковой уличный 
	шт
	1

	8
	Извещатель пожарный ручной 
	шт
	2

	9
	Извещатель дымовой оптико-электронный, двухпроводной 
	шт
	11

	10
	Шыгу – Выход Т-12
	шт
	2

	11
	Монтажные и пуско – наладочные работы 
	раб
	1



