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ТЕХНИКАЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІК
Бейнебақылау жүйесіне арналған HDD сатып алу және орнату
1. Тауардың техникалық сипаттамасы
	Атауы
	Бейнебақылау жүйесіне арналған қатты диск (HDD)

	Саны
	1 дана

	Сыйымдылығы
	10 ТБ

	Форм-факторы
	3,5 дюйм

	Интерфейсі
	SATA, 6 Гбит/с интерфейсімен үйлесімді

	Жұмыс режимі
	Тәулік бойы (24/7) үздіксіз бейнежазуға арналған

	Жазу технологиясы
	CMR

	Үйлесімділігі
	Dahua DHI-NVR4232-4KS2/L регистраторымен үйлесімді

	Жағдайы
	Жаңа, пайдаланылмаған

	Кепілдік
	Кемінде 12 ай



2. Орнату және баптау қызметі
Жеткізуші HDD-ні қолданыстағы Dahua DHI-NVR4232-4KS2/L регистраторына орнатып, қосуы, құрылғының дискіні тануын және жазу функциясын тексеруі тиіс. Жаңа дискіні регистратор талаптарына сәйкес баптау, жазу/қайта жазу режимін тексеру, орындалған жұмыс бойынша қабылдау-тапсыру актісін беру қарастырылады. Қолданыстағы HDD мен оның архивіндегі жазбаларды өшіруге, форматтауға немесе алмастыруға болмайды. Жұмыстар мектеппен келісілген уақытта орындалады.
3. Жоспарлы смета
	HDD 10 ТБ, 1 дана
	350 000 теңге

	Орнату және баптау, 1 қызмет
	30 000 теңге

	Барлығы
	380 000 теңге



Бағалар алдын ала жоспарлауға арналған. Сатып алу тәсілі, тауар мен қызметті бір немесе бөлек лотқа енгізу және соңғы баға қолданыстағы сатып алу талаптарына сай нақтыланады. Қосымша HDD орнату 30 күндік архивке автоматты түрде кепілдік бермейді.


ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
Приобретение и установка HDD для системы видеонаблюдения
1. Технические характеристики товара
	Наименование
	Жесткий диск (HDD) для видеонаблюдения

	Количество
	1 штука

	Емкость
	10 ТБ

	Форм-фактор
	3,5 дюйма

	Интерфейс
	SATA, совместимый с 6 Гбит/с

	Режим работы
	Для непрерывной записи 24/7

	Технология записи
	CMR

	Совместимость
	С видеорегистратором Dahua DHI-NVR4232-4KS2/L

	Состояние
	Новый, не бывший в эксплуатации

	Гарантия
	Не менее 12 месяцев



2. Услуги по установке и настройке
Поставщик должен установить и подключить HDD в действующий видеорегистратор Dahua DHI-NVR4232-4KS2/L, проверить обнаружение диска устройством и работоспособность записи. Предусматриваются настройка нового диска в соответствии с требованиями регистратора, проверка режима записи/перезаписи и оформление акта выполненных работ. Запрещается форматировать, заменять или удалять архив на действующем HDD. Работы выполняются в согласованное со школой время.
3. Плановая смета
	HDD 10 ТБ, 1 шт.
	350 000 тенге

	Установка и настройка, 1 услуга
	30 000 тенге

	Итого
	380 000 тенге



Цены ориентировочные для планирования. Способ закупки, объединение товара и услуги в один лот либо их разделение, а также окончательная стоимость уточняются согласно действующим требованиям закупок. Установка дополнительного HDD не гарантирует автоматически хранение архива 30 суток.
