Ғимаратты демонтаждау жұмыстарын орындауға арналған техникалық ерекшелік
1. Жалпы мәліметтер
1.1. Жұмыстардың атауы:
Ғимаратты демонтаждау, пайда болған құрылыс қалдықтарын тиеу, шығару және кәдеге жарату, сондай-ақ аумақты қауіпсіз жағдайға келтіру.
1.2. Объектінің атауы:
Тұраб Тұлы атындағы жалпы білім беретін мектеп.
1.3. Объектінің мекенжайы:
Түркістан облысы, Қазығұрт ауданы, Тұрбат ауылдық округі, Тұрбат ауылы, Жұлдыз көшесі, 18-үй.
1.4. Жұмыстардың құрамы:
Жұмыстар Қазақстан Республикасының қолданыстағы нормативтік құқықтық актілеріне, еңбекті қорғау, өнеркәсіптік, өрт және экологиялық қауіпсіздік талаптарына, сондай-ақ демонтаждау жұмыстарын орындауға қойылатын белгіленген талаптарға сәйкес орындалуы тиіс.
2. Демонтаждау жұмыстарын орындауға қойылатын талаптар
2.1. Мердігер жұмыстарды орындауды бастамас бұрын жұмыс жүргізілетін орынды тексеріп, демонтаждау жұмыстарын қауіпсіз орындаудың реттілігін анықтауға міндетті.
2.2. Ғимаратты демонтаждау жұмыстары қауіпсіз орындауды қамтамасыз ететін тиісті жабдықтарды, механизмдер мен құралдарды пайдалана отырып, кезең-кезеңімен орындалуы тиіс.
2.3. Демонтаждау жұмыстарын бастамас бұрын Мердігер ғимаратқа жақын орналасқан қолданыстағы инженерлік желілердің, коммуникациялардың, құрылыстардың және өзге де мүліктің зақымдануына жол бермеу бойынша қажетті шараларды қабылдауға міндетті.
2.4. Жұмыс жүргізу аймағында инженерлік коммуникациялар болған жағдайда, Мердігер оларды ажырату, қорғау және жұмыстарды қауіпсіз орындау бойынша белгіленген талаптарды сақтауға міндетті.
2.5. Құрылымдарды демонтаждау олардың өздігінен құлауына, жақын орналасқан объектілердің зақымдануына және адамдардың өмірі мен денсаулығына қауіп төнуіне жол бермейтін тәсілмен жүзеге асырылуы тиіс.
2.6. Жұмыстарды орындау кезінде Мердігер қауіпті аймақты қоршауды, қажетті ескерту белгілерін орнатуды және бөгде адамдардың жұмыс жүргізу аймағына кіруін шектеуді қамтамасыз етуге міндетті.
2.7. Мердігер демонтаждау жұмыстарын орындау барысында пайда болатын шаңның, шудың және басқа да жағымсыз факторлардың деңгейін төмендету бойынша шаралар қабылдауға міндетті.
2.8. Демонтаждалған конструкциялар мен құрылыс қалдықтарын оларды уақытша орналастыруға арналмаған орындарға жинақтауға жол берілмейді.
3. Құрылыс қалдықтарымен жұмыс істеу
3.1. Демонтаждау жұмыстарын орындау нәтижесінде пайда болған барлық құрылыс қалдықтары жиналып, объект аумағынан шығарылуы тиіс.
3.2. Мердігер құрылыс қалдықтарын тиеуді, тасымалдауды және белгіленген тәртіппен өткізуді жүзеге асырады.
3.3. Жұмыстарды орындау кезінде іргелес аумақтың құрылыс қалдықтарымен ластануына жол бермеу бойынша шаралар қабылдануы тиіс.
3.4. Қалдықтарды тасымалдау қауіпсіздік талаптарын сақтай отырып және оларды тасымалдау кезінде шашылуына немесе көлік құралынан түсіп қалуына жол бермей жүзеге асырылуы тиіс.
3.5. Құрылыс қалдықтарын шығарғаннан кейін объектінің аумағы қалған конструкциялардың сынықтарынан, құрылыс қоқысынан және жұмыстарды орындау нәтижесінде пайда болған өзге де қалдықтардан тазартылуы тиіс.
4. Аяқтау жұмыстары
4.1. Демонтаждау жұмыстары аяқталғаннан кейін Мердігер объектінің аумағын толық тазартуға міндетті.
4.2. Тапсырыс берушінің жеке нұсқауы бойынша беруге жататын материалдарды қоспағанда, аумақта демонтаждалған конструкциялар, құрылыс қоқысы, қалдықтар және жұмыстарды орындау нәтижесінде пайда болған өзге де материалдар қалмауы тиіс.
4.3. Жұмыстар аяқталғаннан кейін аумақ адамдардың өмірі мен денсаулығына қауіп төндірмейтін қауіпсіз жағдайға келтірілуі тиіс.
4.4. Мердігердің кінәсінен жұмыстарды орындау барысында Тапсырыс берушінің мүлкіне келтірілген залал Мердігер тарапынан өз қаражаты есебінен жойылуға тиіс.
5. Жұмыстардың сапасы мен қауіпсіздігіне қойылатын талаптар
5.1. Жұмыстар сапалы, ретімен және демонтаждау жұмыстарын жүргізудің бекітілген технологиясына сәйкес орындалуы тиіс.
5.2. Мердігер жұмыстарды орындау кезінде еңбекті қорғау, қауіпсіздік техникасы, өрт және экологиялық қауіпсіздік талаптарының сақталуына жауап береді.
5.3. Мердігер жұмысшыларды қажетті жеке қорғаныш құралдарымен және қауіпсіз еңбек жағдайларымен қамтамасыз етуге міндетті.
5.4. Жұмыстарды орындау кезінде жұмысшылардың, Тапсырыс беруші өкілдерінің, білім алушылардың, білім беру ұйымы қызметкерлерінің және өзге де адамдардың өмірі мен денсаулығына қауіп төндіруге жол берілмейді.
5.5. Жұмыстарды қауіпсіз орындауға кедергі келтіретін мән-жайлар анықталған жағдайда, Мердігер тиісті жұмыстарды дереу тоқтатып, бұл туралы Тапсырыс берушіге хабарлауға міндетті.
5.6. Мердігер жұмыстарды орындаудың белгіленген мерзімін сақтауға міндетті.
5.7. Жұмыстарды тиісінше орындамау салдарынан үшінші тұлғаларға немесе Тапсырыс берушінің мүлкіне залал келтірілген жағдайда, Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жауапкершілікті Мердігер көтереді.
6. Жұмыстардың нәтижесіне қойылатын талаптар
Жұмыстарды орындау нәтижесінде мыналар қамтамасыз етілуі тиіс:
· ғимаратты көзделген толық көлемде демонтаждау;
· демонтаждалған конструкцияларды объект аумағынан шығару;
· пайда болған құрылыс қалдықтарын тиеу және шығару;
· аумақты құрылыс қоқысынан тазарту;
· адамдарға қауіп төндіретін қауіпті элементтер мен конструкциялардың болмауы;
· аумақты қауіпсіз жағдайға келтіру.
7. Орындалған жұмыстарды қабылдау тәртібі
7.1. Орындалған жұмыстарды қабылдау көзделген жұмыстардың барлық көлемі іс жүзінде аяқталғаннан кейін Тапсырыс беруші тарапынан жүзеге асырылады.
7.2. Қабылдау кезінде нақты орындалған жұмыстардың осы техникалық ерекшеліктің талаптарына сәйкестігі тексеріледі.
7.3. Қабылдау үшін негіз болып белгіленген жұмыс көлемінің нақты орындалуы, құрылыс қалдықтарының шығарылуы және аумақтың қауіпсіз жағдайға келтірілуі табылады.
7.4. Кемшіліктер немесе орындалмаған жұмыстар анықталған жағдайда, Мердігер анықталған кемшіліктерді жоюға және жетіспейтін жұмыстарды белгіленген тәртіппен орындауға міндетті.
7.5. Төлем жүргізуге негіз болып шарт талаптарына сәйкес тиісті түрде ресімделген және тараптар қол қойған орындалған жұмыстар актісі табылады.
7.6. Жұмыстар аяқталғаннан кейін Мердігер Тапсырыс берушіге шартта және осы техникалық ерекшелікте көзделген, жұмыстардың орындалғанын растайтын құжаттарды ұсынады.
8. Ерекше шарттар
8.1. Демонтаждау жұмыстарын орындауға, техникалар мен механизмдерді пайдалануға, құрылыс қалдықтарын тиеуге, тасымалдауға және шығаруға, жұмысшыларды жеке қорғаныш құралдарымен қамтамасыз етуге және жұмыстарды орындау кезінде қауіпсіздікті қамтамасыз етуге байланысты барлық шығындар Мердігер тарапынан шарт құнына енгізіледі.
8.2. Егер шартта өзгеше тікелей көзделмесе, Мердігер жұмыстарды орындауға қажетті жабдықтардың, механизмдердің, құралдардың, көлік құралдарының және білікті персоналдың болуын өз бетінше қамтамасыз етеді.
8.3. Жұмыстар іргелес аумақта орналасқан объектілердің қызметіне негізсіз кедергі келтірмей және қажетті қауіпсіздік шараларын сақтай отырып орындалуы тиіс.
8.4. Барлық жұмыстар Қазақстан Республикасының заңнамасының және құрылыс, демонтаждау, еңбекті қорғау, өрт және экологиялық қауіпсіздік мәселелерін реттейтін қолданыстағы нормативтік құжаттардың талаптарын сақтай отырып орындалуы тиіс.
Тұрбат ауыл округіне қарасты Тұрбат елді мекенінде орналасқан Т.Тула атындағы жалпы білім беретін мектебінің 5 саманнан салынған ғимараттарын (шатырын, орта жабындысын, дуал қабырғасын, ергетасын) бұзып, одан шыққан құрылыс материалдарын мектеп ғимараты орналасқан жерден 3,0-3,5 шақырым қашықтыққа тасымалдау және бетін текістеу қажет. Ғимаратты бұзу барысында құрылыс материалдары 300-350 рейс шығады. 
№1 ғимараты техникалық түгендеу іс қағазында литр А ғимаратың (құрылыс ауданы 369,35, ғимараттың ауқымы 1330, жалпы ауданы 307,1) ғимараттың ені 8,90 метр ал ұзындығы 41,50 метрді құрайды.
№2 ғимараты техникалық түгендеу іс қағазында литр Б ғимаратың (құрылыс ауданы 266,44, ғимараттың ауқымы 772, жалпы ауданы 184,3) ғимараттың ені 7,65 метр ал ұзындығы 29,60 метрді құрайды.
№3 ғимараты техникалық түгендеу іс қағазында литр В ғимаратың (құрылыс ауданы 220,52, ғимараттың ауқымы 772, жалпы ауданы 180,6) ғимараттың ені 7,40 метр ал ұзындығы 29,80 метрді құрайды.
№4 ғимараты техникалық түгендеу іс қағазында литр Д ғимаратың (құрылыс ауданы 313,9, ғимараттың ауқымы 1161, жалпы ауданы 259,5) ғимараттың ені 8,60 метр ал ұзындығы 36,50 метрді құрайды.
№5 ғимараты техникалық түгендеу іс қағазында литр Е ғимаратың (құрылыс ауданы 124,11, ғимараттың ауқымы 484, жалпы ауданы 101,5) ғимараттың ені 7,60 метр ал ұзындығы 19,70 метрді құрайды.


















Техническая спецификация на выполнение работ по демонтажу здания
1. Общие сведения
1.1. Наименование работ:
Демонтаж здания с погрузкой, вывозом и утилизацией образовавшихся строительных отходов, а также приведением территории в безопасное состояние.
1.2. Наименование объекта:
Общеобразовательная школа имени Тураб Тулы.
1.3. Адрес объекта:
Туркестанская область, Казыгуртский район, Турбатский сельский округ, село Турбат, улица Жулдыз, дом 18.
1.4. Состав работ:
Работы должны выполняться в соответствии с действующими нормативными правовыми актами Республики Казахстан, требованиями охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности, а также с соблюдением требований, установленных для выполнения демонтажных работ.
2. Требования к выполнению демонтажных работ
2.1. Подрядчик до начала выполнения работ обязан обследовать место производства работ и определить безопасную последовательность демонтажа.
2.2. Демонтаж здания должен выполняться поэтапно, с применением соответствующего оборудования, механизмов и инструмента, обеспечивающих безопасное выполнение работ.
2.3. До начала демонтажных работ Подрядчик обязан принять необходимые меры по предотвращению повреждения расположенных вблизи здания существующих инженерных сетей, коммуникаций, сооружений и иного имущества.
2.4. При наличии инженерных коммуникаций в зоне производства работ Подрядчик обязан соблюдать установленные требования по их отключению, защите и безопасному выполнению работ.
2.5. Демонтаж конструкций должен осуществляться таким образом, чтобы не допускать самопроизвольного обрушения конструкций, повреждения соседних объектов и создания угрозы жизни и здоровью людей.
2.6. При выполнении работ Подрядчик обязан обеспечить ограждение опасной зоны, установку необходимых предупреждающих знаков и ограничение доступа посторонних лиц в зону производства работ.
2.7. Подрядчик обязан принимать меры по снижению уровня пылеобразования, шума и других негативных факторов, возникающих в процессе выполнения демонтажных работ.
2.8. Не допускается складирование демонтированных конструкций и строительных отходов в местах, не предусмотренных для их временного размещения.
3. Обращение со строительными отходами
3.1. Все строительные отходы, образовавшиеся в результате выполнения демонтажных работ, должны быть собраны и вывезены с территории объекта.
3.2. Подрядчик осуществляет погрузку, транспортировку и передачу строительных отходов в установленном порядке.
3.3. При выполнении работ должны приниматься меры по недопущению загрязнения прилегающей территории строительными отходами.
3.4. Транспортировка отходов должна осуществляться с соблюдением требований безопасности и недопущением их рассыпания либо выпадения при перевозке.
3.5. После вывоза строительных отходов территория объекта должна быть очищена от оставшихся обломков конструкций, строительного мусора и иных отходов, образовавшихся в результате выполнения работ.
4. Завершающие работы
4.1. После завершения демонтажных работ Подрядчик обязан полностью очистить территорию объекта.
4.2. На территории не должны оставаться демонтированные конструкции, строительный мусор, отходы и иные материалы, образовавшиеся в результате выполнения работ, за исключением материалов, подлежащих передаче Заказчику по отдельному указанию.
4.3. Территория после завершения работ должна быть приведена в безопасное состояние, исключающее угрозу жизни и здоровью людей.
4.4. Все образовавшиеся в ходе выполнения работ повреждения имущества Заказчика, возникшие по вине Подрядчика, подлежат устранению Подрядчиком за свой счет.
5. Требования к качеству и безопасности работ
5.1. Работы должны выполняться качественно, последовательно и в соответствии с утвержденной технологией производства демонтажных работ.
5.2. Подрядчик несет ответственность за соблюдение требований охраны труда, техники безопасности, пожарной и экологической безопасности при выполнении работ.
5.3. Подрядчик обязан обеспечить работников необходимыми средствами индивидуальной защиты и безопасными условиями труда.
5.4. При выполнении работ не допускается создание угрозы жизни и здоровью работников, представителей Заказчика, обучающихся, работников организации образования и иных лиц.
5.5. При обнаружении обстоятельств, препятствующих безопасному выполнению работ, Подрядчик обязан незамедлительно приостановить соответствующие работы и уведомить Заказчика.
5.6. Подрядчик обязан соблюдать установленный срок выполнения работ.
5.7. В случае причинения ущерба третьим лицам либо имуществу Заказчика вследствие ненадлежащего выполнения работ ответственность несет Подрядчик в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
6. Требования к результату работ
По результатам выполнения работ должно быть обеспечено:
· полное выполнение предусмотренного демонтажа здания;
· удаление демонтированных конструкций с территории объекта;
· погрузка и вывоз образовавшихся строительных отходов;
· очистка территории от строительного мусора;
· отсутствие опасных элементов и конструкций, представляющих угрозу для людей;
· приведение территории в безопасное состояние.
7. Порядок приемки выполненных работ
7.1. Приемка выполненных работ осуществляется Заказчиком после фактического завершения всего предусмотренного объема работ.
7.2. При приемке проверяется соответствие фактически выполненных работ требованиям настоящей технической спецификации.
7.3. Основанием для приемки является фактическое выполнение установленного объема работ, вывоз строительных отходов и приведение территории в безопасное состояние.
7.4. При выявлении недостатков либо невыполненных работ Подрядчик обязан устранить выявленные недостатки и выполнить недостающие работы в установленном порядке.
7.5. Основанием для оплаты является надлежащим образом оформленный и подписанный сторонами акт выполненных работ в соответствии с условиями договора.
7.6. По завершении работ Подрядчик предоставляет Заказчику документы, предусмотренные условиями договора и настоящей технической спецификацией, подтверждающие выполнение работ.
8. Особые условия
8.1. Все расходы, связанные с выполнением демонтажных работ, использованием техники и механизмов, погрузкой, транспортировкой и вывозом строительных отходов, обеспечением работников средствами индивидуальной защиты и обеспечением безопасности при производстве работ, учитываются Подрядчиком в стоимости договора.
8.2. Подрядчик самостоятельно обеспечивает наличие необходимых для выполнения работ оборудования, механизмов, инструментов, транспортных средств и квалифицированного персонала, если иное прямо не предусмотрено договором.
8.3. Выполнение работ должно осуществляться без необоснованного нарушения деятельности расположенных на прилегающей территории объектов и с принятием необходимых мер безопасности.
8.4. Все работы должны выполняться с соблюдением требований законодательства Республики Казахстан и действующих нормативных документов, регулирующих вопросы строительства, демонтажа, охраны труда, пожарной и экологической безопасности.
[bookmark: _GoBack]В населённом пункте Турбат, расположенном на территории Турбатского сельского округа, необходимо выполнить работы по сносу 5 саманных зданий общеобразовательной школы имени Т. Тулы, включая кровлю, междуэтажные перекрытия, стены и фундамент. Строительные материалы, образовавшиеся в результате сноса, необходимо вывезти на расстояние 3,0–3,5 км от места расположения школьных зданий, а территорию после сноса выровнять. В процессе сноса зданий предполагается образование строительных материалов в объёме 300–350 рейсов.
Здание № 1. Согласно документам технической инвентаризации, здание обозначено литерой «А». Площадь застройки составляет 369,35 м², строительный объём — 1 330 м³, общая площадь — 307,1 м². Ширина здания — 8,90 м, длина — 41,50 м.
Здание № 2. Согласно документам технической инвентаризации, здание обозначено литерой «Б». Площадь застройки составляет 266,44 м², строительный объём — 772 м³, общая площадь — 184,3 м². Ширина здания — 7,65 м, длина — 29,60 м.
Здание № 3. Согласно документам технической инвентаризации, здание обозначено литерой «В». Площадь застройки составляет 220,52 м², строительный объём — 772 м³, общая площадь — 180,6 м². Ширина здания — 7,40 м, длина — 29,80 м.
Здание № 4. Согласно документам технической инвентаризации, здание обозначено литерой «Д». Площадь застройки составляет 313,9 м², строительный объём — 1 161 м³, общая площадь — 259,5 м². Ширина здания — 8,60 м, длина — 36,50 м.
Здание № 5. Согласно документам технической инвентаризации, здание обозначено литерой «Е». Площадь застройки составляет 124,11 м², строительный объём — 484 м³, общая площадь — 101,5 м². Ширина здания — 7,60 м, длина — 19,70 м.










