

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

Услуга по перезарядке огнетушителей (14шт)должна проводится поставщиком на следующих условиях: поставщик обязуется провести перезарядку огнетушителей, приведение в эстетический вид огнетушителей, заполнить огнетушители огнетушащим порошком общего назначения пожаров класса А, В, С, Е 70/2А до нормативного давления в баллонах. На момент обслуживания огнетушителей (перезарядки) поставщик обязан предоставить на объект равное количество исправных огнетушителей. После обслуживания огнетушителей, поставщик обязан наклеить бирку о проведенном техническом  обслуживании на каждый огнетушитель.
Огнетушитель ОП -5(в обязательном порядке  вся работа проводится  по согласованию  с заказчиком)

ДЕРЕКТЕР ТІЗІМІ

Өрт сөндіргіштерді қайта зарядтау бойынша(14 дана)
 қызмет көрсетуді жеткізуші келесі шарттарда орындауы тиіс: жеткізуші өрт сөндіргіштерді қайта зарядтауға, өрт сөндіргіштерді эстетикалық келбетке келтіруге, өрт сөндіргіштерді жалпы мақсаттағы сыныпты өрттер үшін өрт сөндіргіш ұнтақпен толтыруға міндеттенеді. A, B, C, E 70 / 2A цилиндрлердегі стандартты қысымға дейін. Өрт сөндіргіштерге қызмет көрсету (қайта зарядтау) кезінде өнім беруші объектіге бірдей мөлшерде жарамды өрт сөндіргіштерді беруге міндетті. Өрт сөндіргіштерге қызмет көрсеткеннен кейін жеткізуші әрбір өрт сөндіргішке техникалық қызмет көрсету белгісін жапсыруға міндетті.
ОП-5 өрт сөндіргіші 


