№2-Қосымша
Техникалық ерекшелік

1. Тапсырыс берушімен эскиздерді келісу және белгіленген өлшемдерге сәйкес толық түсті баннерлер мен кермелер дайындау өтінімге сәйкес берілген сәттен бастап 2 күн ішінде.
2. Тапсырыс берушінің өтініші жазбаша немесе ауызша болуы мүмкін (жұмыс телефоны, ұялы телефон, немесе WhatSapp).
3. Матаның тығыздығы 400 гр., металл громметтер, қалыңдығы 4,4 мм.
4. 3 ай өндіруге кепілдік, қажет болған жағдайда өз есебінен қайта басып шығару.
5. 2 күн ішінде кемшіліктерді жою.
6. Демалыс және мереке күндері жұмыс істеу мүмкіндігі.
7. Орындаушының баннерлерді Тапсырыс берушінің орналасқан жеріне жеткізуі және бильборд тұғырына орнатып беру!
8. Дайындалатын баннердің ауданы –5*4
9. Өнім беруші қатты жел және басқа да ауа райы жағдайларында баннердің жыртылуын болдырмау үшін аймақтың климаттық жағдайларын ескеруге міндетті. Баннердің жыртылуы және басқада ақаулары анықталған жағдайда, өнім беруші бір күнтізбелік күн ішінде өз есебінен баннерді ауыстыруды және қайта монтаждауды жүргізеді. 
10. Баннердің құны мыналарды қамтиды: дизайнды әзірлеу, эскизді Тапсырыс берушімен сәйкестендіру, баннер матасы, баннер матасына басып шығару, желімдеу, көзілдіріктер,бильборд тұғырына орнатуға қажетті басқа да қосымша бекіткіш материалдары.
11.  Ескі баннер, стендтер демонтаждан  кейін Тапсырыс берушіге тапсырылады.
                                                                                                                   






















№2-Приложение

Техническая спецификация

1. Согласовать эскизы с заказчиком и подготовить полноцветные баннеры и баннеры по указанным размерам в течение 2-х дней с момента подачи заявки.
2. Запрос клиента может быть письменным или устным (рабочий телефон, мобильный телефон или WhatSapp).
3. Плотность ткани 400 гр., люверсы металлические, толщина 4,4 мм.
4. Гарантия на изготовление 3 месяца, при необходимости перепечатка за свой счет.
5. Устранение дефектов в течение 2 дней.
6. Возможность работать в выходные и праздничные дни.
7. Доставка баннеров Исполнителем к месту нахождения Заказчика и установка на рекламный стенд!
[bookmark: _GoBack]8. Площадь подготовленных баннер – 5*4
9. Поставщик обязан учитывать климатические условия региона во избежание разрыва баннера при сильном ветре и других погодных условиях. Если баннер порван и обнаружены другие дефекты, поставщик заменит и перемонтирует баннер за свой счет в течение одного календарного дня.
10. В стоимость баннера входит: разработка дизайна, согласование эскиза с Заказчиком, баннерная ткань, печать на баннерной ткани, поклейка, стекла, другие дополнительные крепежные материалы, необходимые для установки на рекламный стенд.
11. Старые баннера, стенды передаются Заказчику после демонтажа.








