ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

Жұмыс: инфографиканы қолдана отырып, қабырғаны безендіру.

 Шарттың мәні:"өрт, санитариялық және пайдалану қауіпсіздігі талаптарын сақтай отырып, үй-жайларда қолдануға арналған қауіпсіз материалдарды пайдалана отырып, бетін дайындауды, макетті әзірлеуді және келісуді, инфографикалық бейнені дайындауды және қолдануды қоса алғанда, мектеп үй-жайында ИНФОГРАФИКА жағып қабырғаны ресімдеу".
Техникалық талаптар:
1. Қабырға беті
Қолданар алдында қабырға бетін дайындау; қажет болған жағдайда тазалау, тегістеу және праймерлеу; қажетті фонға бояу; кескінді қолдану үшін беттің жарамдылығын тексеру.
2. Инфографика
макетті әзірлеу немесе ұсыну;
жұмыс басталғанға дейін макетті Тапсырыс берушімен міндетті түрде келісу; 
кескін анық, біркелкі, көпіршіктер, пиллингтер, дақтар және басқа көрінетін ақаулар болмауы керек; 
мәтінде қателер жоқ;
оқушылардың тақырыбы мен жасына сәйкестігі.
3. Материалдар
ішкі бөлмелерге арналған материалдарды қолданыңыз;
бояулар/пленкалар / желім қосылыстары мектеп үй-жайларында қолдануға қауіпсіз болуы керек;
беті қалыпты ылғалды тазалауға төзімді болуы керек. 
пайдаланылатын материалдарға растайтын құжаттарды қарастырған жөн.
4. Қауіпсіздік
өрт белгілерін, эвакуациялық көрсеткіштерді, шығуларды, желдеткіш саңылауларды, розеткаларды және басқа жабдықтарды жабуға жол берілмейді;
ресімдеу жарақатқа қауіпті шығыңқы жерлерді немесе кедергілерді тудырмауы тиіс;
5. Жұмыс нәтижесі
кескін анық, біркелкі, көпіршіктер, пиллингтер, дақтар және басқа көрінетін ақаулар болмауы керек;
жұмыстарды орындағаннан кейін мердігер құрылыс қоқыстарын тазалап орынды ретке келтіреді;
орындалған жұмыстарға кепілдік беру — мемлекеттік сатып алу порталында актіге қол қойылған сәттен бастап 12 ай.

Макеттер саны 10 дана.  Орналасу және өлшемдер қоса беріледі. Инфографиканың жалпы квадратурасы 64,90 шаршы метрді құрайды.

Эскиздер мен суреттердің өлшемдері шарт жасасу кезінде беріледі.
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ТЕХНИЧЕСКАЯ   СПЕЦИФИКАЦИЯ

Работа:   Оформление стены с нанесением инфографики.

 Предмет договора:  «Оформление стены с нанесением инфографики в помещении школы, включая подготовку поверхности, разработку и согласование макета, изготовление и нанесение инфографического изображения, с использованием безопасных материалов, предназначенных для применения внутри помещений, с соблюдением требований пожарной, санитарной и эксплуатационной безопасности».
Технические требования:
1. Поверхность стены
Подготовка поверхности стены перед нанесением; очистка, выравнивание и грунтование при необходимости; покраска в нужный фон; проверка пригодности поверхности для нанесения изображения.
2. Инфографика
разработка или предоставление макета;
обязательное согласование макета с заказчиком до начала работ; 
изображение должно быть чётким, ровным, без пузырей, отслоений, подтёков и других видимых дефектов; 
отсутствие ошибок в тексте;
соответствие тематике и возрасту учащихся.
3. Материалы
использовать материалы, предназначенные для внутренних помещений;
краски/плёнки/клеевые составы должны быть безопасными для применения  в помещениях школы;
поверхность должна быть устойчивой к обычной влажной уборке. 
желательно предусмотреть подтверждающие документы на используемые материалы.
4. Безопасность
не допускается закрытие пожарных знаков, эвакуационных указателей, выходов, вентиляционных отверстий, розеток и другого оборудования;
оформление не должно создавать травмоопасных выступов или препятствий;
5. Результат работы
изображение должно быть чётким, ровным, без пузырей, отслоений, подтёков и  других видимых дефектов;
после выполнения работ подрядчик убирает строительный мусор и приводит место в порядок;
предоставить гарантию на выполненные работы — 12 месяцев с момента подписания акта на портале государственных закупок.

Количество  макетов 10  штук.  Макет и размеры прилагаются. Общая квадратура инфографики составит 64,90 кв.м.

Эскизы и размеры  рисунков  будут предоставлены при заключении   договора. 
