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закупаемых работ по установке дорожных знаков

Наименование электронного конкурса: закуп работ по изготовлению и установке стандартных дорожных знаков на территории НАО «Карагандинский Технический Университет имени Абылкаса Сагинова»

Наименование лота: закуп работ по изготовлению и установке стандартных дорожных знаков на территории НАО «Карагандинский Технический Университет имени Абылкаса Сагинова»

	№ п/п
	Наименование
	Характеристика

	1
	Заказчик
	НАО «Карагандинский Технический Университет имени Абылкаса Сагинова»

	2
	Адрес
	г. Караганда, пр-т Н. Назарбаева, 56

	3
	Требования к содержанию и форме выполняемых работ
	- Изготовление дорожных односторонних со световозвращающей плёнкой знаков типа 2 СТ РК 1125-2021 круглых D=700 мм, формы 3.2 (движение запрещено) – 8 шт.
- Изготовление стоек круглых металлических для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 2.35 – 8 шт.
- Изготовление кронштейнов дорожных знаков – 16 шт.
- Установка бетонных фундаментов объёмом до 3 куб. м в местах, указанных Заказчиком. Бетон – тяжёлый, класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок
- Установка дорожных знаков на фундаменты – 8 шт.

	4
	Сроки выполнения работ
	По заявке Заказчика в течение 15 календарных дней со дня заключения Договора

	5
	Качество работ
	Согласно СНиП РК и другим техническим и нормативным актам РК.
Срок гарантии на выполненные работы – 12 месяцев со дня подписания электронного Акта выполненных работ

	6
	Место проведения работ
	Территория НАО «Карагандинский Технический Университет имени Абылкаса Сагинова» в г. Караганда



ОСОБЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
1. Все виды работ, указанные в Технической спецификации, производятся за счёт средств и силами Подрядчика, в стоимость Договора входит всё оборудование, материалы и комплекс работ, необходимых для полного выполнения вышеуказанных задач.
2. Персонал Подрядчика должен быть обеспечен собственной спецодеждой и иметь опрятный вид на территории Заказчика с действующими активностями.
3. Рабочее место после выполнения работ в конце рабочего дня должно оставаться в чистоте и порядке, с обозначением опасной зоны ленточными ограждениями с табличкой «Проход запрещён».
4. Строительные работы должны выполняться со строгим соблюдением правил по технике безопасности согласно СНиП РК 1.03-05-2001 г. «Охрана труда по технике безопасности в строительстве».
5. Подрядчик обязан обеспечить надлежащее выполнение работ в полном объёме.
6. Работы должны быть произведены качественно и в срок, согласно данной технической спецификации.
7. Все виды работ должны соответствовать данной технической спецификации.
8. Гарантия – 12 месяцев со дня подписания электронного Акта выполненных работ.
9. В выделенную сумму входят все затраты на материалы, в том числе все сопутствующие затраты, а также расходы, связанные с уборкой и вывозом мусора, приобретением и транспортировкой материалов, и на аренду спецтехники.
10. Каждый технологический этап работ, результаты которого по завершению последующего этапа станут недоступны обзору, принимается комиссией с участием представителя Заказчика и оформляется Актом скрытых работ.
11. Завезённые для работ материалы до начала работ предоставляются Заказчику для согласования и в целях контроля срока годности материалов с копией сертификата о соответствии товара.

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ
1. Качество применяемых материалов должно соответствовать требованиям ГОСТ, действующих на территории РК.
2. Подрядчик должен начать работы по заявке Заказчика в течение 15 календарных дней со дня заключения Договора.
3. Вывоз строительного мусора выполняется силами и средствами Подрядчика.
4. Подрядчик несёт полную материальную ответственность и риски, связанные с повреждением имущества Заказчика или причинением вреда здоровью физических лиц вследствие ненадлежащего выполнения своих обязательств.
5. Заказчик имеет право не допускать специалистов Подрядчика на объект по следующим причинам: находится в алкогольном или наркотическом состоянии, болеет, неопрятный внешний вид, нарушения охраны труда, условий СЭС и т. п.
6. В случае выявления при выполнении работ недостатков и/или невыполненных (полностью или частично) условий данной технической спецификации составляется Акт выявления несоответствий и недостатков с установлением Подрядчику срока для исправления недостатков.
7. Подрядчик обязан безвозмездно устранить по требованию Заказчика все выявленные недостатки, если в процессе выполнения работ Подрядчик допустил отступление от условий технической спецификации, ухудшившее качество работ, в согласованные сроки.
ДОКУМЕНТЫ, ПРЕДШЕСТВУЮЩИЕ ОПЛАТЕ
Электронный Акт выполненных работ, электронный счёт-фактура.



















ТЕХНИКАЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІК
жол белгілерін орнату бойынша сатып алынатын

Электрондық конкурстың атауы: «Абылқас Сағынов атындағы Қарағанды техникалық университеті» КЕАҚ аумағында стандартты жол белгілерін дайындау және орнату жөніндегі жұмыстарды сатып алу

Лот атауы: «Абылқас Сағынов атындағы Қарағанды техникалық университеті» КЕАҚ аумағында стандартты жол белгілерін жасау және орнату жөніндегі жұмыстарды сатып алу

	№ п/п
	Атауы
	Cипаттамасы

	1
	Тапсырыс беруші
	Әбілқас Сағынов атындағы Қарағанды техникалық университеті КЕАҚ

	2
	Мекен-жайы
	Қарағанды қаласы, Н.Назарбаев даңғылы, 56

	3
	Орындалатын жұмыстардың мазмұны мен нысанына қойылатын талаптар
	- ҚР СТ 1125-2021 2 типті D = 700 мм дөңгелек, 3.2 пішінді (қозғалысқа тыйым салынған) жарық қайтарғыш пленкалы жол белгілерін дайындау - 8 дана.
- МСТ 32948-2014 СКМ маркалы жол белгілері үшін дөңгелек металл тіреулерді жасау 2.35 - 8 дана.
- Жол белгілерінің кронштейндерін жасау - 16 дана.
- Көлемі 3 текше метрге дейінгі бетон іргетастарын орнату. м Тапсырыс беруші көрсеткен орындарда. Бетон - ауыр, В15 МЕМСТ 7473-2010 сыныбы қоспасыз
- Іргетастарға жол белгілерін орнату - 8 дана.

	4
	Жұмыстарды орындау мерзімдері
	Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша Шарт жасалған күннен бастап күнтізбелік 15 күн ішінде

	5
	Жұмыс сапасы
	ҚР ҚНжЕ және ҚР басқа да техникалық және нормативтік актілеріне сәйкес.
Орындалған жұмыстарға кепілдік мерзімі - орындалған жұмыстардың электрондық актісіне қол қойылған күннен бастап 12 ай

	6
	Жұмыстарды жүргізу орны
	Қарағанды қаласындағы «Әбілқас Сағынов атындағы Қарағанды техникалық университеті» КЕАҚ аумағы



ЕРЕКШЕ ТАЛАПТАР
1. Техникалық ерекшелікте көрсетілген жұмыстардың барлық түрлері Мердігердің қаражаты және күшімен жүргізіледі, Шарттың құнына жоғарыда көрсетілген міндеттерді толық орындау үшін қажетті барлық жабдық, материалдар және жұмыстар кешені кіреді.
2. Мердігердің персоналы өзінің арнайы киімімен қамтамасыз етілуі және Тапсырыс берушінің аумағында қолданыстағы белсенділіктерімен ұқыпты көрінуі тиіс.
3. Жұмыс аяқталғаннан кейiн жұмыс орны жұмыс күнiнiң соңында таза және тәртiппен, қауiптi аймақты «Өтуге тыйым салынады» деген белгiсi бар таспалы қоршаулармен белгiлеп тұруы тиiс.
4. Құрылыс жұмыстары «Құрылыстағы қауіпсіздік техникасы бойынша еңбекті қорғау» ҚР ҚНжЕ 1.03-05-2001 сәйкес қауіпсіздік техникасы бойынша ережелерді қатаң сақтай отырып орындалуы тиіс.
5. Мердігер жұмыстардың толық көлемде тиісінше орындалуын қамтамасыз етуге міндетті.
6. Жұмыстар осы техникалық ерекшелікке сәйкес сапалы және мерзімінде жүргізілуі тиіс.
7. Жұмыстардың барлық түрлері осы техникалық ерекшелікке сәйкес болуы тиіс.
8. Кепілдік - орындалған жұмыстардың электрондық актісіне қол қойылған күннен бастап 12 ай. 
9. Бөлiнген сомаға материалдардың барлық шығындары, соның iшiнде барлық iлеспе шығындар, сондай-ақ қоқысты жинауға және шығаруға, материалдарды сатып алуға және тасымалдауға және арнайы техниканы жалға алуға байланысты шығындар кiредi.
10. Нәтижелері келесі кезең аяқталғаннан кейін шолуға қолжетімсіз болатын жұмыстардың әрбір технологиялық кезеңін комиссия Тапсырыс берушінің өкілінің қатысуымен қабылдайды және Жасырын жұмыстар актісімен ресімделеді.
11. Жұмыстар басталғанға дейін жұмыстар үшін әкелінген материалдар Тапсырыс берушіге келісу үшін және тауардың сәйкестігі туралы сертификаттың көшірмесі бар материалдардың жарамдылық мерзімін бақылау мақсатында беріледі.

ЖАЛПЫ ТАЛАПТАР
1. Қолданылатын материалдардың сапасы ҚР аумағында қолданылатын МемСТ талаптарына сәйкес болуы тиіс.
2. Мердігер Шарт жасалған күннен бастап күнтізбелік 15 күн ішінде Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша жұмыстарды бастауға тиіс.
3. Құрылыс қоқыстарын шығару Мердігердің күшімен және қаражатымен орындалады.
4. Мердiгер өз мiндеттемелерiн тиiсiнше орындамау салдарынан Тапсырыс берушiнiң мүлкiн бүлдiруге немесе жеке тұлғалардың денсаулығына зиян келтiруге байланысты толық материалдық жауапкершiлiкте болады.
5. Тапсырыс берушiнiң Мердiгердiң мамандарын объектiге мынадай себептер бойынша жiбермеуге құқығы бар: алкогольдiк немесе есiрткi күйiнде, сырқаттанады, сыртқы келбетi ұқыпты емес, еңбектi қорғауды, СЭС шарттарын бұзады және т.б.
6. Жұмыстарды орындау кезінде кемшіліктер және/немесе осы техникалық ерекшеліктің орындалмаған (толық немесе ішінара) шарттары анықталған жағдайда, Мердігерге кемшіліктерді түзету үшін мерзім белгілей отырып, Сәйкессіздіктер мен кемшіліктерді анықтау актісі жасалады.
7. Егер Мердігер жұмыстарды орындау процесінде жұмыстардың сапасын нашарлататын техникалық ерекшеліктің шарттарынан ауытқуға жол берсе, Тапсырыс берушінің талабы бойынша барлық анықталған кемшіліктерді келісілген мерзімде өтеусіз жоюға міндетті.

ТӨЛЕУДІҢ АЛДЫНДАҒЫ ҚҰЖАТТАР
Орындалған жұмыстардың электрондық актісі, электрондық шот-фактура.
2
