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Услуги по изготовлению баннеров

Технические условия:
1. Разработка эскизов. Все эскизы согласовываются только на бумажных носителях на фирменном бланке либо альбоме (глянцевая бумага, плотностью не 220гр/м2). 
2. Изготовление баннеров 550гр/м² любых размеров.
3. Выезд на замеры по заявке заказчика.
4. Изготовление металлоконструкции: из никелированной трубы выставочные конструкции,  из профильной трубы (проф труба 25х25х2) внутри помещения, на фасаде зданий (проф труба 60х40х3).
5. Монтаж и демонтаж всех баннеров по Аягозскому району и в сельских округах.
6. Гарантия за оказанные услуги действительны в течение 6 месяцев с момента оформления.
7. Поставщик развешивает баннера по Аягозскому району (в том числе в 22 сельских округах) согласно требованию заказчика.( в стоимость каждого баннера входит услуга установки)

Изготовление баннеров должно сопровождаться следующими обязательными условиями:

1. В целях подтверждения качества услуг поставщик должен предоставить информацию об аналогичных работах по оформлению, выполненных потенциальным исполнителем (с контактами и номерами телефона). 
2. Наличие производственного помещения 
3. Наличие современных ПК или ноутбуков 
4. Наличие оргтехники (черно-белого, цветного принтера).
5. Наличие широкоформатного плоттера. Технические характеристики: скорость печати не менее 200м.кв. в час, ширина не менее 3,2м. 
6. Наличие плоттера для интерьерной печати. Технические характеристики: качество печати 1440dpi, экосольвентные чернила, переменный размер капли 
7. Наличие легкового автомобиля 
8. Наличие спец техники: автоподъемник,  грузовой автомобиль 
9. Наличие оборудования для изготовления и монтажа металлической конструкции: дрель, перфоратор, электросварочное оборудование, углошлефовальная машина, шуруповерт. 
10. Наличие квалифицированных кадров: дизайнеры, монтажники, водитель грузового автомобиля, водитель автовышки, сварщик, оператор станков с программным управлением. 
11. Объем 750 кв.м


«БЕКІТЕМІН»
Аудандық ішкі саясат және дін істері бөлімі» ММ
_____________ Ж.О.Рахимов
«__»_________ 2026 жыл

Техникалық сипаттама

1. Эскиздердіәзірлеу. Барлықэскиздерфирмалықбланкіде,қағазтасығыштарданемесеальбомдакелісіледі (жылтырқағаз, тығыздығы 220гр/м2аспайтын). 
1. Кезкелгенөлшемдегі 550 гр/м2баннерлердідайындау.
1. Тапсырысберушініңөтінімібойыншаөлшеугешығу.
1. Металл құрылымдарын дайындау: көрме конструкциясы ғимараттардың ішіне (проф труба 25х25х2), қасбетіне (проф труба 60х40х3), никельденген, профильдік құбырдан. 
1. Аягөз ауданы және ауылдық округтердегі барлық баннерлерді монтаждау және демонтаждау.
1. Көрсетілген қызметтер үшін кепілдік ресімделген сәттен бастап 6 ай бойы жарамды.
1. Өнім беруші тапсырыс берушінің талабына сәйкес Аягөз ауданы бойынша (соның ішінде 22 ауылдық округте) баннерлерді орналастырады. (әрбір баннердің құнына орнату қызметі кіреді)

Баннерлерді дайындау мынадай міндетті шарттармен сүйемелденуі тиіс:

1. Қызметтер сапасын растау мақсатында өнім беруші орындаған  ұқсас жұмыстар туралы ақпаратты ұсынуы тиіс (байланыс және телефон нөмірлерімен қоса отырып).
1. Өндірістікғимаратыболуы.
1. ЗаманауиПК немесеноутбуктардыңболуы.
1. Оргтехниканыңболуы (қара-ақ, түрлі-түсті принтер).
1. Кең форматты плоттердің болуы. Техникалық сипаттамалары: баспа жылдамдығы сағатына 200 м. кв. кем емес, ені 3,2 м кем емес.
1. Интерьерлік баспаға арналған плоттердің болуы. Техникалық сипаттамалары: басып шығару сапасы 1440 dpi, экосольвентті сиялар, ауыспалы тамшы өлшемі.
1. Жеңіл автомобильдің болуы
1. Арнайы техниканың болуы: автокөтергіш, жүк автомобилі
1. Металл құрылымдарды дайындау және монтаждауға арналған жабдықтардың болуы: дрель, перфоратор, электрмен дәнекерлеу жабдығы, бұрыштық жапсыру машинасы, бұрағыш (шуруповерт).
1. Біліктікадрлардыңболуы: дизайнерлер, монтажшылар, жүкавтомобилініңжүргізушісі, автожүргізуші, дәнекерлеуші, бағдарламалықбасқарылатынстаноктардың операторы.
1. Көлемі 750 ш. м


