Техническая характеристика на сантехнические услуги 
Заказчик: Коммунальное государственное учреждение «Средняя школа №148» отдела оброзования по Шиелийскому району Управления образования Кызылординской области»
Место оказания услуг: Кызылординская область, Шиелийский район, село Бидайкол, улица Мунарбай Мырзалиев №21
Все расходные материалы, запасные части связанные с оказанием данного вида услуг за счет Поставщика.
Работы выполняются инструментами и силами Поставщика.          
Осмотр сантехнического оборудования и устранение неполадок; по требованию а так же в соответствии графика обхода,услуги  в течение года  до 31 декабря 2026 года 
· Поставщик должен при необходимости установке сантехнику  комплектующие и материалы в пределах суммы, предусмотренной договором. 

· Поставщик должен содержать все системы и оборудование по оказываемой услуге в исправном состоянии и обеспечивать их бесперебойную работу.

· Поставщик должен контролировать техническое состояние и обеспечивать сохранность всего оборудования и систем по оказываемой услуге.
· Если в течение срока исполнения договорных обязательств осуществляется модернизация (улучшение) обслуживаемой системы или оборудования, то Поставщик обязуется принять их на техническое обслуживание. 

· Поставщик обязуется провести первичное техническое обследование системы с предоставлением подробного заключения о техническом состоянии в течение одного месяца после заключения Договора.
· Поставщик должен обеспечить соблюдение конфиденциальности сведений о составе, технических характеристиках, функциональном назначении, технологических схемах оборудования инженерных систем Заказчика.

· Поставщик и его работники должны руководствоваться и соблюдать действующие государственные нормативы Республики Казахстан.

· При необходимости Поставщик обязуется произвести мелкий ремонт оборудования без привлечения иных специалистов или организаций за свой счет в случае ремонт о пригодности вышедшего из строя оборудования.

· Поставщик несет ответственность за пожарную безопасность, за несоблюдение правил техники безопасности.

· Поставщику необходимо иметь соответствующий обученный технический персонал, обеспеченный фирменной спецодеждой. Поставщик должен обеспечить технический персонал необходимыми для оказания услуг инструментами, оборудованием и расходным материалом.

· Поставщик несет ответственность за действия/бездействия своих работников, повлекших неисправность или выход из строя оборудования и систем (приведение в негодность, неработоспособность) с возмещением причиненного ущерба.

· Прибытие на объект специалистов в случае чрезвычайного проишествия обеспечивается в течение одного часа в любое время суток (24 часа).

· По устной или письменной заявке Заказчика Поставщик обеспечивает монтаж-демонтаж сантехнического оборудования на объекте. Обслуживание по монтажу/демонтажу предоставляется в пределах рабочего времени в рабочие дни, кроме официальных выходных и праздничных  дней, с 8:00 по 21:00 часов. Время реакции на заявку от Заказчика должно составлять в течении 1 часа.

· Все расходы, связанные с выполнением работ по обслуживанию (запасные части, комплектующие части, сантехническое оборудование, транспортные, налоги) осуществляются за счет поставщика.
Выполнения ремонтных и заменительных работ в санитарных узлах, умывальниках, системе водоснабжегия и по замене вытяжного вентилятора в столовой. 

По заявке Заказчика при необходимости ремонт и замена изношенных деталей и запорно–регулирующей арматуры на вводах, водомерных узлах и внутренних разводящих сетях холодного и горячего водоснабжения, в том числе:

- замена  подводящих шлангов, смесителей, унитазов, раковин и прочих элементов;

- ликвидация утечек в соединениях труб;

- замена резиновых прокладок в водопроводных кранах;

- уплотнение сгонов, смена поплавка-шара, замена резиновых прокладок у колокола и шарового клапан, установка ограничителей-дроссельных шайб, очистка бака от известковых отложений;

- ремонт задвижек, кранов, вентилей и другой арматуры;

- услуги по ремонту вытяжного вентилятора в столовой;

- набивка сальников в вентилях, кранах, задвижках, укрепление трубопроводов;

- укрепление расшатавшихся сантехнических приборов в местах их присоединения к трубопроводу.

Демонтаж сантехники включает в себя: вывоз и утилизацию старых унитазов, раковин, труб и смесителей.

Монтаж сантехники включает в себя:

1. Замена бачков с трубами для унитаза (в комплекте необходимыми запасными частей) – 20 шт.

2. Замена гибких подводок (шланга) - 48 шт.

3. Замена гофрированного шланга - 28 шт.

4. Замена смесителя - 28 шт.

5. Ремонт, замена воздухозаборников, подключение и ввод в эксплуатацию труб.

6. Ремонт, замена водопроводных труб, установка кранов.

7. Ремонт, замена вытяжного вентилятора в столовой, установка воздухозаборника (вытяжки) в туалетах и в столовой.
(Перед установкой заказчик должен предварительно продемонстрировать качество изделия с помощью бочки, все расходные материалы оплачиваются поставщиком)
- сантехнические работы – круглосуточный режим дня,

- сварочные работы – по мере необходимости,
наличие квалифицированных сотрудников (Электра сварщик, электрик. сантехник, и т.д)
Расходы по поставке расходных материалов включается в сумму Договора. 
Согласовать с Заказчиком обязательно. Товар должен быть качественным, работа должна быть тщательной! 

Сантехникалық қызметтерге техникалық сипаттама
Тапсырыс беруші: Қызылорда облысы білім басқармасының Шиелі ауданы бойынша білім бөлімінің "№148 орта мектебі " коммуналдық мемлекеттік мекемесі

Қызмет көрсету орны: Қызылорда облысы, Шиелі ауданы, Бидайкөл ауылы, Мұнарбай Мырзалиев көшесі №21
Жеткізушінің есебінен осы қызмет түрін көрсетуге байланысты барлық шығын материалдары, қосалқы бөлшектер.
Жұмыстарды жеткізушінің құралдары мен күштері орындайды.

Сантехникалық жабдықты тексеру және ақауларды жою; талап бойынша,сондай-ақ 2026 жылғы 31 желтоқсанға дейін жыл бойы айналып өту кестесіне, қызметтерге сәйкес
· Өнім беруші шартта көзделген сома шегінде сантехниканы орнату қажет болған жағдайда жиынтықтауыштар мен материалдарды орнатуы тиіс. 

· Өнім беруші көрсетілетін қызмет бойынша барлық жүйелер мен жабдықтарды жарамды күйде ұстауы және олардың үздіксіз жұмысын қамтамасыз етуі тиіс.

· Өнім беруші техникалық жай-күйін бақылап, көрсетілетін қызмет бойынша барлық жабдықтар мен жүйелердің сақталуын қамтамасыз етуі тиіс.

· Егер шарттық міндеттемелерді орындау мерзімі ішінде қызмет көрсетілетін жүйені және/немесе жабдықты жаңғырту (жақсарту) жүзеге асырылса, онда өнім беруші оларды техникалық қызмет көрсетуге қабылдауға міндеттенеді. 

· Өнім беруші шарт жасалғаннан кейін бір ай ішінде техникалық жай-күйі туралы егжей-тегжейлі қорытынды бере отырып, жүйеге бастапқы техникалық тексеру жүргізуге міндеттенеді.

· Өнім беруші Тапсырыс берушінің инженерлік жүйелері жабдықтарының құрамы, техникалық сипаттамалары, функционалдық мақсаты, технологиялық схемалары туралы мәліметтердің құпиялылығын сақтауды қамтамасыз етуі тиіс.
· Өнім беруші мен оның қызметкерлері Қазақстан Республикасының қолданыстағы Мемлекеттік нормативтерін басшылыққа алып, сақтауға тиіс.

·  Тауар қажет болған жағдайда жеткізуші өз есебінен басқа мамандарды немесе ұйымдарды тартпай жабдыққа ұсақ жөндеу жүргізуге міндеттенеді жөндеу істен шыққан жабдықтың жарамдылығы туралы.

·  Өнім беруші өрт қауіпсіздігі, қауіпсіздік ережелерін сақтамағаны үшін жауап береді.

·  Жеткізушіде фирмалық арнайы киіммен қамтамасыз етілген тиісті оқытылған техникалық персонал болуы керек. Жеткізуші техникалық персоналды қызмет көрсету үшін қажетті құралдармен, жабдықтармен және шығын материалдарымен қамтамасыз етуі керек.

·  Өнім беруші келтірілген залалды өтей отырып, жабдықтар мен жүйелердің ақаулығына немесе істен шығуына (жарамсыздыққа, жұмыс істемеуге) әкеп соққан өз қызметкерлерінің әрекеттері/әрекетсіздігі үшін жауап береді.
· Төтенше жағдай болған жағдайда мамандардың объектіге келуі тәуліктің кез келген уақытында (24 сағат) бір сағат ішінде қамтамасыз етіледі.

·  Тапсырыс берушінің ауызша немесе жазбаша өтінімі бойынша өнім беруші объектіде сантехникалық жабдықты монтаждау-бөлшектеуді қамтамасыз етеді. Монтаждау/бөлшектеу бойынша қызмет көрсету ресми демалыс және мереке күндерінен басқа жұмыс күндері сағат 8:00-ден 21:00-ге дейін жұмыс уақыты шегінде ұсынылады. Тапсырыс берушіден өтінімге реакция уақыты 1 сағат ішінде болуы тиіс.

·  Қызмет көрсету бойынша жұмыстарды орындауға байланысты барлық шығындар (қосалқы бөлшектер, жиынтықтаушы бөлшектер, сантехникалық жабдықтар, көлік, салықтар) жеткізушінің есебінен жүзеге асырылады.
Мектептердің дәретханалары мен қолжуғыштарын (су құбырын ) Асханадағы сорғышты жөндеу. Ғимараттағы су құбырын жөндеу. Қосалқы бөлшектерді ауыстыру бойынша жұмыстар:
Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша қажет болған жағдайда суық және ыстық сумен жабдықтаудың кіреберістерінде, су өлшегіш тораптарында және ішкі тарату желілерінде Тозған бөлшектер мен тиек–реттегіш арматураны жөндеу және ауыстыру, оның ішінде:

- жеткізу шлангтарын, Араластырғыштарды, дәретханаларды, Раковиналарды және басқа элементтерді ауыстыру;

- құбырлардың қосылыстарындағы ағып кетулерді жою;

- ысырмаларды, крандарды, клапандарды және басқа арматураларды жөндеу;

- вентильдерде, крандарда, ысырмаларда тығыздағыштарды толтыру, құбырларды нығайту;

- босаған сантехникалық аспаптарды құбырға қосылатын орындарда нығайту.
Сантехниканы бөлшектеу мыналарды қамтиды: ескі дәретханаларды, Раковиналарды, құбырларды және Араластырғыштарды алып тастау және шығару.
- су жеткізу шлангілерін, шүмектерді, унитаздарды, қолжуғыштарды және басқа да бөлшектерді ауыстыру;

- құбыр қосылыстарындағы ағып кетулерді жөндеу;

- су шүмектеріндегі резеңке тығыздағыш шайбаларды ауыстыру;

- құбыр жалғағыштарын герметизациялау, қалтқылы шарларды, су ағызу және шарлы клапандардағы резеңке төсемдерді ауыстыру, ағын көлемін шектейтін шайбаларды орнату және су жинау бактарын қақтан тазарту;

- ысырмаларды, шүмектерді, жабу клапандарын және басқа да арматура элементтерін жөндеу;

- асханадағы сору желдеткішін жөндеу қызметтері;

- клапандар мен шүмектердегі тығыздағыш орамдарды жаңарту және құбыр желілерін бекіту;

- сантехникалық жабдықтардың құбырға қосылатын жерлеріндегі босап кеткен тұстарын бекіту.

Сантехникалық жабдықтарды бөлшектеу жұмыстарына ескі унитаздарды, қолжуғыштарды, құбырлар мен су шүмектерін алып тастау және кәдеге жарату кіреді.

Сантехникалық жабдықтарды орнату жұмыстарына мыналар кіреді:

1. Унитаз бачоктары мен су ағызу құбырларын (қажетті қосалқы бөлшектерді қоса алғанда) ауыстыру – 20 дана.

2. Иілгіш жеткізу құбырларын (шлангілерді) ауыстыру – 48 дана.

3. Гофрленген шлангілерді ауыстыру – 28 дана.

4. Су шүмектерін ауыстыру – 28 дана.

5. Ауа қабылдағыштарды жөндеу және ауыстыру; құбыр желілерін жалғау және іске қосу.

6. Сумен жабдықтау құбырларын жөндеу және ауыстыру; жабу арматурасын (шүмектерді) орнату.

7. Асхана аймағындағы сору желдеткішін жөндеу және ауыстыру; дәретханалар мен асхана аймағында ауа қабылдағыштарды (сору саңылауларын) орнату.
(Орнату жұмыстарын бастамас бұрын, мердігер сынақ бөшкесін пайдалану арқылы өнімнің сапасын көрсетуі тиіс; барлық шығын материалдарының құнын жеткізуші өтейді.)

- сантехникалық жұмыстар – тәулік бойы қызмет көрсету,

- дәнекерлеу жұмыстары – қажеттілікке қарай,

білікті мамандардың (электр дәнекерлеуші, электрик, сантехник және т.б.) болуы

Шығын материалдарын жеткізу құны келісім шарт бағасына енгізілген.

(Орнату алдында тауардың сапасын анықтау үшін Тапсырыс берушіге алдын ала көрсетіңіз, барлық шығын материалдары жеткізуші есебінен )
Тапсырыс берушімен келісілуі тиіс. Өнім жоғары сапалы болуы, ал жұмыс мұқият орындалуы қажет!
