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Техническая спецификация

 на услугу рулонные шторы двойные

Работы по изготовлению жалюзи и штор в здании ГККП “Шымкентский городской русский драматический театр”  

1. Рулонные шторы двойные Дует, Используется два слоя полотна: первый слой рулонная ткань однотонная, второй слой тюль прозрачная. При эксплуатации можно использовать три сцеанрия:

1. Закрывание только первым слоем рулонной ткани

2. Закрывание вторым слоем тюлевой ткани

3. Закрывание сразу двумя слоями

26 кв.м.

2. Рулонные шторы, ткань Токио, состав полиэстер, 70% затемнения, труба диаметром 32мм, кронштейны металлические.
4,2 кв.м

Срок поставки работы 20 дней с момента подписания договора.
Перед изготовлением производится контрольный  замер на объекте. Доставка и монтаж входит в стоимость. Все согласно эскизу заказчика.
Техникалық сипаттама қызметке Қос роликті перделер "Шымкент қалалық Орыс драма театры" МКҚК ғимаратында перделер мен перделер жасау бойынша жұмыстар 1. Роликті перделер екі есе үрлейді, кенептің екі қабаты қолданылады: бірінші қабат роликті мата монофониялық, екінші қабат тюль мөлдір. Жұмыс кезінде үш сценарийді қолдануға болады: 1. Тек орама матаның бірінші қабатымен жабыңыз 2. Тюль матасының екінші қабатымен жабу 3. Бірден екі қабатпен жабыңыз 26 ш. м. 2. Роликті перделер, Токио матасы, полиэстер құрамы, 70% күңгірттеу, диаметрі 32 мм құбыр, металл кронштейндер. 4,2 ш. м. Жұмысты жеткізу мерзімі шартқа қол қойылған сәттен бастап 20 күн. Дайындау алдында объектіде бақылау өлшемі жүргізіледі. Жеткізу және орнату құнына кіреді. Барлығы Тапсырыс берушінің эскизіне сәйкес.
