	В соответствии с Приказом Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 29 мая 2026 года № 263. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 29 мая 2026 года № 38827 Министерство промышленности и строительства Республики Казахстан. Об утверждении Правил осуществления технического обследования надежности и устойчивости зданий и сооружений, введен с 01.07.2026 
Обследование здания требуется для выявления опасных дефектов несущих конструкций, при истечении нормативного срока эксплуатации объекта, а также перед реконструкцией (установка шахтного лифта в здании школы), модернизацией, капитальным ремонтом или изменением целевого назначения здания.
Общие сведения по площади ,объему зданий и сооружений:
Здание школы: общей площадью с подвалом 9 623,4 кв.м., Объем здании 37 685,0 куб.м., этажность 3 , год постройки 1987 г.
Требования к поставщику:
1) Техническое обследование надежности и устойчивости зданий и сооружений должно производиться юридическими лицами, аккредитованными на осуществление экспертных работ по техническому обследованию надежности и устойчивости зданий и сооружений на объектах первого и второго уровней ответственности и имеющими в своем составе не менее трех специалистов, имеющих сертификат на право осуществления экспертных работ по техническому обследованию надежности и устойчивости зданий и сооружений на объектах первого и второго уровней ответственности, а также одного специалиста (эксперта), имеющего сертификат по экспертизе проектно-сметной документации по специализации "конструктивная часть", инженера-геодезиста, которые осуществляют деятельность на объектах первого и второго уровней ответственности.
Наличие сертификатов по охране труда  и техники безопасности у сотрудников проводящих техническое обследование :
Наличие подтверждающих документов о прохождении курсов по промышленной безопасности и пожарно- техническому  минимуму (удостоверение ,и протокол комиссии) 
2) проводит визуальный осмотр с фотофиксацией дефектов; 
3) предоставляет Заказчику программу действий с местами необходимых вскрытий несущих конструкций, для организации и выполнения Заказчиком всех необходимых действий по подготовке объекта к выполнению технического обследования; 
4) проводит предварительное изучение и анализ предоставленных исходных данных; 
5) проводит детальное инструментальное обследование основных несущих и ограждающих конструкций, в том числе оснований и фундаментов; 
6) при проведении детального инструментального обследования привлекает аккредитованную специализированную лабораторию;
 7) проводит инженерно-геодезическую съемку всего обследуемого объекта и его конструктивных элементов на выявление отклонений от нормативных требований; 
8) проверяет качество применяемых на объектах строительных материалов, конструкций и изделий, организация их лабораторных испытаний в соответствии со стандартами и другими нормативно-техническими документами, действующими в Республике Казахстан, и наличие документов удостоверяющих качество (технические паспорта, сертификаты, результаты лабораторных испытаний и другие); 
9) проводит изучение полученных результатов обследования; 
10) выполняет поверочный расчет здания (сооружения) в рекомендованных программных комплексах с учетом полученных результатов обследования и лабораторных данных; 
11) проводит инженерный анализ всех полученных данных (анализ исходных данных, результатов обследования и поверочных расчетов, с определением категории работоспособности конструкций); 
12) составляет заключение по результатам инженерного анализа проведенного технического обследования с необходимыми приложениями по фактическим данным объекта (планы, разрезы, исполнительные съемки несущих конструкций, фото приложение, лабораторные протокола, подтверждающие материалы) с выводами о результатах проведенного технического обследования надежности и устойчивости объекта; 
13) на основании сделанных выводов разрабатывает рекомендации по усилению (восстановлению) необходимых конструкций;
14) выдает Заказчику заключение о состоянии зданий и сооружений с выводами и рекомендациями по усилению (восстановлению) необходимых конструкций. 
шестьдесят календарных дней для уникальных и технически сложных объектов первого и второго уровней ответственности
 Специалист, выполняющий техническое обследование надежности и устойчивости зданий и сооружений, несет ответственность в соответствии с пунктом 11 статьи 60 Кодекса, за качество проводимых исследований, правильность выносимых решений и полноту разработанных рекомендаций
Заключение по техническому обследованию надежности и устойчивости зданий и сооружений содержит: 
1)«Поставщик по результатам технического обследования предоставляет Заказчику Экспертное заключение о техническом состоянии здания, оформленное в соответствии с требованиями нормативно-технических документов РК, прошедшее обязательную государственную регистрацию в уполномоченной информационной системе (портале), с присвоением индивидуального регистрационного номера на титульном листе.»
2) содержание заключения (перечень разделов и приложений с указанием страниц); 
3) основание для технического обследования (номер и дата договора, техническое задание на техническое обследование надежности и устойчивости зданий и сооружений); 
4) перечень исходных данных, предоставленных Заказчиком обследования; 5) общее описание площадки расположения обследуемого объекта (описание расположения площадки, климатических условий, инженерно геологических условий площадки);
 6) объемно-планировочные и конструктивные решения (описание принятых объемно-планировочных и конструктивных решений), сведения об инженерных системах; 
7) результаты обследования (описание проведенных обследований выявленных дефектов и нарушений); 
8) результаты поверочного расчета (указание используемой расчетной программы, описание расчетной схемы, таблица сбора нагрузок, расчетные модели объекта, протокола расчета, схемы усилий в несущих элементах, выводы по расчетной части); 
9) инженерный анализ всех полученных данных;
 10) вывод; 
11) рекомендации; 
12) приложения (фотоматериалы, заключение по инженерно-геологическим испытаниям, графические материалы, исполнительная съемка, лабораторные протокола испытаний, исполнительно-техническая документация, свидетельство об аккредитации организации исполнителя, сертификаты специалистов на право осуществления экспертных работ по техническому обследованию надежности и устойчивости зданий и сооружений)
СП РК 1.04-110-2017 «Обследование, оценка технического состояния и необходимые мероприятия для сейсмоусиления зданий и сооружений».
 Заключение по техническому обследованию надежности и устойчивости зданий и сооружений, выдаваемое организацией, подписывается всеми сертифицированными специалистами, проводившими техническое обследование, проставляется персональный штамп специалистов и утверждается первым руководителем организации. Заключение по техническому обследованию надежности и устойчивости зданий и сооружений, выполняемое специалистом подписывается им, и проставляется персональный штамп. 
Срок оказания услуги: 
 В течение 60 календарных дней с момента подписания договора, включая проведение натурно-инструментального обследования, камеральную обработку данных, выполнение поверочных расчетов и обязательную государственную регистрацию экспертного заключения.


Директор                                                              Ракишева Г.Б.

	Қазақстан Республикасы өнеркәсіп және құрылыс Министрінің 2026 жылғы 29 мамырдағы № 263 бұйрығына, (Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2026 жылғы 29 мамырда № 38827 болып тіркелген) «Ғимараттар мен құрылыстардың сенімділігі мен орнықтылығына техникалық тексеру жүргізу қағидаларын бекіту туралы» 2026 жылғы 1 шілдеден бастап қолданысқа енгізілген бұйрыққа сәйкес
	Ғимараттың көтергіш конструкцияларындағы қауіпті ақауларды анықтау, объектіні нормативтік пайдалану мерзімі аяқталған жағдайда, сондай-ақ ғимаратты реконструкциялау (мектеп ғимаратына шахталық лифт орнату), жаңғырту, күрделі жөндеу немесе ғимараттың нысаналы мақсатын өзгерту алдында техникалық тексеру жүргізу қажет.
[bookmark: _GoBack]Ғимараттар мен құрылыстардың ауданы мен көлемі туралы жалпы мәліметтер:
Мектеп ғимаратының жертөлені қоса алғандағы жалпы ауданы – 9 623,4 м. Ғимараттың көлемі – 37 685,0 м. Қабаттылығы – 3 қабат. Салынған жылы – 1987 жыл.
Өнім берушіге қойылатын талаптар:
1) Ғимараттар мен құрылыстардың сенімділігі мен орнықтылығына техникалық тексеру жүргізу бірінші және екінші жауапкершілік деңгейлеріндегі объектілерге қатысты техникалық тексеру бойынша сараптамалық жұмыстарды жүзеге асыруға аккредиттелген заңды тұлғалармен орындалуға тиіс. Өнім берушінің құрамында ғимараттар мен құрылыстардың сенімділігі мен орнықтылығына техникалық тексеру бойынша сараптамалық жұмыстарды бірінші және екінші жауапкершілік деңгейлеріндегі объектілерде жүзеге асыру құқығына сертификаты бар кемінде үш маман болу керек, жобалау-сметалық құжаттамаға сараптама жүргізу бойынша «Конструктивтік бөлім» мамандануы бойынша сертификаты бар бір маман (сарапшы), инженер-геодезист болуға тиіс.
Техникалық тексеру жүргізетін қызметкерлерде еңбекті қорғау және қауіпсіздік техникасы бойынша сертификаттардың болуы: 
Өнеркәсіптік қауіпсіздік және өрт-техникалық минимум бойынша курстардан өткенін растайтын құжаттар (куәлік және комиссия хаттамасы) болуы қажет.
2) ақауларды фотофиксациялай отырып, ғимаратқа визуалды тексеру жүргізеді;
3) тапсырыс берушінің техникалық тексеру жүргізілетін объектіні дайындау бойынша барлық қажетті іс-шараларды ұйымдастыруы және орындауы үшін көтергіш конструкцияларды ашып тексеру қажет болатын орындар көрсетілген іс-шаралар бағдарламасын Тапсырыс берушіге ұсынады.
4) ұсынған бастапқы деректерді алдын ала зерделейді және талдайды.
5)  негізгі көтергіш және қоршау конструкцияларына, оның ішінде негіздер мен іргетастарға егжей-тегжейлі аспаптық тексеру жүргізеді.
6) егжей-тегжейлі аспаптық тексеру жүргізу кезінде аккредиттелген мамандандырылған зертхананы тартады.
7) нормативтік талаптардан ауытқуларды анықтау мақсатында тексерілетін объектінің және оның конструктивтік элементтерінің толық инженерлік-геодезиялық түсірілімін жүргізеді.
8)  объектіде қолданылатын құрылыс материалдарының, конструкциялардың және бұйымдардың сапасын тексереді, оларды Қазақстан Республикасында қолданыстағы стандарттар мен өзге де нормативтік-техникалық құжаттарға сәйкес зертханалық сынақтан өткізуді ұйымдастырады, сондай-ақ олардың сапасын растайтын құжаттардың (техникалық паспорттар, сертификаттар, зертханалық сынақ нәтижелері және басқа да құжаттар) болуын тексереді.
9)  алынған тексеру нәтижелерін зерделейді;
10) техникалық тексеру нәтижелері мен зертханалық деректерді ескере отырып, ұсынылатын бағдарламалық кешендерде ғимараттың (құрылыстың) тексеру есебін орындайды.
11) алынған барлық деректерге инженерлік талдау жүргізеді (бастапқы деректерді, тексеру нәтижелерін және тексеру есептерін талдау), конструкциялардың жұмысқа қабілеттілік санатын айқындайды.
12) қорытындыда объектінің сенімділігі мен орнықтылығына жүргізілген техникалық тексеру нәтижелері көрсетіледі жүргізілген техникалық тексерудің инженерлік талдау нәтижелері бойынша объектінің нақты деректеріне қатысты қажетті қосымшалары бар қорытынды жасайды, қорытындыға объектінің (жоспарлары, қималары, көтергіш конструкциялардың атқарушылық түсірілімдері, фотоматериалдар, зертханалық хаттамалар және растайтын материалдар) енгізіледі.
13) жасалған қорытындылар негізінде қажетті конструкцияларды күшейту (қалпына келтіру) жөніндегі ұсынымдарды әзірлейді
14) тапсырыс берушіге ғимараттар мен құрылыстардың жай-күйі туралы, қажетті конструкцияларды күшейту (қалпына келтіру) жөніндегі қорытындылар мен ұсынымдар қамтылған техникалық тексеру қорытындысын береді.
қызмет көрсету мерзімі: бірінші және екінші жауапкершілік деңгейлеріндегі бірегей және техникалық жағынан күрделі объектілер үшін алпыс күнтізбелік күн.
Ғимараттар мен құрылыстардың сенімділігі мен орнықтылығына техникалық тексеру жүргізетін маман Кодекстің 60-бабының 11-тармағына сәйкес жүргізілетін зерттеулердің сапасы, қабылданатын шешімдердің дұрыстығы және әзірленетін ұсынымдардың толықтығы үшін жауапты болады.
Ғимараттар мен құрылыстардың сенімділігі мен орнықтылығына техникалық тексеру нәтижелері бойынша қорытынды:
1) Өнім беруші техникалық тексеру нәтижелері бойынша Тапсырыс берушіге ҚР нормативтік-техникалық құжаттарының талаптарына сәйкес ресімделген, уәкілетті ақпараттық жүйеде (порталда) міндетті мемлекеттік тіркеуден өткен және титулдық парағында жеке тіркеу нөмірі берілген ғимараттың техникалық жай-күйі туралы сараптамалық қорытындыны ұсынады.
2) қорытындының мазмұны (бөлімдер мен қосымшалардың бет нөмірлері көрсетілген тізбесі);
3) техникалық тексеру жүргізуге негіздеме (шарттың нөмірі мен күні, ғимараттар мен құрылыстардың сенімділігі мен орнықтылығына техникалық тексеру жүргізуге арналған техникалық тапсырма);
4) техникалық тексеру жүргізу үшін Тапсырыс беруші ұсынған бастапқы деректердің тізбесі;
5) тексерілетін объект орналасқан алаңның жалпы сипаттамасы (алаңның орналасуы, климаттық жағдайлар, алаңның инженерлік-геологиялық жағдайлары);
6) көлемдік-жоспарлау және конструктивтік шешімдер (қабылданған көлемдік-жоспарлау және конструктивтік шешімдердің сипаттамасы), инженерлік жүйелер туралы мәліметтер;
7) тексеру нәтижелері (жүргізілген тексерулердің, анықталған ақаулар мен бұзушылықтардың сипаттамасы).
8) тексеру есебінің нәтижелері (пайдаланылған есептеу бағдарламасы, есептік сұлбаның сипаттамасы, жүктемелерді жинақтау кестесі, объектінің есептік модельдері,есептеу хаттамалары,көтергіш элементтердегі күштердің сұлбалары, есептік бөлім бойынша қорытындылар)
9) Алынған барлық деректерге инженерлік талдау;
10) қорытынды
11) ұсынымдар
12) қосымшалар фотоматериалдар,инженерлік-геологиялық сынақтар бойынша қорытынды,графикалық материалдар,атқарушылық түсірілім, зертханалық сынақ хаттамалары, атқарушылық-техникалық құжаттама,орындаушы ұйымның аккредиттеу туралы куәлігі, ғимараттар мен құрылыстардың сенімділігі мен орнықтылығына техникалық тексеру бойынша сараптамалық жұмыстарды жүзеге асыру құқығына мамандардың сертификаттары
ҚЖ ҚР 1.04-110-2017 «Ғимараттар мен құрылыстарды тексеру, техникалық жай-күйін бағалау және оларды сейсмикалық күшейту бойынша қажетті іс-шаралар».
Ғимараттар мен құрылыстардың сенімділігі мен орнықтылығына техникалық тексеру жүргізу нәтижелері бойынша ұйым беретін қорытындыға техникалық тексеруді жүргізген барлық сертификатталған мамандар қол қояды, олардың жеке мөртаңбалары қойылады және ұйымның бірінші басшысы бекітеді. Маман жеке өзі дайындайтын ғимараттар мен құрылыстардың сенімділігі мен орнықтылығына техникалық тексеру жүргізу нәтижелері бойынша қорытындыға сол маман қол қояды және оның жеке мөртаңбасы қойылады.
Қызмет көрсету мерзімі:
Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күн ішінде, оның ішінде объектіде заттай-аспаптық тексеру жүргізу, алынған деректерді камералдық өңдеу, тексеру есептеулерін орындау және сараптамалық қорытындыны міндетті мемлекеттік тіркеуден өткізу көзделеді.
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