Техникалық ерекше
Жұмыс уақытын есепке алу жүйесі: Жұмыс уақытын есепке алу жүйесі

қолданыстағы қауіпсіздік жүйесіне кіруі, оның тиімділігін арттыруы, жеке үй-

жайларға кіру (өту) құқықтарын немесе мұндай құқықтарға ие емес

адамдардың белгілі бір санаттарын регламенттеуі тиіс. Кіруді бақылау жүйесі

адамдардың объектіде қозғалу тәртібін реттеуге, қызметкерлердің жұмыс

уақытын және қызметкерлердің жұмыс орнында болуын есепке алуды

ұйымдастыруға, объектінің қауіпсіздік деңгейін арттыруға мүмкіндік беруі

тиіс.

Жұмыс уақытын есепке алу жүйесі мынадай техникалық құралдарды қамтуы

тиіс:

1) бетті тану терминалдары;

2) Жұмыс уақытын есепке алу жүйесінің жергілікті желісін компьютермен

түйістіру жабдығы;

3) Қашықтықтан басқару пульті;

4) Бағдарламалық қамтамасыз ету;

5) Шығын-бекіту материалы (каб. арна және т.б.).

Қызметкерлерді жұмыс орындарында тіркеу аймағын ұйымдастыру:

Қызметкерлерді жұмыс орындарында тіркеу аймағы қызметкерлердің кіру

және шығу сәттерін тіркеуге арналған терминалмен жабдықталған учаске

болып саналады.

Жабдықты орнату көлемі мен орны

Қол жеткізуді бақылау және басқару жүйелерін жеткізудің талап етілетін

көлемі мынадай кестеде берілген.

Атауы: 1) Қол жеткізу терминалдарын орнату және баптау. Көлемі кемінде 1

дана.

2) Қоректендіру блогын орнату және баптау. Көлемі кемінде 1 дана.

3) Бағдарламалық қамтамасыз етуді орнату және теңшеу. Көлемі 1 данадан

кем емес.

4) Электрондық сәйкестендіргіштерді теңшеу. Көлемі 1000 данадан кем емес.

Өнім беруші жабдық пен бағдарламалық қамтамасыз етуді баптауды

жүргізуі тиіс. Кіруді бақылау және басқару жүйесін монтаждау оны

тестілеумен, барлық өту пункттерінің жұмысқа қабілеттілігін тексерумен

аяқталады.

Әлеуетті өнім берушіге қойылатын талаптар: 1) Өнім беруші тауарды

қабылдау-тапсыру актілеріне қол қойылған сәттен бастап 1 (бір) кепілдік жыл

ішінде 24/7 режимінде техникалық қолдауды және жабдықтың ақаулығына

ден қоюды қамтамасыз етуге міндеттенеді. Тапсырыс берушінің өтінімін алған

сәттен бастап инцидентке ден қою уақыты 2 (екі) сағаттан аспауы тиіс.

Өтінімдер телефон байланысы, электрондық пошта арқылы, сондай-ақ өзге де

ақпараттық-коммуникациялық желілер мен байланыс құралдары арқылы

қабылданады.

2) Өнім беруші Тапсырыс берушінің ішкі құжаттарының талаптарына сәйкес

құпия ақпаратты жария етпеудің ақпараттық қауіпсіздігін сақтау жөніндегі

шарттарды орындауға міндеттенеді;

3) Өнім беруші жеткізілетін жабдықтың техникалық ерекшелігін ұсынуы тиіс.

4) Жабдықты орнату және теңшеу тауардың құнына кіреді.
Техническая спецификация

Установка системы учета рабочего времени работников.
Создание и ведение базы пользователей, регистрация сотрудников в системе и информационное сопровождение

Система учета рабочего времени: Система учёта рабочего времени должна

входить в существующую систему безопасности, повышать ее эффективность,регламентировать права доступа (прохода) в отдельные помещения или определённых категорий лиц, такими правами не обладающих. Система контроля доступа должна позволять упорядочивать порядок передвижения людей на объекте, организовывать учет рабочего времени сотрудников и нахождение сотрудников в рабочем месте, повышать уровень безопасность объекта.

Система учета рабочего времени должна включать следующие

технические средства: 

1) Терминалы распознавания лиц; 2) Оборудование

сопряжения локальной сети системы учета рабочего времени с компьютером;

3) Пульт дистанционного управления; 4) Программное обеспечение; 5)

Расходно-крепёжный материал (каб канал и т.д.).

Организация зоны регистрации сотрудников на рабочих местах: Зоной

регистрации сотрудников на рабочих местах считается участок, оснащённый

терминалом для фиксации моментов входа и выхода сотрудников.

Объем и место установки оборудования

Требуемый объем поставки систем контроля и управления доступом

представлен в следующей таблице.

Наименование:

 1) Установка и настройка терминалов доступа. Объем не менее 1 штуки.

 2) Установка и настройка блока питания. Объем не менее 1 штуки. 

3) Установка и настройка программного обеспечения. Объем не менее 1 штуки.

4) Настройка электронных идентификаторов. 

Поставщик должен произвести настройку оборудования и программного

обеспечения. Монтаж системы контроля и управления доступом завершается

ее тестированием, проверкой работоспособности всех пунктов прохода.

Требования к потенциальному поставщику: 1) Поставщик обязуется в течение

1 (одного) гарантийного года с момента подписания актов приема-передачи

товара обеспечивать техническую поддержку и реагирование на

неисправности оборудования в режиме 24/7. Время реагирования на инцидент с момента получения заявки Заказчика не должно превышать 2 (двух) часов.

Заявки принимаются посредством телефонной связи, электронной почты, а

также через иные инфокоммуникационные сети и средства связи. 2)

Поставщик обязуется выполнять условия по соблюдению информационной

безопасности неразглашения конфиденциальной информации согласно

требованиям внутренних документов Заказчика; 3) Поставщик должен

предоставить техническую спецификацию поставляемого оборудования. 4) Установка и настройка оборудования входит в стоимость
