Техническая спецификация

Наименование работ: техническое обслуживание и ремонт служебного автотранспортас заменой запасных частей(работы должны включать в себя предоставление запасных частей, расходных и смазочных материалов и аксессуаров).

Место оказания услуг:Северо-Казахстанская область Тимирязевский район, с. Тимирязево.
Срок оказания услуг: 16 календарных дней для обслуживания с момента заключения договора по заявке заказчика (устный, письменный).СТО должно размещаться в черте Тимирязевского района.
Поставщик должен иметь все необходимые оборудования и инвентарь для ремонта автотранспорта, наличие  автоподъемника или смотровой ямы, так же обязательное наличие бокса;
Работы должны выполняться по месту нахождения заказчика или должна быть организованна эвакуация автотранспорта до места оказания работы и возврат автотранспорта после ремонта по адресу СКО, Тимирязевский район, с.Тимирязево и производится за счет средств Поставщика.
Поставщик несет всю ответственность за сохранность переданного автомобиля с момента передачи до завершения работ и передачи авто заказчику.
Служебный автомобиль Заказчика, необходимо обслуживать вне очереди.
Все запасные части и расходные материалы (хорошего качества, новые, неиспользованные, качественные с отсутствием дефектов), а также ремонт, работа за счет Поставщика.
Гарантия на эксплуатацию: Поставщик гарантирует что при любой поломке, возникшей за время гарантийного срока оказанных услуг (запасных частей и расходных материалов) устранит поломки и дефекты без каких-либо затрат со стороны Заказчика;
Количество служебного автотранспорта:1 единица, автомашина  Skoda Super B6 гос.ном 430 AI15
Услуги с материалом исполнителя:
Текущий ремонт двигателя
Замена масла в двигателе с материалом
Развал схождение геометрия колес
Замена фильтра масла 
Замена воздушного фильтра
Замена свечей зажигания
Замена фильтра салона
Замена топливного фильтра
Промывка масляной системы двигателя
Промывка топливных форсунок двигателя
Текущий ремонт ходовой части
Ремонт электрооборудования (замена стартера, датчиков, реле)
Ремонт системы охлаждения и отопления

Текущий ремонт двигателя. 
Перечень выполняемых работ по ремонту двигателя:	
- ремонт системы топливной подачи;
- шлифовка валов;
- расточка цилиндров;
- ремонт блока цилиндров, сварка;
- ремонт головки блока;
- ремонт деталей агрегатов, узлов (включая замену на новые).
Стоимость ремонта двигателей также входит в общую стоимость услуг.
Ремонт ходовой части.
Поставщик посредством диагностики ходовой части автотранспорта должен четко определить те детали, которые уже отслужили свой срок и подлежат замене. Ремонт ходовой части включают:
- диагностика ходовой части;
- замена амортизаторов или отдельных узлов (меняется попарно!);
- частичная разборка со снятием ограниченной номенклатуры узлов и механизмов;
- разборка снятых узлов (по мере необходимости);
- замена или ремонт отдельных дефектных деталей, узлов, механизмов и т.д.
Ремонт системы охлаждение и отопления.
Поставщик должен четко определить те детали, которые уже отслужили свой срок и подлежат замене. Ремонт системы охлаждения и отопления включают:
- диагностика системы,
- снятие и установка радиатора охлаждение и радиатора отопление;
- ремонт радиатора охлаждение и радиатора отопление (при необходимости замена на новый);
- замена патрубков и шлангов и т.д.
Требование к исполнителю: 
Исполнитель осуществляет текущий ремонт автотрансортного средства, осуществляет проибретения и замену запасных частей (оригинал) к автотранспортному средству.
1. Заявка на ремонт может оформляться как документально на бумажном носителе, так и по телефону.
1. Исполнитель после заключения договора в течение 3-х календарных дней предоставляет контактные данные ответственного лица, который должен быть постоянно доступен.
1. Исполнитель должен предоставить услуги с 8:00 до 22:00 в любой день, включая праздничные и выходные дни.
1. В стоимость услуг исполнитель должен включить все расходы на используемые материалы, расходные материалы (запасные части, комплектующие и т.д.).
1. Исполнитель должен использовать только новые оригинальные запасные части при ремонте и по первому требованию Заказчика предоставить сертификат.
1. Исполнитель при установке новых запасных частей даёт гарантию на них в срок не менее 12 месяцев.
1. В ходе работы по замене запчастей в стоимость входят все запчасти.
1. Сервисная станция должна быть в полной мере оснащена рекомендованным оборудованием и специальным инструментом, необходимым для производства любых по сложности работ.





Техникалықерекшелігі

Жұмысатауы:қосалқыбөлшектердіауыстырумен қызметтік автокөлікке техникалық қызмет көрсету және жөндеу (жұмыстар қосалқы бөлшектерді, Шығысжәнемайлауматериалдары мен керек-жарақтардыберудіқамтуытиіс).

Қызметкөрсетуорны:СолтүстікҚазақстаноблысы Тимирязев ауданы Тимирязев ауылы.
Қызметкөрсетумерзімі: тапсырысберушініңөтінімібойыншашартжасалғансәттенбастапқызметкөрсетуүшін 16 күнтізбеліккүн (ауызша, жазбаша). ТҚС Тимирязев ауданыныңшегіндеорналасуытиіс.
Жеткізушідеавтокөліктіжөндеугеарналғанбарлыққажеттіжабдықтар мен мүкәммал, автоөтергіштіңнемесеқараушұңқырыныңболуы, сондай-ақміндеттітүрдебокстыңболуы;
Жұмыстартапсырысберушініңорналасқанжерібойыншаорындалуытиіснемесежұмыскөрсетуорнынадейінавтокөліктіэвакуациялаужәне СҚО, Тимирязев ауданы, Тимирязев ауылымекенжайыбойыншажөндеуденкейінавтокөліктіқайтаруұйымдастырылуытиісжәнеӨнімберушініңқаражатыесебіненжүргізіледі.ЖеткізушіберілгенавтомобильдіңсақталуынаберілгенсәттенбастапжұмысаяқталғанғадейінжәнеТапсырысберушігеавтокөлікберілгенгедейінбарлықжауапкершіліктіөзмойнынаалады. Тапсырысберушініңқызметтікавтокөлігінекезектентысқызметкөрсетуқажет. Барлыққосалқыбөлшектер мен шығынматериалдары (сапалы, жаңа, пайдаланылмаған, ақауларыжоқсапалы), сондай-ақжөндеу, жеткізушініңесебіненжұмысістеу.
Пайдаланукепілдігі: өнімберушікөрсетілгенқызметтердің (қосалқыбөлшектер мен шығысматериалдарының) кепілдікмерзімікезіндетуындағанкезкелгенбұзылукезіндеТапсырысберушітарапынанқандай да біршығынсызбұзушылықтар мен ақаулардыжоюынакепілдікбереді;
[bookmark: _GoBack]Қызметтікавтокөлік саны: 1 бірлік, Skoda Super B6 автомашинасы, г/н 430 AI 15
Орындаушыныңматериалдары бар қызметтер:
Қозғалтқыштыағымдағыжөндеу
Материалменқозғалтқыштағымайдыауыстыру
Дөңгелектердіңқиылысугеометриясы
Май сүзгісінауыстыру
Ауасүзгісінауыстыру
От алдырушамдарынауыстыру
Ішкісүзгініауыстыру
Отынсүзгісінауыстыру
Қозғалтқыштың май жүйесінжуу
Қозғалтқыштыңотынбүріккіштерінжуу
Жүрісбөлігінағымдағыжөндеу
Электр жабдықтарынжөндеу (стартерді, датчиктерді, релелердіауыстыру)
Салқындатужәнежылытужүйесінжөндеу

Қозғалтқыштыағымдағыжөндеу.
Қозғалтқыштыжөндеубойыншаорындалатынжұмыстардыңтізбесі:
- отын беру жүйесінжөндеу;
- біліктердітегістеу;
- цилиндрлердіқайрау;
- цилиндр блогынжөндеу, дәнекерлеу;
- блок басынжөндеу;
- агрегаттардың, тораптардыңбөлшектерінжөндеу (жаңасынаауыстырудықосаалғанда).
Қозғалтқыштардыжөндеуқұны да қызметтердіңжалпықұнынакіреді.
Жүрісбөлігінжөндеу.
Өнімберушіавтокөліктіңжүрісбөлігіндиагностикалауарқылыөзініңмерзімінөтепқойғанжәнеауыстыруғажататынбөлшектердінақтыайқындауытиіс. Жүрісбөлігінжөндеу:
- жүрісбөлігіндиагностикалау;
- амортизаторлардынемесежекелегентораптардыауыстыру (жұп-жұпөзгереді!);
- тораптар мен механизмдердіңшектеуліноменклатурасыналыптастайотырып, ішінарабөлшектеу;
- алынғантораптардыбөлшектеу (қажеттілігінеқарай);
- жекелегенақаулыбөлшектерді, тораптарды, механизмдердіжәнет.б. ауыстырунемесежөндеу.
Салқындатужәнежылытужүйесінжөндеу.
Өнімберушіөзініңмерзімінөтепқойғанжәнеауыстыруғажататынбөлшектердінақтыайқындауытиіс. Салқындатужәнежылытужүйелерінжөндеу:
- жүйенідиагностикалау,
- салқындату радиаторы мен жылытурадиаторыналужәнеорнату;
- салқындатурадиаторынжәнежылытурадиаторынжөндеу (қажетболғанжағдайдажаңасынаауыстыру);
      - келтеқұбырлар мен шлангілердіауыстыружәнет.б.
Орындаушығақойылатынталап:ОрындаушыавтокөлікқұралынАғымдағыжөндеудіжүзегеасырады, автокөлікқұралынақосалқыбөлшектерді (түпнұсқаны) сатыпалудыжәнеауыстырудыжүзегеасырады. 1. Жөндеугеөтінімқағазжеткізгіште де, телефон арқылы да құжатталуымүмкін. 2. Орындаушышартжасасқаннанкейінкүнтізбелік 3 күнішіндежауаптытұлғаныңбайланысдеректерінұсынады, олүнеміқолжетімдіболуғатиіс. 3. Орындаушымерекежәнедемалыскүндерінқосаалғанда, кезкелгенкүнітаңғы 8:00-ден 22:00-ге дейінқызметкөрсетуікерек. 4. ҚызметтердіңқұнынаОрындаушыпайдаланылатынматериалдарға, шығысматериалдарына (қосалқыбөлшектер, жиынтықтауыштаржәнет.б.) арналғанбарлықшығыстардықосуытиіс. 5. Орындаушыжөндеукезінде тек жаңатүпнұсқақосалқыбөлшектердіпайдалануыкерекжәнеТапсырысберушініңбіріншіталабыбойынша сертификат ұсынуыкерек. 6. Орындаушыжаңақосалқыбөлшектердіорнатукезіндеоларғакемінде 12 ай мерзімдекепілдікбереді. 7. Қосалқыбөлшектердібағағаауыстырубойыншажұмысбарысында. 8. Сервистік станция кез-келгенжұмыстыңкүрделілігіүшінқажеттіұсынылғанжабдықпенжәнеарнайықұралментолықжабдықталуыкерек.




