Техническая спецификация работы по побелке 
ГУ “Управление здравоохранения Карагандинской области”
г.Караганда, ул.Алиханова 2
 
Работы по покраске водоэмульсионой краской  
Наименование работ: 
Ремонт коридора и  зального промещения  (подготовка стен и окраска водоэмульсионной краской).
[bookmark: _GoBack]1. Объем работ:
Подрядчик обязуется выполнить работы по покраске помещений (коридоры и зал на 4 этаже ) общей площадью 180 м², включающий:
очистку (обдирку) стен от старого покрытия) ;
подготовку поверхности стен;
шпаклевание стен;
шлифование поверхности после шпаклевания;
грунтование поверхности (при необходимости);
окраску стен водоэмульсионной краской в два слоя.
2. Требования к материалам
Все материалы предоставляются за счет Поставщика, в том числе:
шпаклевочная смесь;
грунтовка;
водоэмульсионная краска;
абразивные материалы для шлифования;
расходные материалы (валики, кисти, малярная лента, пленка для защиты поверхностей и др.).

Все материалы должны быть новыми, соответствовать действующим стандартам качества и не иметь повреждений.

3. Требования к выполнению работ
Очистить стены от старого покрытия и непрочно держащихся материалов.
Выполнить подготовку поверхности к отделочным работам.
Произвести шпаклевание стен с устранением неровностей и дефектов.
После высыхания выполнить шлифование поверхности.
При необходимости нанести грунтовку.
Окрасить стены водоэмульсионной краской в два слоя с соблюдением технологии производства работ.
Цвет краски предварительно согласовать с Заказчиком.
По окончании работ очистить помещение и вывезти строительный мусор.
4. Требования к качеству
Поверхность стен должна быть ровной, гладкой, без трещин, наплывов и видимых дефектов.
Окраска должна быть равномерной, без разводов, пятен, подтеков и непрокрашенных участков.
Цвет покрытия должен быть однородным по всей поверхности.
После завершения работ помещение должно быть приведено в чистое состояние.
5. Приемка работ
Работы считаются выполненными после полного завершения ремонта, проверки качества выполненных работ, устранения выявленных замечаний (при их наличии) и подписания Заказчиком акта выполненных работ.
Дополнительные условия:
Работы выполняются в рабочее время по согласованию с Заказчиком;



















«Қарағанды облысының денсаулық сақтау басқармасы» ММ-ға
қабырғаларды дайындау және су эмульсиялы бояумен сырлау 
Қарағанды қаласы, Әлиханов көшесі, 2
Жұмыс атауы:
Кабинетті жөндеу (қабырғаларды дайындау және су эмульсиялы бояумен сырлау).
1. Жұмыс көлемі
Мердігер жалпы ауданы 180 м² болатын кабинетті жөндеу жұмыстарын орындауға міндеттенеді. Жұмыс құрамына мыналар кіреді:
қабырғаларды ескі жабындардан тазарту ;
қабырға бетін әрлеу жұмыстарына дайындау;
қабырғаларды шпатлевкалау;
шпатлевка кепкеннен кейін бетін тегістеп тегістеу (ажарлау);
қажет болған жағдайда грунтовка жағу;
қабырғаларды су эмульсиялы бояумен екі қабат етіп сырлау.
2. Материалдарға қойылатын талаптар
Барлық материалдар Жеткізушінің есебінен қамтамасыз етіледі, оның ішінде:
шпатлевка қоспасы;
грунтовка;
су эмульсиялы бояу;
тегістеуге арналған абразивті материалдар;
шығыс материалдары (білікше, қылқалам, бояу таспасы, беттерді қорғауға арналған үлдір және басқа қажетті материалдар).
Барлық материалдар жаңа, бұрын пайдаланылмаған, қолданыстағы сапа стандарттарына сәйкес және механикалық зақымданусыз болуы тиіс.
3. Жұмыстарды орындауға қойылатын талаптар
Қабырғаларды ескі жабыннан және берік бекімеген материалдардан толық тазарту.
Қабырға бетін әрлеу жұмыстарына дайындау.
Қабырғалардағы тегіс емес жерлер мен ақауларды жоя отырып, шпатлевкалау жұмыстарын орындау.
Шпатлевка толық кепкеннен кейін бетін тегістеу.
Қажет болған жағдайда грунтовка жағу.
Қабырғаларды технологиялық талаптарды сақтай отырып, су эмульсиялы бояумен екі қабат етіп сырлау.
Бояудың түсін алдын ала Тапсырыс берушімен келісу.
Жұмыстар аяқталғаннан кейін үй-жайды тазалап, құрылыс қоқыстарын шығарып әкету.
4. Сапаға қойылатын талаптар
Қабырғалардың беті тегіс, біркелкі, жарықтарсыз, бұдырларсыз және көзге көрінетін ақауларсыз болуы тиіс.
Бояу біркелкі жағылуы, дақтарсыз, жолақтарсыз, аққан іздерсіз және боялмаған жерлерсіз болуы тиіс.
Бояу түсі барлық бет бойынша біркелкі болуы тиіс.
Жұмыстар аяқталғаннан кейін үй-жай таза күйде тапсырылуы тиіс.
5. Жұмыстарды қабылдау

Жұмыстар толық аяқталғаннан, орындалған жұмыстардың сапасы тексерілгеннен, анықталған кемшіліктер (болған жағдайда) жойылғаннан және Тапсырыс беруші орындалған жұмыстарды қабылдау актісіне қол қойғаннан кейін орындалды деп есептеледі.

Қосымша шарттар:
Жұмыстар Тапсырыс берушінің келісімі бойынша жұмыс уақытында орындалады;





