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Техникалық сиппатамасы
Өртсөндіргіштерді қайта қуаттау

	№
п/п
	Атауы
	Өлшем бірлігі
	Кол-во
	
Сипаттама

	1
	Көмірқышқылды өрт сөндіргіштердің өрт сөндіргіштерін тексеру жөніндегі қызметтер (ОУ-5)
	қызмет
	50
	- Өрт сөндіргіштердің техникалық жағдайына диагностика жүргізу, қажет болған жағдайда өнім берушінің есебінен қажетті бөлшектерді (манометр,тұтқа, шланг, чектер, пломбалар) ауыстыру. 
- Өрт сөндіргіштер жұмыс жағдайында, таза, жинақталған, қайта зарядтау күні мен жарамдылық мерзімі көрсетілген, корпуста майысқан жерлер, сынықтар, терең сызаттар болмаған жағдайда қайтарылуы тиіс.
 - Қызметтерді орындау үшін шығару және қайта зарядталған өрт сөндіргіштерді жеткізу жеткізушінің есебінен жүзеге асырылады.желтоқсанға дейін.



Жеткізу орны: Костанай облысы, Рудный қаласы, Комсомол даңғылы, 15 
Жұмыстарды төлеу мерзімі: 15 күнтізбелік күн ішінде
Жұмыс ақысын төлеу шарттары: шот-фактураға сәйкес қолма - қол ақшасыз төлем, орындалған жұмыс актісі.


























Приложение 2

Техническая спецификация
Услуги по перезарядке огнетушителей


	№
п/п
	Наименование
	Единица измерения
	Кол-во
	Характеристика

	
1
	Услуги по проверке огнетушителей углекислотных  огнетушителей (ОУ-5)
	услуга
	50
	- Провести диагностику технического состояния огнетушителей, при необходимости произвести замену необходимых деталей(манометра,рукоятки, шланга, чеки, пломбы) за счёт поставщика.
- Огнетушители должны быть возвращены в рабочем состоянии, чистыми, укомплектованными, с указанием даты перезарядки и срока годности, без наличия вмятин, сколов, глубоких царапин на корпусе. 
- Вывоз для выполнения услуг и доставка перезаряженных огнетушителей осуществляется за счёт поставщика



Место поставки: Костанайская область, город Рудный,проспект Комсомольский, стр 15
Срок оплаты работ:в течении 15 календарных дней
Условия оплаты работ:  оплата по безналичному расчету согласно выставленной  счета-фактуры,  акт выполненных работ.






