Сатып алынатын тауардың техникалық
 ерекшелігі

1. Қызмет атауы: Оқшаулау кедергісін тексеру
2)  Қызмет көрсету орны: Астана қ., Жеңіс даңғылы 62 
[bookmark: _GoBack]3) Қызмет көрсету мерзімі: келісім-шарт жасалған сәттен бастап 2026 жылдың 31 желтоқсанына дейін 
4)  Саны: 1 қызмет

ТЕХНИКАЛЫҚ ТАПСЫРМА
Сатып алу атауы
Тапсырыс берушінің объектілеріндегі электр қондырғыларына профилактикалық сынақтар мен электрлік өлшеу жұмыстарын жүргізу, сондай-ақ энергетикалық сараптама қызметтерін көрсету.
1. Қызмет көрсету орны
Қызметтер келесі объектілерде көрсетіледі:
Астана қаласы
1. Жеңіс даңғылы, 62 – 14 объект;
2. Потанин көшесі, 16/1 – 1 объект;
3. Сарыарқа даңғылы, 38 – 1 объект;
4. Керей Жәнібек хандар көшесі, 14А, 14Б, 14В – 3 объект;
5. Үшқоңыр (Учхоз), Армандастар көшесі, 2Б, 2/2 – 2 объект.
6. Киров көшесі, 60 – 1 объект;
7. Верхняя көшесі, 16 – 1 объект.
Объектілердің жалпы саны – 23.
2. Қызметтердің мәні мен көлемі
Орындаушы Тапсырыс беруші объектілерінің электр қондырғыларына электрлік өлшеу жұмыстарын, электр жабдықтарын сынауды және энергетикалық сараптаманы қамтитын жұмыстар кешенін орындауға міндетті.
2.1 Электрлік өлшеу жұмыстары
· 1 кВ дейінгі кернеудегі кабель желілері мен электр жабдықтарының оқшаулау кедергісін мегаомметр арқылы өлшеу;
· «Фаза-нөл» тізбегінің толық кедергісін өлшеу;
· жерге тұйықтағыштар мен жерге тұйықталған элементтер арасындағы электр тізбегінің болуын тексеру;
· жерге тұйықтау құрылғыларының токтың таралуына кедергісін өлшеу;
· 0,4 кВ кабель желілерін сынау;
· қажет болған жағдайда 0,4 кВ кабель желісіндегі ақау орнын анықтау.
2.2 Энергетикалық сараптама
· объектілердің электр қондырғыларына энергетикалық сараптама жүргізу;
· электр жабдықтарының техникалық жай-күйін талдау;
· электр қондырғыларының Қазақстан Республикасының қолданыстағы нормативтік талаптарына сәйкестігі туралы қорытынды дайындау.
3. Өнім берушіге қойылатын талаптар
3.1 Жалпы талаптар
Өнім беруші келесі құжаттарды ұсынуы тиіс:
· I санаттағы энергетикалық сараптама жүргізуге аккредиттеу туралы куәлік немесе заңнамада белгіленген тәртіппен қызметтің басталғаны туралы хабарламаның көшірмесі;
· мамандандырылған электрлік өлшеу зертханасын аккредиттеу туралы куәлік;
· сынақтар мен өлшеулер жүргізудің бекітілген әдістемесі;
· орындалатын жұмыстардың Электр қондырғыларын орнату қағидаларына (ЭҚОҚ), Техникалық пайдалану қағидаларына (ТПҚ) және Қауіпсіздік техникасы қағидаларына (ҚТҚ) сәйкестігі туралы кепілдік хат;
· электрлік өлшеу зертханасының Астана қаласында орналасқанын растайтын құжат.
3.2 Персоналдың тәжірибесі мен біліктілігі
Өнім беруші келесі талаптарға сәйкес болуы тиіс:
· сынақтар жүргізуге және өлшеу хаттамаларын ресімдеуге құқығы бар кемінде 2 (екі) білікті маманның штатта болуы;
· мамандардың электр қауіпсіздігі бойынша біліктілік тобы V топтан төмен болмауы;
· дипломдардың, біліктілік куәліктерінің және білімін тексеру хаттамаларының көшірмелерін ұсыну;
· энергетикалық сараптама жүргізетін ұйымдар үшін Қазақстан Республикасы Энергетика министрінің 2016 жылғы 24 мамырдағы №218 бұйрығы талаптарына сәйкес келетін кемінде 2 (екі) сарапшының болуы.
3.3 Жабдықтарға қойылатын талаптар
Өнім берушінің:
· тексеруден өткен және калибрленген сынақ және өлшеу жабдықтары болуы;
· уәкілетті ұйымдар берген жарамды тексеру және калибрлеу сертификаттары болуы;
· келесі жұмыстарды орындауға арналған аспаптары болуы:
· оқшаулау кедергісін өлшеу;
· «фаза-нөл» тізбегінің толық кедергісін өлшеу;
· жерге тұйықтау тізбегін тексеру;
· жерге тұйықтау құрылғыларының кедергісін өлшеу;
· электр жабдықтарын жоғары кернеумен сынау;
· меншік құқығын растайтын құжаттары және техникалық паспорты бар өз жылжымалы жоғары вольтты зертханасы болуы тиіс.
4. Қызмет көрсету нәтижесі
Жұмыстар аяқталғаннан кейін Орындаушы Тапсырыс берушіге:
1. Сынақтар мен өлшеулер нәтижелері бойынша А4 форматындағы, түптелген және бірінші мен соңғы беттері ламинатталған техникалық есепті ұсынады, оның құрамында әрбір объект бойынша сынақтар мен өлшеулер хаттамалары болуы тиіс.
2. Электр қондырғыларының Қазақстан Республикасының нормативтік құжаттарының талаптарына сәйкестігі туралы энергетикалық сараптама қорытындысын ұсынады.
3. Анықталған ақаулар мен бұзушылықтар болған жағдайда, ескертулер тізбесі мен оларды жою жөніндегі ұсынымдарды қамтитын ақау ведомосын ұсынады.
5. Қызметтердің сапасына қойылатын талаптар
Қызметтер сапалы, толық көлемде және Қазақстан Республикасының қолданыстағы нормативтік құжаттарына сәйкес орындалуы тиіс.
Барлық өлшеулер, сынақтар және құжаттарды ресімдеу өнеркәсіптік, электрлік және өрт қауіпсіздігі талаптарын сақтай отырып, аккредиттелген электрлік өлшеу зертханасы арқылы жүргізілуі тиіс.
6. Нормативтік-құқықтық база
Қызмет көрсету барысында Орындаушы Қазақстан Республикасының қолданыстағы нормативтік құжаттарын, оның ішінде:
· Тұтынушылардың электр қондырғыларын техникалық пайдалану қағидаларын;
· Қазақстан Республикасының Электр қондырғыларын орнату қағидаларын;
· Тұтынушылардың электр қондырғыларын пайдалану кезіндегі қауіпсіздік техникасы қағидаларын;
· Электр қондырғыларында қолданылатын қорғаныс құралдарын пайдалану және сынау қағидаларын;
· Қазақстан Республикасының энергетикалық кәсіпорындарына арналған өрт қауіпсіздігі қағидаларын;
· Энергетикалық сараптама жүргізу қағидаларын;
· Электр энергиясын пайдалану қағидаларын;
· Электрлік өлшеу зертханасы туралы ережені;
· Электр жабдықтарын сынау көлемдері мен нормаларын;
· сондай-ақ электрлік өлшеу жұмыстарын және энергетикалық сараптаманы реттейтін өзге де қолданыстағы нормативтік құқықтық актілерді басшылыққа алуға міндетті.
7. Қызметтерді қабылдау тәртібі
Қызметтер:
· барлық объектілерде жұмыстар толық орындалғаннан кейін;
· техникалық есептер мен қорытындылар ұсынылғаннан кейін;
· тараптар қызмет көрсету актісіне қол қойғаннан кейін көрсетілген болып есептеледі.

Техническая спецификация закупаемых
товаров

1. Наименование услуги: Проверка сопротивлений изоляции
2)  Место оказания услуг: г.Астана, пр.Женис 62 
1. Срок оказания услуг: с момента заключения договора до 31 декабря 2026 года
1. Количество: 1 услуга

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Наименование закупки
Услуги по проведению профилактических испытаний и электроизмерительных работ электроустановок, а также энергетической экспертизы объектов Заказчика.
1. Место оказания услуг
Услуги оказываются на следующих объектах:
г. Астана
1. пр. Женис, 62 – 14 объектов;
2. ул. Потанина, 16/1 – 1 объект;
3. пр. Сарыарка, 38 – 1 объект;
4. ул. Керей Жанибек Хандар, 14А, 14Б, 14В – 3 объекта;
5. Учхоз, ул. Армандастар, 2Б, 2/2 – 2 объекта.
6. ул. Кирова, 60 – 1 объект;
7. ул. Верхняя, 16 – 1 объект.
Общее количество объектов – 23.
2. Предмет и объем услуг
Поставщик обязан выполнить комплекс электроизмерительных работ, испытаний электрооборудования и энергетическую экспертизу электроустановок объектов Заказчика.
В состав работ входит:
2.1 Электроизмерительные работы
· измерение сопротивления изоляции кабельных линий и электрооборудования напряжением до 1 кВ с использованием мегаомметра;
· измерение полного сопротивления цепи «фаза-нуль»;
· проверка наличия электрической цепи между заземлителями и заземленными элементами;
· измерение сопротивления заземляющих устройств растеканию тока;
· испытание кабельных линий напряжением 0,4 кВ;
· определение места повреждения кабельной линии 0,4 кВ (при необходимости).
2.2 Энергетическая экспертиза
· проведение энергетической экспертизы электроустановок объектов;
· анализ технического состояния электрооборудования;
· подготовка заключения о соответствии электроустановок действующим нормативным требованиям Республики Казахстан.
3. Требования к поставщику
3.1 Общие требования
Поставщик должен предоставить:
· свидетельство об аккредитации на проведение энергетической экспертизы I категории либо копию уведомления о начале деятельности в установленном законодательством порядке;
· свидетельство об аккредитации специализированной электроизмерительной лаборатории;
· утвержденную методику проведения испытаний и измерений;
· гарантийное письмо о соответствии выполняемых работ требованиям ПУЭ, ПТЭ и ПТБ;
· подтверждение местонахождения электроизмерительной лаборатории в г. Астана.
3.2 Опыт и квалификация персонала
Поставщик должен соответствовать следующим требованиям:
· наличие в штате не менее 2 (двух) квалифицированных специалистов, имеющих право проводить испытания и оформлять протоколы измерений;
· наличие у специалистов квалификационной группы по электробезопасности не ниже V группы;
· иметь копий дипломов, квалификационных удостоверений и протоколов проверки знаний;
· для организаций, осуществляющих энергетическую экспертизу, наличие не менее 2 (двух) экспертов, соответствующих требованиям приказа Министра энергетики Республики Казахстан № 218 от 24 мая 2016 года.
3.3 Требования к оборудованию
Поставщик должен иметь:
· поверенное и откалиброванное испытательное и измерительное оборудование;
· действующие сертификаты поверки и калибровки, выданные уполномоченными организациями;
· приборы для:
· измерения сопротивления изоляции;
· измерения полного сопротивления цепи «фаза-нуль»;
· проверки цепи заземления;
· измерения сопротивления заземляющих устройств;
· испытания электрооборудования повышенным напряжением;
· собственную передвижную высоковольтную лабораторию с подтверждающими документами на право собственности и техническим паспортом.
4. Результат оказания услуг
По завершении работ Исполнитель предоставляет Заказчику:
1. Технический отчет по результатам испытаний и измерений в виде книги формата А4:
· с переплетом;
· с заламинированными первой и последней страницами;
· содержащий протоколы испытаний и измерений по каждому объекту.
2. Заключение энергетической экспертизы о соответствии электроустановок требованиям нормативных документов Республики Казахстан.
3. Дефектную ведомость с перечнем выявленных замечаний и рекомендациями по их устранению (при наличии выявленных дефектов и нарушений).
5. Требования к качеству услуг
Услуги должны быть выполнены качественно, в полном объеме и в соответствии с действующими нормативными документами Республики Казахстан.
Все измерения, испытания и оформление документации должны выполняться аккредитованной электроизмерительной лабораторией с соблюдением требований промышленной, электрической и пожарной безопасности.
6. Нормативно-правовая база
При оказании услуг Исполнитель обязан руководствоваться действующими нормативными документами Республики Казахстан, включая:
· Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей;
· Правила устройства электроустановок Республики Казахстан;
· Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей;
· Правила применения и испытания средств защиты, используемых в электроустановках;
· Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий Республики Казахстан;
· Правила проведения энергетической экспертизы;
· Правила пользования электрической энергией;
· Положение об электроизмерительной лаборатории;
· Объемы и нормы испытаний электрооборудования;
· иные действующие нормативные правовые акты Республики Казахстан, регулирующие выполнение электроизмерительных работ и энергетической экспертизы.
7. Порядок приемки услуг
Услуги считаются оказанными после:
· полного выполнения работ на всех объектах;
· предоставления технических отчетов и заключений;
· подписания сторонами акта оказанных услуг.
