ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
Наименование работ: Работы по изготовлению и установке информационных вывесок КГУ.
Количество: 2 штуки (одна на казахском языке, одна на русском языке).
Размер: 800 × 600 мм (80 × 60 см) каждая.
1. Назначение работ
Изготовление и установка двух вывесок с официальным наименованием учреждения и вышестоящего государственного органа на казахском и русском языках по согласованным с заказчиком макетам.
2. Технические и качественные характеристики
Форма — прямоугольная; размер каждой вывески — 800 × 600 мм.
Основа —материал толщиной не менее 3 мм.
В верхней центральной части — изображение Государственного герба Республики Казахстан, воспроизведённое с соблюдением установленных требований.
Нанесение изображения и текста — стойкая к атмосферным воздействиям печать с защитным покрытием либо УФ-печать.
Поверхности — ровные, без царапин, пузырей, отслоений, деформаций и иных дефектов.
3. Порядок выполнения работ
Уточнение размеров и мест крепления.
Согласование макетов, написания официальных наименований и размещения государственного символа до изготовления.
Изготовление, доставка и надёжное крепление двух вывесок с соблюдением требований безопасности.
Демонтаж прежних вывесок — при необходимости и по согласованию с заказчиком.
Все материалы, крепёж, доставка и монтаж включаются в стоимость работ.
4. Приёмка и гарантия
Результат: две изготовленные и установленные вывески, соответствующие утверждённым макетам и настоящей спецификации. Гарантийный срок на изделия и монтажные работы — не менее 12 месяцев со дня подписания акта выполненных работ.


ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА
Жұмыстардың атауы: КММ-нің ақпараттық маңдайшаларын дайындау және орнату жұмыстары.
Саны: 2 дана (біреуі қазақ тілінде, біреуі орыс тілінде).
Өлшемі: әрқайсысы 800 × 600 мм (80 × 60 см).
1. Жұмыстардың мақсаты
Тапсырыс берушімен келісілген макеттер бойынша және ұсынылған фотосурет үлгісін ескере отырып, мекеменің және жоғары тұрған мемлекеттік органның ресми атауы қазақ және орыс тілдерінде көрсетілген екі маңдайшаны дайындау және орнату.
2. Техникалық және сапалық сипаттамалары
1. Пішіні — тікбұрышты; әр маңдайшаның өлшемі — 800 × 600 мм.
Қалыңдығы кемінде 3 мм материал.
Жоғарғы ортаңғы бөлігінде Қазақстан Республикасының Мемлекеттік Елтаңбасының белгіленген талаптарды сақтай отырып бейнеленген суреті орналасады.
Беттері тегіс, сызатсыз, көпіршіксіз, қабаттанусыз, деформациясыз және басқа ақауларсыз болуы тиіс.
3. Жұмыстарды орындау тәртібі
Өлшемдерді және бекіту орындарын нақтылау.
Дайындауға дейін макеттерді, ресми атаулардың дұрыс жазылуын және мемлекеттік рәміздің орналасуын тапсырыс берушімен келісу.
Екі маңдайшаны дайындау, жеткізу және қауіпсіздік талаптарын сақтай отырып сенімді бекіту.
Бұрынғы маңдайшаларды бөлшектеу — қажет болған жағдайда және тапсырыс берушімен келісім бойынша.
Барлық материалдар, бекіткіштер, жеткізу және монтаждау жұмыстары жұмыс құнына енгізіледі.
4. Қабылдау және кепілдік
Нәтиже: бекітілген макеттерге және осы техникалық сипаттамаға сәйкес дайындалып, орнатылған екі маңдайша. Бұйымдарға және монтаждау жұмыстарына кепілдік мерзімі — орындалған жұмыстар актісіне қол қойылған күннен бастап кемінде 12 ай.
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