Работы по текущему ремонту турникета.
Работы  по замене узла  вращения трипода марки BHZ (представляет собой набор узлов и компонентов, предназначенных для вращения преграждающих планок турникета и фиксации факта прохода) в количестве -1 комплект.
 Работы по замене узла  вращения в комплекте .Расходные  материалы и оборудование за счет Поставщика.
Согласовать с Заказчиком. Срок гарантии 12 месяцев. Срок выполнения работ 16 каленларных дней со дня вступления Договора в силу. 

Турникетті ағымдағы жөндеу жұмыстары.
[bookmark: _GoBack]BHZ маркалы триподтың айналу торабын ауыстыру бойынша жұмыстар (бұл турникеттің тосқауыл жолақтарын айналдыруға және өту фактісін бекітуге арналған тораптар мен компоненттер жиынтығы) -1 жиынтық.
 Жиынтықта айналу түйінін ауыстыру бойынша жұмыстар .Жабдықтаушы есебінен шығын материалдары мен жабдықтар.
Тапсырыс берушімен келісу. Кепілдік мерзімі-12 ай. Жұмыстарды орындау мерзімі шарт күшіне енген күннен бастап 16 күнтізбелік күн.
