ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

На оказание услуг «Перезарядка огнетушителей» 
Количество - 19 штук
Тип – ОПУ-5

Требования к выполнению работ и услуг: 
1. Осуществлять оказание услуг по перезарядке огнетушителей в строгом соответствии с требованиями нормативно – правовых актов Республики Казахстан в части перезарядки огнетушителей. 
2. Перезарядка порошковых огнетушителей также включает в себя внешний и внутренний осмотр, ремонт, гидравлическое испытание на прочность, пневматические испытания на герметичность корпуса, пусковой головки, шланга, запорного устройства и покраску огнетушителя; 
3. Результаты проведенных проверок и испытаний фиксируются на бирке огнетушителя, в его паспорте; 
4. Отгрузку огнетушителей на перезарядку, а также возврат огнетушителей после оказанных услуг производить по адресу г.Текели, ТАУЕЛСИЗДИК, 24
5. В случае неисправности составных частей огнетушителя (запорно-пусковое устройство, индикатор давления, ручка для переноски огнетушителя и ручка для управления подачей порошка, шланг гибкий, клапан, раструб) потенциальный поставщик должен произвести ремонт или замену указанных деталей на новые. 

Место оказания услуг:
	Наименование
	Адрес

	Государственное коммунальное казенное предприятие «Ясли-сад №4» государственного учреждения «Отдел образования по городу Текели Управления образования области Жетісу»
	041700  РК, область Жетісу, г.Текели, ТАУЕЛСИЗДИК, 24





ТЕХНИКАЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІГІ

"Өрт сөндіргіштерді қайта зарядтау" қызметін көрсетуге
Саны - 19 дана
Түрі - ОПУ-5
[bookmark: _GoBack]
Жұмыстар мен қызметтерді орындауға қойылатын талаптар:
1. Өрт сөндіргіштерді қайта зарядтау бөлігінде Қазақстан Республикасының нормативтік – құқықтық актілерінің талаптарына қатаң сәйкестікте өрт сөндіргіштерді қайта зарядтау бойынша қызметтер көрсетуді жүзеге асыру.
2. Ұнтақты өрт сөндіргіштерді қайта зарядтау Сонымен қатар сыртқы және ішкі тексеруді, жөндеуді, беріктікті гидравликалық сынауды, корпустың, іске қосу басының, шлангтың, құлыптау құрылғысының тығыздығын пневматикалық сынауды және өрт сөндіргішті бояуды қамтиды;
3. Жүргізілген тексерулер мен сынақтардың нәтижелері өрт сөндіргіштің биркасына, оның паспортына тіркеледі;
4. Өрт сөндіргіштерді қайта зарядтауға жөнелту, сондай-ақ көрсетілген қызметтен кейін өрт сөндіргіштерді қайтару Текели қаласы, Тауелсіздік 24 мекенжайы бойынша жүргізілсін.
5. Өрт сөндіргіштің құрамдас бөліктері (бекіту-іске қосу құрылғысы, Қысым индикаторы, өрт сөндіргішті тасуға арналған тұтқа және ұнтақты беруді басқаруға арналған тұтқа, икемді шланг, клапан, қоңырау) ақаулы болған жағдайда әлеуетті өнім беруші көрсетілген бөлшектерді жөндеуді немесе жаңасына ауыстыруды жүргізуге тиіс.

Қызмет көрсету орны:
	Атауы
	Мекен жайы

	«Жетісу облысы білім басқармасының Текелі қаласы бойынша білім бөлімі» мемлекеттік мекемесінің «№4 бөбекжай-балабақшасы» мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорны
	041700  ҚР, Жетісу облысы, Текели қаласы, Тауелсіздік 24



