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Техническая спецификация.

	Наименование услуг, работ
	Место оказания услуг, работ
	Характеристика услуг, работ
	Описание и требуемые
функциональные,технические,
качественные иэксплуатационные
характеристикизакупаемых услуг
	Сроки оказания услуг, работ
	Сумма
с учетом НДС

	1.Работы по содержанию внутрипоселковых автомобильных дорог в осенне зимний период.
	На территории Ждановского сельского  округа
с. Ждановка,              с. Васильевка            с. Кировка,                   с. Симилетка
	Профилировка внутрипоселковых автомобильных дорог в осенний период, а также расчистка внутрипоселковых автомобильных дорог от снега в зимний период ( октябрь, ноябрь, декабрь  2026 г.).


	Расстояние внутрипоселковых дорог : c/ с. Ждановка - 9 км, с. Васильевка-18 км, с. Кировка -9 км, с. Симелетка -40 км. Общая протяжонность 67 км.
1.Укатка инертных материалов  и выравнивание на местах промоин  и просадки дорожного полотна. общая площадь  67 км.
2.Грейдирование  внутрипоселковых автомобильных дорог в  осеннеевремя после дождей спецтехникой среднего типа,99 квт (135 л.с). общая площадь 67 км.
5.Очистка дорог от снега ,снежных заносов и грейдирование спецтехникой автогрейдера среднего типа ,99 кВт  (135 л.с) с угольниками или лопатой в зимнее время по мере необходимости  (послевыпадения снега ,буранов,метелей) а также расчистка внутрипоселковых автомобильных дорог от снега должны производиться после каждого выпадения осадков. общая площадь 67 км.

6. Заявки Заказчика должны приниматься Поставщиком круглосуточно.  Поставщик услуг приняв заявку от Заказчика отправляет технику Заказчику в течение 4 часов, для выполнения работы. 
7. Временем выполнения работ (оказания услуги) считается время с начала работы техники до окончания работы техники на территории округа. Не учитываются время нахождения техники вне территорий села, простоев техники по причине неисправности техники и т. д. 
8. Поставщику необходимо выполнять работы без повреждений ограждений, заборов, шахт и т. д. В случае обнаружения повреждении Поставщик обязан восстановить ущерб за счет собственных средств в полном объеме. 
9. Все автотранспортные средства и механизмы Подрядчика должны быть в исправном эксплуатационном состоянии и безопасны при их эксплуатации. Поставщик несет ответственность за все расходы по техническому обслуживанию машин и механизмов: топливо, горюче-смазочные материалы, а также за расходы по немедленному замещению их в случае поломки, потери или повреждения. Весь технический ремонт и заправка машин и механизмов поставщика должны выполняться вне рабочее время.
10. Количество часов рассчитано на одну единицу техники. Если в процессе выполнения работ применяется более одной единицы техники, то количество часов делятся на количество единиц техники.

	 22.10.2026 г. по 31.12.2026 гг.
	1500000 теңге

	2.Сроки выполнения работ
	
	
	22 октября по  31 декабря 2026 год
	
	

	3.Особые условия 
	
	
	Оплата будет производиться ,согласно акта выполненных работ. 1 час работы 15000 тенге.
	
	

	Грейдирование , профилировка дорог и подъезд к социальным объектам.
	
	
	Профилировка внутрипоселковых автомобильных дорог в осенний и зимний период,а также рассчистка внутрипоселковых автомобильных дорог от снега должны производиться после каждого выпадения осадков по  требованию заказчика, 
	
	



Все выполняемые работы согласовать и уточнить с заказчиком.













Қосымша 2





Техникалық ерекшелігі.

	Қызметтердің, жұмыстардыңатауы
	Қызмет, жұмыскөрсетуорны

	Қызмет, жұмыссипаттамасы
	Сипаттамасыжәнеталапетілетін
функционалдық, техникалық,
сапалыжәнепайдалану
сатыпалынатынқызметтердіңсипаттамасы
	Қызметтер, жұмыстар көрсету мерзімдері
	Сомасы
ҚҚС есебімен

	1.Күзгі-қысқы кезеңде кентішілік автомобиль жолдарын күтіп ұстау жұмыстары.
	Жданов ауылдық округінің аумағында Жданов а., Васильевка а. Кировка А., Симилетка а.
	Күзгі кезеңде кентішілік автомобиль жолдарын профильдеу, сондай-ақ қыс мезгілінде кентішілік автомобиль жолдарын қардан тазарту (қазан, қараша, жельтоксаң 2026 ж.).
	Кентішілік жолдар қашықтығы: Ждановка ауылы-9 км, Васильевка ауылы-18 км, Кировка ауылы -9 км, Симелетка ауылы -40 км. жалпы ұзындығы 67 км. 1.Инертті материалдарды домалату және жол төсемінің шұңқырлары мен шөгу орындарында тегістеу. жалпы ауданы 67 км. 2.Күз мезгілінде жаңбырдан кейін кентішілік автомобиль жолдарын орташа үлгідегі арнайы техникамен грейдерлеу,99 квт (135 а.к.). жалпы ауданы 67 км. 5.Жолдарды қардан ,қар құрсауынан тазарту және 99 кВт (135 а.к.) орташа типті автогрейдерді қысқы уақытта қажеттілігіне қарай (қар ,боран ,бұрқасын түскеннен кейін) бұрыштамалармен немесе күрекпен арнайы техникамен грейдерлеу,сондай-ақ кентішілік автомобиль жолдарын қардан тазалау әрбір жауын-шашыннан кейін жүргізілуі тиіс. жалпы ауданы 67 км. 6. Тапсырыс берушінің өтінімдерін өнім беруші тәулік бойы қабылдауы тиіс. Қызмет көрсетуші Тапсырыс берушіден өтінімді қабылдап, жұмысты орындау үшін техниканы Тапсырыс берушіге 4 сағат ішінде жібереді. 7. Жұмыстарды орындау (Қызмет көрсету)уақыты
	 Казан 2026 ж. - 31.12.2026 ж.
	1500000 теңге

	2.Жұмыстарды орындау мерзімдері
	
	
	Казан- жельтоксаң 2026 жыл
	
	

	3. Ерекше шарттар
	
	
	Төлем орындалған жұмыстар актісіне сәйкес жүргізіледі.
	
	

	Грейдерлеу, жолдарды кескіндеу әлеуметтік нысандарға кіреберіс.
	
	
	Кентішілік автомобиль жолдарын күзгі және қысқы кезеңде кескіндеу, сондай-ақ кентішілік автомобиль жолдарын қардан тазалау әрбір жауын-шашыннан кейін тапсырыс берушінің талабы бойынша, зират пен ҚТҚ полигонына дейінгі жолдарды тазартуды қоса алғанда жүргізілуге тиіс. Жұмыстың өлшем бірлігі сайын -сағат...
	
	



Барлықорындалғанжұмыстартапсырысберушіменкелісіледіжәненақтыланады.

