
Техническая спецификация
на услугу по перезарядке огнетушителей

1. Услуги должны быть оказаны в соответствии с требованиями действующего законодательства и нормативно-технических документов (в том числе приказом Министра внутренних дел Республики Казахстан от 23 июня 2017 года №439 «Об утверждении технического регламента «Общие требования к пожарной безопасности» и СТ РК 1487-2006 «Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации»), должны включать в себя: Техническое обслуживание включает в себя: 
1) осмотр огнетушителей; 
2) ремонт огнетушителей; 
3) испытание огнетушителей; 
4) Перезарядка огнетушителей
2. Квалифицированный персонал, прошедший специальное обучение по обращению с сосудами, работающими под давлением, по техническому обслуживанию и безопасной работе с огнетушителями, знающим действующую нормативную и техническую документацию на огнетушители, источники вытесняющего газа и на используемые виды ОТВ. 
3. Квалифицированный персонал, по освидетельствованию и ремонту огнетушителей должен пройти специальное обучение по «Промышленной безопасности», по «Пожарно-техническому минимуму», по «Безопасной эксплуатации оборудования работающего под давлением», подтвержденные удостоверениями и протоколами обучений установленного образца, иметь удостоверения по «Проверке знаний по ОТ и ТБ», руководитель организации должен иметь СЕРТИФИКАТ по «Безопасности и охране труда».
	Место оказания услуг: г. Астана, ул. Ч.Айтматова, 41/1
Количество - 8 штук

Техникалық ерекшелігі
[bookmark: _GoBack]Өрт сөндіргіштерді қайта зарядтау қызметіне

1.Қызметтер қолданыстағы заңнама мен нормативтік-техникалық құжаттардың талаптарына сәйкес көрсетілуі тиіс (оныңішінде "өрт қауіпсіздігіне қойылатын жалпы талаптар "техникалық регламентін бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Ішкі істерминистрінің 2017 жылғы 23 маусымдағы №439 бұйрығыме нжәне "өрт техникасы. Өрт сөндіргіштер. 
Техникалық қызмет көрсету мыналарды қамтуытиіс:
1) өрт сөндіргіштерді тексеру;
2) өрт сөндіргіштерді жөндеу;
3) өртсөндіргіштерді сынау;
4) өрт сөндіргіштерді қайта зарядтауға жол берілмейді.
2.Қысым мен жұмыс істейтін ыдыстармен жұмыс істеу, өрт сөндіргіштер мен техникалық қызмет көрсету және қауіпсіз жұмыс істеу бойынша арнайы оқытудан өткен, өрт сөндіргіштерге, ығыстырушы газ көздеріне және ОТЖ-ның пайдаланылатын түрлеріне қолданыстағы нормативтік және техникалық құжаттаманы білетін білікті персонал.
3.Өрт сөндіргіштерді куәландыру және жөндеу жөніндегі білікті персонал белгіленген үлгідегі куәліктер мен және оқыту хаттамаларымен расталған "өнер кәсіптік қауіпсіздік", "Өрт-техникалық минимум", "қысыммен жұмыс істейтін жабдықты қауіпсіз пайдалану" бойынша арнайы оқытудан өтуі тиіс, "ЕҚ және ҚТ бойынша білімді тексеру" бойынша куәлігі болуы тиіс, ұйым басшысында "ЕҚ және ҚТ бойынша білімдітексеру" бойынша куәлігіболуы тиіс. "Еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау" бойынша СЕРТИФИКАТ.
Қызмет көрсету орны: Астана қаласы, Ш.Айтматов кош, 41/1
Саны-8 дана


