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Техническая спецификация

1. Жалпы мәліметтер / Общие сведения
	Қазақша
	Орысша

	Тауардың атауы
	Наименование товара

	Желілік бейнетіркегіш 
	Сетевой видеорегистратор 

	Мақсаты
	Назначение

	Бейнебақылау жүйесіне арналған желілік бейнетіркегіш
	Сетевой видеорегистратор для системы видеонаблюдения



2. Техникалық сипаттамалар / Технические характеристики
	№
	Параметр (қазақша)
	Параметр (орысша)
	Талап / Требование

	1
	Түрі
	Тип
	NVR (желілік / сетевой)

	2
	Жазба түрі
	Тип записи
	Цифрлық / Цифровой

	3
	Максималды бейне кірістер саны
	Макс. количество видеовходов
	16

	4
	Қатты дискінің максималды көлемі (әрқайсысы)
	Максимальный объем памяти жесткого диска (каждого)
	10 ТБ

	5
	PoE арқылы желілік қосылу
	Сетевое подключение через PoE
	Жоқ / Нет

	6
	Қосымша мүмкіндіктер
	Особенности
	Бейне қозғалыс детекторы бар / С видео-детектором движения

	8
	Кепілдік мерзімі
	Гарантийный срок
	кемінде 12 ай


3. Жалпы талаптар / Общие требования
	Қазақша
	Орысша

	Тауар жаңа, пайдаланылмаған болуы тиіс.
	Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении.

	Жеткізу кезінде барлық қажетті кабельдер, адаптерлер және құжаттама (паспорт, кепілдік талоны) берілуі тиіс.
	При поставке должны быть предоставлены все необходимые кабели, адаптеры и документация (паспорт, гарантийный талон).

	Мердігер тауарды объектіге жеткізіп, қажет болған жағдайда орнатуға және баптауға міндетті.
	Подрядчик обязан доставить товар на объект и при необходимости выполнить установку и настройку.

	Қабылдау-тапсыру актісі тапсырыс берушінің өкілімен бірге рәсімделеді.
	Акт приема-передачи оформляется совместно с представителем заказчика.


4. Қосымша шарттар / Дополнительные условия
	Қазақша
	Орысша

	Тауар мемлекеттік сатып алу талаптарына және техникалық регламенттерге сәйкес болуы тиіс.
	Товар должен соответствовать требованиям государственного закупа и техническим регламентам.

	Мердігер жоғарыдағы барлық талаптарды қабылдайтынын растайды.
	Подрядчик подтверждает принятие всех вышеуказанных требований.



