ТЕХНИКАЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІК
 
Қазақстан Республикасының мемлекеттік рәміздері — Қазақстан Республикасының Мемлекеттік Туы, Мемлекеттік Елтаңбасы және Мемлекеттік Әнұраны туралы ақпарат орналастырылған стенд бойынша жұмыстар және орналастыру.
Өлшемі:   стандартты түрде: 2000х1200 мм 
Құрылымы: Стенд көлемді (3D) элементтермен жасалады. Орталық немесе жоғарғы бөлігінде «ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ МЕМЛЕКЕТТІК РӘМІЗДЕРІ» деген жазу орналасады.
Мазмұны: Стендте ҚР Мемлекеттік Туы (макеті немесе матасы), ҚР Мемлекеттік Елтаңбасы (көлемді) және ҚР Мемлекеттік Әнұранының мәтіні міндетті түрде үйлесімді орналасуы тиіс.
Рәміздер элементтеріне қойылатын талаптар
  Мемлекеттік Елтаңба: Ұлттық стандартқа (ҚР СТ 989-2014) сай жасалған, диаметрі кемінде 120 мм-ден 500 мм-ге дейін (стенд өлшеміне қарай) көлемді 3D Елтаңба орнатылады. Төменгі жағында міндетті түрде латын әріптерімен «QAZAQSTAN» жазуы болуы шарт.
Мемлекеттік Ту: Көгілдір түсті матадан немесе баспа түрінде алтын түсті күн мен қыран бейнесі нақты, пропорциясы 1:2 форматында сақталуы тиіс.
Мемлекеттік Әнұран: Мәтіні мемлекеттік тілде, қатесіз және анық оқылатын алтын түсті әріптермен басылады.
Қолданылатын материалдар
Негізі: Қалыңдығы кемінде 4–5 мм ПВХ пластик.
Жиектері (Багет): Алтын түсті пластикалық немесе металл профиль.
Беткі қабаты: Жоғары сапалы интерьерлік баспа , суреті анық (кемінде 1440 dpi) және күңгірт (матовая) ламинациямен қорғалған (жарық шағылыспауы үшін). Ту, Елтаңба мен Әнұран мәтінінің жиектері, ою-өрнектер қалыңдығы 2–3 мм алтын түсті акрилден лазермен кесіліп жасалады.     
[bookmark: _GoBack]Жұмыстарды орындау мерзім мен орналастыру орны: Қызылорда облысы, Қазалы ауданы , Жалаңтөс Батыр көшесі, ғимарат 42 мекенжайы бойынша шарт күшіне енген күннен бастап 20 күнтізбелік күн ішінде жеткізу орналастыр
ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

Работы по изготовления и установке стенд, содержащий сведения о государственных символах Республики Казахстан — Государственном Флаге, Государственном Гербе и Государственном Гимне Республики Казахстан.
Размер: стандартный: 2000х1200 мм
Структура: Стенд выполнен объемными (3D) элементами. В центральной или верхней части размещается надпись «ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ МЕМЛЕКЕТТІК РӘМІЗДЕРІ».
Содержание: На стенде в обязательном порядке должны быть расположены Государственный Флаг РК (макет или ткань), Государственный Герб РК (объемный) и текст Государственного Гимна РК.
Требования к элементам символики
  Государственный Герб: устанавливается 3D Герб диаметром от 120 мм до 500 мм (в зависимости от размера стенда), выполненный в соответствии с Национальным стандартом (СТ РК 989-2014). Внизу обязательно должна быть надпись латинскими буквами «QAZAQSTAN».
Государственный Флаг: Изображение солнца и орла из ткани голубого цвета или золотистого цвета в печатном виде должно быть сохранено четко, пропорционально формату 1:2.
Государственный Гимн: Текст печатается на государственном языке буквами золотистого цвета, без ошибок и ясно читаемым.
Применяемые материалы
Основа: ПВХ пластик толщиной не менее 4-5 мм.
Края (Багет): Золотой пластиковый или металлический профиль.
Поверхностный слой: Высококачественная интерьерная печать, четкое изображение (не менее 1440 dpi) и защищенная матовой ламинацией (во избежание ослепления). Флаг, края текста Герба и Гимна, орнамент вырезаются лазером из акрила золотистого цвета толщиной 2-3 мм.
 Срок выполнения работ и место размещения: поставка по адресу: Кызылординская область, Казалинский район, п.Айтеке би улица Жалантос Батыр, здание 42. В течение 20 календарных дней со дня вступления договора в силу.
