


                                        Техническая   спецификация

  Работы по монтажу ячейки К-59 на ПС 110/10 кВ "Заводская"
[bookmark: _GoBack]Способ монтажа-Напольный. Степень защиты :IP54. Ввод силовых кабелей снизу. Обязательное подключение корпуса шкафа,дверцы и монтажной панели к контуру защитного заземления (РЕ).
Подготовительные работы: Разметка точек крепления на полу,подготовка кабельных трасс.
Установка корпуса: Жесткая фиксация шкафа болтами (при  напольном/настенном размещении по уровню).
Монтаж аппаратуры: Установка и закрепление модульного оборудования(автоматических выключателей, УЗО, дифавтоматов, вакуумного выключателя,реле) .
Коммутация и маркировка: Подключение проводников питания и нагрузки, четкая цифровая/буквенная маркировка всех линий и аппаратов.
Пусконаладочные работы: Проверка правильности монтажа, замеры сопротивления изоляции, проверка срабатывания защитных устройств.
Все работы должны выполнятся в строгом соответствии с правилами устройства электроустановок(ПУЭ)правилами технической эксплуатации электроустановок  потребителей  (ПТЭЭП) и требованиями пожарной безопасности.


           Зав.хоз.подразделение                                      Иманкулов М.Ж.







Техникалық сипаттама "Заводская" 110/10 кВ ҚС-да К-59 ұяшығын монтаждау бойынша жұмыстар

 Орнату әдісі-еден. Қорғау дәрежесі: IP54. Төменнен қуат кабельдерін енгізу. 
Шкаф корпусын,есікті және монтаждау панелін қорғаныш жерге тұйықтау контурына (РЕ) міндетті түрде қосу. 

Дайындық жұмыстары: еденге бекіту нүктелерін белгілеу, кабельдік трассаларды дайындау. 
Корпусты орнату: шкафты болттармен қатты бекіту (еден/қабырғаға деңгей бойынша орналастырылған кезде). 
Аппаратураны монтаждау: модульдік жабдықты(автоматты ажыратқыштар, ЖҚБ, дифавтоматтар, вакуумдық ажыратқыш,реле) 
Орнату және бекіту . Коммутация және таңбалау: қуат және жүктеме өткізгіштерін қосу, барлық желілер мен құрылғыларды нақты сандық/әріптік таңбалау.
 Іске қосу-баптау жұмыстары: монтаждаудың дұрыстығын тексеру, оқшаулау кедергісін өлшеу, қорғаныс құрылғыларының іске қосылуын тексеру.
 Барлық жұмыстар Электр қондырғыларын орнату ережелеріне(ПЭЭ)тұтынушылардың электр қондырғыларын техникалық пайдалану ережелеріне (ПТЭЭП) және өрт қауіпсіздігі талаптарына қатаң сәйкес орындалуы тиіс. 

            Бөлімше меңгерушісі                                             Иманқұлов М.Ж.





