ТЕХНИКАЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІК
Көше стендіне арналған баспа материалдарын дайындау, жеткізу және монтаждау
1. Тауардың атауы және жалпы мәліметтер
· Тауардың атауы: Көше стендіне арналған баспа.
· Өлшемі: 1000 × 800 мм.
· Өлшем бірлігі: дана.
· Саны: 10 дана.
· Бірлік бағасы: 15 000 теңге.
· Жалпы құны: 150 000 теңге.
Бұйымның нақты өлшемдері мен эскизі Тапсырыс берушімен алдын ала келісіледі. Өлшемдер орнату орнында жүргізілген нақты өлшеу нәтижелері бойынша нақтыланады.
2. Техникалық сипаттамалары мен материалдары
2.1. Баспа материалы қалыңдығы 8 мм ПВХ тақтасының бетіне ультракүлгін (УФ) принтер арқылы тікелей басып шығару әдісімен дайындалуы тиіс.
2.2. Баспа сапалы, анық, түстері қанық және ақпаратты оқуға ыңғайлы болуы тиіс.
2.3. Дайын баспа материалы ультракүлгін сәулелердің және қолайсыз ауа райы жағдайларының әсерінен қорғалған болуы тиіс.
2.4. Баспа бетіне қалыңдығы 25 микрон болатын ламинат пленкасы жапсырылуы тиіс.
2.5. Ламинат қабаты баспа бетін ылғалдан, күн сәулесінің әсерінен және сыртқы орта факторларынан қорғауы тиіс.
2.6. Қолданылатын материалдар сыртқы ортада пайдалануға жарамды, берік және ұзақ мерзімді қолдануға төзімді болуы тиіс.
2.7. Баспа дизайны, мазмұны, түстері және орналасуы Тапсырыс берушімен алдын ала келісілген эскизге сәйкес орындалуы тиіс.
3. Алдын ала өлшеу және эскизді келісу
3.1. Жеткізуші жұмысты бастамас бұрын Тапсырыс берушімен келісілген уақытта орнату орнына барып, қажетті өлшемдерді жүргізуге міндетті.
3.2. Өлшеу нәтижелері бойынша баспа материалының нақты өлшемдері мен орналасуы нақтыланып, эскизі Тапсырыс берушімен келісілуі тиіс.
3.3. Басып шығару жұмыстары Тапсырыс беруші эскизді және өлшемдерді мақұлдағаннан кейін ғана басталады.
4. Жеткізу және монтаждау талаптары
4.1. Жеткізуші дайындалған 10 дана баспа материалын Тапсырыс беруші көрсеткен мекенжайға жеткізіп, монтаждау жұмыстарын орындауы тиіс.
4.2. Орнату кезінде материалдың беті зақымдалмауы, қатпарлар мен ауа көпіршіктері болмауы тиіс.
4.3. Баспа материалы орнату конструкциясына берік және қауіпсіз бекітілуі тиіс.
4.4. Монтаждау аяқталғаннан кейін баспа сапасы, ламинат қабатының бүтіндігі және бекітілу сенімділігі тексерілуі тиіс.
4.5. Жеткізуші монтаждау аяқталғаннан кейін жұмыс орнын жинап, анықталған кемшіліктерді қосымша ақысыз жоюға міндетті.
5. Сапаға қойылатын талаптар
5.1. Дайын өнім келісілген эскизге, өлшемдерге және осы техникалық ерекшелік талаптарына сәйкес болуы тиіс.
5.2. Баспа бетінде сызаттар, дақтар, түс өзгерістері, ауа көпіршіктері және басқа да көрінетін ақаулар болмауы тиіс.
5.3. Ламинат қабаты бетке біркелкі жапсырылып, қабыршақтанбауы тиіс.
5.4. Дайын өнім сыртқы ауа райы жағдайларында пайдалануға жарамды болуы тиіс.
6. Құны және оған енгізілетін шығындар
6.1. Бір дана баспа материалының бағасы 15 000 (он бес мың) теңгені құрайды.
6.2. 10 дана баспа материалының жалпы құны 150 000 (жүз елу мың) теңгені құрайды.
6.3. Жалпы құнға төмендегі жұмыстар мен шығындар толық енгізілуі тиіс:
· орнату орнында алдын ала өлшеу жүргізу;
· эскизді әзірлеу және келісу;
· қалыңдығы 8 мм ПВХ материалын дайындау;
· УФ-принтерде тікелей басып шығару;
· 25 микрон ламинат пленкасын жапсыру;
· ультракүлгін сәулелерден және ауа райы әсерінен қорғауды қамтамасыз ету;
· жеткізу және тасымалдау;
· монтаждау және бекіту;
· монтаждан кейінгі тексеру және анықталған кемшіліктерді жою.
6.4. Барлық көрсетілген жұмыстар мен шығындар жалпы құнға енгізілуі тиіс. Қосымша ақы талап етілмеуі керек.
7. Жұмыстарды қабылдау тәртібі
7.1. Тапсырыс беруші дайындалған 10 дана баспа материалының санын, өлшемдерін, баспа сапасын, ламинат қабатының бүтіндігін және монтаждау сапасын тексергеннен кейін қабылдайды.
7.2. Жұмыстар осы техникалық ерекшелік талаптарына толық сәйкес орындалған жағдайда қабылданады.
7.3. Жеткізуші дайын өнімді пайдалануға жарамды күйде тапсыруға міндетті.













ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
Изготовление, доставка и монтаж печатных материалов для уличного стенда
1. Наименование и общие сведения
· Наименование товара: печатный материал для уличного стенда.
· Размер: 1000 × 800 мм.
· Единица измерения: штука.
· Количество: 10 штук.
· Цена за единицу: 15 000 тенге.
· Общая стоимость: 150 000 тенге.
Окончательные размеры и эскиз предварительно согласовываются с Заказчиком. Размеры уточняются по результатам фактических замеров непосредственно на месте установки.
2. Технические характеристики и материалы
2.1. Печать должна выполняться непосредственно на поверхности ПВХ-плиты толщиной 8 мм с использованием УФ-принтера.
2.2. Печать должна быть качественной, чёткой, с насыщенными цветами и хорошо читаемым информационным содержанием.
2.3. Готовый печатный материал должен быть защищён от воздействия ультрафиолетовых лучей и неблагоприятных погодных условий.
2.4. Поверх печатного материала должна быть нанесена ламинационная плёнка толщиной 25 микрон.
2.5. Ламинационный слой должен защищать поверхность от влаги, солнечного излучения и других внешних факторов.
2.6. Используемые материалы должны быть пригодны для наружного применения, прочными и устойчивыми к длительной эксплуатации.
2.7. Дизайн, содержание, цвета и расположение элементов должны соответствовать эскизу, предварительно согласованному с Заказчиком.
3. Предварительные замеры и согласование эскиза
3.1. До начала работ Поставщик обязан по согласованию с Заказчиком выехать на место установки и провести необходимые замеры.
3.2. По результатам замеров уточняются фактические размеры и расположение печатного материала, после чего эскиз согласовывается с Заказчиком.
3.3. Печать начинается только после утверждения Заказчиком эскиза и размеров.
4. Требования к доставке и монтажу
4.1. Поставщик обязан доставить 10 готовых печатных материалов по адресу, указанному Заказчиком, и выполнить монтажные работы.
4.2. При установке поверхность материала не должна повреждаться; не допускаются складки и воздушные пузыри.
4.3. Печатный материал должен быть надёжно и безопасно закреплён на монтажной конструкции.
4.4. После завершения монтажа необходимо проверить качество печати, целостность ламинационного слоя и надёжность крепления.
4.5. Поставщик обязан убрать рабочее место и устранить выявленные недостатки без дополнительной оплаты.
5. Требования к качеству
5.1. Готовое изделие должно соответствовать согласованному эскизу, размерам и требованиям настоящей технической спецификации.
5.2. На поверхности не допускаются царапины, пятна, изменение цвета, воздушные пузыри и другие видимые дефекты.
5.3. Ламинационная плёнка должна быть нанесена равномерно, без отслоений.
5.4. Готовое изделие должно быть пригодно для эксплуатации на открытом воздухе.
6. Стоимость и включённые расходы
6.1. Стоимость одного печатного материала составляет 15 000 (пятнадцать тысяч) тенге.
6.2. Общая стоимость 10 печатных материалов составляет 150 000 (сто пятьдесят тысяч) тенге.
6.3. В общую стоимость должны быть включены следующие работы и расходы:
· предварительные замеры на месте установки;
· разработка и согласование эскиза;
· подготовка ПВХ-материала толщиной 8 мм;
· прямая печать на УФ-принтере;
· нанесение ламинационной плёнки толщиной 25 микрон;
· обеспечение защиты от ультрафиолета и погодных воздействий;
· доставка и транспортные расходы;
· монтаж и крепление;
· проверка после монтажа и устранение выявленных недостатков.
6.4. Все перечисленные работы и расходы должны быть включены в общую стоимость. Дополнительная оплата не допускается.
7. Порядок приёмки работ
7.1. Заказчик принимает 10 готовых печатных материалов после проверки количества, размеров, качества печати, целостности ламинационного слоя и качества монтажа.
7.2. Работы принимаются при условии полного соответствия требованиям настоящей технической спецификации.
7.3. Поставщик обязан передать готовые изделия в состоянии, пригодном для эксплуатации.
· 

