ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
на закупку работ текущему ремонту помещений учебного корпуса колледжа

1. Общие положения
Место выполнения работ: Костанайская область, г.Рудный, ул.Ленина, 151. КГКП «Рудненский горно-технологический колледж»
Срок выполнения работ: В течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента подписания договора.
Гарантийный срок: 36 (тридцать шесть) месяцев со дня подписания акта выполненных работ.
Основание для выполнения работ: Все виды, объемы работ и используемые материалы определяются строго в соответствии с утвержденной дефектной ведомостью и локальной сметой, прикрепленными к настоящему лоту и являющимися неотъемлемой частью конкурсной документации. Подрядчик обязан выполнить весь комплекс работ в объемах, указанных в сметной документации.

2. Требования к качеству и безопасности материалов
2.1. Все поставляемые строительные материалы, изделия и конструкции должны быть новыми, не бывшими в употреблении, и соответствовать государственным стандартам (ГОСТ, СТ РК). 
2.2. Учитывая статус объекта (организация образования), применяемые материалы должны быть безопасными для здоровья людей. Категорически запрещается использование токсичных и легковоспламеняющихся материалов. 
2.3. До начала применения материалов Подрядчик обязан письменно согласовать с Заказчиком их цветовые решения и фактуру (предоставить каталоги или выкрасы). 
2.4. Обязательное условие при приемке: Вместе с Актами выполненных работ Подрядчик обязан передать Заказчику оригиналы или заверенные копии Сертификатов соответствия, Сертификатов пожарной безопасности и Санитарно-эпидемиологических заключений (СЭЗ) на все ключевые материалы (краски, напольные покрытия, окна, двери). При отсутствии данных документов работы приемке и оплате не подлежат.

3. Организация производства работ и контроль
3.1. В течение 2 (двух) рабочих дней после подписания договора, Поставщик обязуется предоставить копию приказа о назначении ответственного лица по объекту. 
3.2. В течение 5 (пяти) рабочих дней после подписания договора, Поставщик обязуется предоставить на утверждение график производства работ, где излагается порядок, сроки и виды выполняемых работ. 
3.3. Поставщик ежедневно предоставляет Заказчику отчет о фактическом выполнении работ в соответствии с утвержденным графиком по согласованной форме. 
3.4. Заказчик имеет право в любое время в течение выполнения работ проверить их качество, посещая место проведения работ. Для этого Поставщик обязан обеспечить беспрепятственный доступ работников Заказчика к месту проведения работ. 
3.5. Если при проверке выполненных работ Заказчиком были обнаружены работы несоответствующие требованиям технической спецификации и (или) сметной документации, Поставщик принимает меры по устранению несоответствий, без каких-либо дополнительных затрат со стороны Заказчика, в течение 5 (пяти) календарных дней со дня проверки. 
3.6. Подрядчик обязан вести Журнал производства работ на объекте, ежедневно фиксируя выполненные объемы. Журнал должен быть доступен Заказчику для проверки в любое время. 
3.7. Ремонтные работы не должны препятствовать основной деятельности организации образования. Режим проведения работ (в том числе шумовых) устанавливается по согласованию с Заказчиком. 
3.8. По завершении работ Подрядчик обязан выполнить полную финишную очистку помещений от строительной пыли и грязи.
3.9. Проживание персонала Подрядчика в помещениях организации образования строго запрещено. Подрядчик самостоятельно и за свой счет решает вопросы питания и транспортировки своих сотрудников. Работники Подрядчика обязаны находиться только в зоне проведения ремонтных работ.
[bookmark: _GoBack]3.10. Подрядчик несет полную материальную ответственность за сохранность имущества Заказчика. В случае повреждения инженерных сетей, мебели или конструкций здания в ходе ремонта, Подрядчик восстанавливает их за свой счет в течение 3 (трех) календарных дней.

4. Порядок освидетельствования скрытых работ
4.1. Работы, скрываемые последующими этапами ремонта (демонтаж до основания, устройство стяжек, подготовка стен под покраску, гидроизоляция, прокладка инженерных коммуникаций и др.), подлежат обязательному освидетельствованию Заказчиком. 
4.2. Подрядчик письменно уведомляет Заказчика о готовности скрытых работ не позднее чем за 24 часа до начала их закрытия. 
4.3. Оценка качества фиксируется Актом освидетельствования скрытых работ, к которому в обязательном порядке прилагаются материалы фото- или видеофиксации узлов и поверхностей до их закрытия. 
4.4. В случае закрытия работ без освидетельствования Заказчиком, Подрядчик обязан по первому требованию Заказчика вскрыть любую часть конструкции для проверки качества и восстановить ее за свой счет.

5. Требования по охране труда, технике безопасности и экологии
5.1. Подрядчик до начала работ обязан издать Приказ о назначении лица, ответственного за безопасность труда, пожарную безопасность и электробезопасность на объекте, и предоставить копию Приказа Заказчику. 
5.2. Подрядчик несет 100% юридическую и уголовную ответственность за соблюдение правил техники безопасности (СН РК 1.03-05-2011) и жизнь своих работников. Заказчик не несет ответственности за травмы, полученные персоналом Подрядчика. 
5.3. Рабочие места должны ежедневно очищаться от строительного мусора. Складирование мусора на территории организации образования допускается только в специально отведенном Заказчиком месте в мешках. 
5.4. Подрядчик осуществляет вывоз строительного мусора на специализированный полигон ТБО за свой счет. Для подтверждения целевого и законного вывоза строительных отходов Подрядчик обязан предоставить талоны (накладные) с официального полигона ТБО до подписания итогового Акта выполненных работ.

6. Гарантийные обязательства
6.1. Гарантийный срок на результат выполненных работ составляет 36 (тридцать шесть) месяцев с даты подписания итогового Акта оказанных услуг/выполненных работ. 
6.2. В случае выявления дефектов или недостатков (отслоение покрытий, деформация конструкций, протечки и т.д.) в период гарантийного срока, Подрядчик обязан направить своего представителя для составления Рекламационного акта в течение 2 (двух) рабочих дней. 
6.3. Выявленные дефекты устраняются Подрядчиком за свой счет в течение 7 (семи) календарных дней. Гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения недостатков.

7. Специальные требования при замене системы водоснабжения и канализации в санузлах и туалетах
7.1. При прокладке новых трубопроводов водоснабжения (ХВС, ГВС) и канализации в помещениях санузлов и туалетов, в случае необходимости нарушения целостности ограждающих конструкций (стен, перегородок, межэтажных перекрытий, технологических коробов и ниш), Подрядчик обязан выполнить работы по восстановлению данных конструкций до их первоначального состояния. В перечень обязательных работ входит:
· Заделка отверстий, гильз, проходов и штроб цементно-песчаным раствором (или специализированными гидроизолирующими/противопожарными составами в местах прохода через перекрытия).
· Восстановление гидроизоляционного слоя (в местах примыкания к полу и стенам, если гидроизоляция была повреждена).
· Оштукатуривание, шпаклевка и финишная отделка стен: укладка/восстановление керамической плитки (соответствующей существующему интерьеру) или оштукатуривание с последующей покраской влагостойкой краской.
· Все материалы для восстановительных и отделочных работ закупаются и предоставляются Подрядчиком за свой счет.
7.2. Перед подключением новых трубопроводов к существующему санитарно-техническому оборудованию (унитазам, раковинам, умывальникам, душ-кабинам, смесителям и санфаянсу), Подрядчик обязан произвести осмотр и очистку выпусков, сифонов, подводящих штуцеров и гидравлических затворов от отложений, ржавчины, шлама и строительного мусора. Подключение новых труб водоснабжения и канализации к непромытому, засоренному или неисправному сантехническому оборудованию запрещается.
7.3. После завершения монтажных работ по замене трубопроводов ХВС, ГВС и канализации во всех санузлах и туалетах объекта, Подрядчик обязан провести комплексные испытания:
· Системы водоснабжения (ХВС, ГВС): гидравлические (гидростатические или манометрические) испытания на плотность и прочность под давлением в соответствии с действующими СП/СНиП.
· Системы канализации: проливка чистой водой (проверка на пролив) с одновременным открытием всех точек водоразбора для проверки герметичности стыков, отсутствия застоев и нормального отвода стоков.
Испытания проводятся в присутствии уполномоченного представителя Заказчика. Результаты испытаний фиксируются Актом гидравлического испытания системы водоснабжения и Актом испытания внутренней канализации (на пролив), которые подписываются обеими Сторонами.
7.4. При обнаружении протечек, капежи, негерметичности стыков или недостатков в монтаже уклонных участков канализации, Подрядчик обязан устранить их немедленно за свой счет и провести повторные испытания.
7.5. Требования по обеспечению отсутствия неприятных запахов:
· Подрядчик обязан гарантировать полное отсутствие проникновения канализационных газов и неприятных запахов в помещения санузлов и туалетов.
· При монтаже внутренней канализации Подрядчик обязан обеспечить правильную установку сифонов с нормативной высотой гидравлического затвора, герметичность всех раструбных соединений, манжет и уплотнителей, а также сохранение или правильное устройство вентиляции канализационного стояка (фановой трубы) либо аэрационных (воздушных) клапанов для предотвращения срыва гидрозатворов при залповом сбросе воды.
· В случае появления канализационного запаха в помещениях во время или после проведения испытаний, Подрядчик обязан за свой счет выявить и устранить причину (заменить дефектные уплотнители, подправить уклоны, отрегулировать или установить фановую вентиляцию/аэрационные клапаны).
7.6. Исполнительная документация и схемы скрытых работ: до заделки штроб, закрытия коробов, облицовки плиткой или заливки стяжки Подрядчик обязан передать Заказчику комплект исполнительной документации, включая Исполнительную схему скрытой прокладки трубопроводов (с точной привязкой трасс, глубин залегания, углов поворота, мест размещения фитингов, запорной арматуры, ревизий и прочисток к капитальным конструкциям).
· К исполнительной схеме в обязательном порядке прилагаются:
· Акты освидетельствования скрытых работ (АОСР) на прокладку трубопроводов и устройство гидроизоляции;
· Фото- и видеофиксация заштробленных и скрываемых трасс до их заделки (с привязкой к помещениям);
· Паспорта, сертификаты соответствия и санитарно-эпидемиологические заключения на все примененные трубы, фитинги, уплотнители и гидроизоляционные материалы.

8. Требования к ресурсам и автономности
8.1. Подрядчик обязуется самостоятельно обеспечить себя необходимыми ресурсами (вода, электроэнергия и др.) для проведения работ.
8.2. В случае производственной необходимости Подрядчик может использовать инженерные сети организации образования исключительно с предварительного письменного согласия Заказчика. При этом все расходы на потребление ресурсов сверх установленного базового уровня (определяемого по показаниям приборов учета) возмещаются Подрядчиком в порядке, предусмотренном разделами 9-10 настоящей ТС.

9. Использование инженерных сетей организации образования
9.1. Все затраты, связанные с потреблением электроэнергии, водоснабжения и водоотведения, необходимыми для выполнения работ (включая промывку системы отопления), включены в стоимость работ по договору. Подрядчик не имеет права требовать от Заказчика дополнительной оплаты или компенсации за потребленные коммунальные услуги.
9.2. В случае если Заказчик предоставляет доступ к точкам подключения воды и электроэнергии, учет потребляемых ресурсов производится по показаниям приборов учета (счетчиков).
9.3. Подрядчик обязан обеспечить экономное использование ресурсов. Запрещается оставлять краны открытыми, а электроприборы — включенными без присмотра.
9.4. Если подрядчику требуется использование энергоемкого оборудования, не предусмотренного сметой, он обязан предварительно согласовать подключение с Заказчиком. При выявлении фактов нецелевого использования ресурсов (например, использование воды для сторонних нужд или в объемах, явно превышающих технологическую потребность), Заказчик имеет право ограничить доступ к точкам подключения.
9.5. Заказчик вправе не предоставлять доступ к внутренним инженерным сетям, если это угрожает безопасности объекта организации образования. В таком случае Подрядчик обязан обеспечить себя водой и электроэнергией самостоятельно (с помощью мобильных генераторов, водовозов или емкостей), что должно быть отражено в его графике работ.

10. Порядок контроля и возмещения затрат на коммунальные услуги
10.1. За основу «нормативного» потребления ресурсов (электроэнергии и воды) для нужд организации образования принимаются средние показатели потребления за аналогичный период прошлого календарного года. 
10.2. В целях контроля фактического потребления ресурсов в период проведения ремонтных работ, в день передачи объекта (строительной площадки) Подрядчику, Заказчик и Подрядчик производят совместное снятие и фиксацию показаний всех приборов учета (счетчиков) воды и электроэнергии. Акт снятия показаний является обязательным приложением к договору.
10.3. По завершении работ (или ежемесячно, по требованию Заказчика) производится повторное снятие показаний приборов учета. В случае, если фактическое потребление ресурсов превышает объем, рассчитанный как «базовый уровень» (с учетом корректировки на сезонность), разница признается сверхнормативным потреблением, возникшим в связи с проведением ремонтных работ.
10.4. Порядок возмещения:
- Стоимость сверхнормативного потребления ресурсов рассчитывается на основании действующих тарифов поставщиков коммунальных услуг на момент проведения работ.
- В течение 3 (трех) рабочих дней после обнаружения сверхнормативного потребления Заказчик направляет Подрядчику письменную претензию с расчетом суммы к возмещению.
- Подрядчик обязан возместить Заказчику сумму, эквивалентную стоимости потребленных сверх нормы ресурсов, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Заказчика или путем удержания данной суммы из итоговой оплаты по Акту выполненных работ (по выбору Заказчика).
10.5. Расчет суммы к возмещению производится на основании счетов-фактур и актов сверки от коммунальных служб и актов снятия показаний приборов учета.

11. Порядок сдачи, приемки и документального оформления работ
11.1. Подготовка объекта к сдаче:
- По завершении работ Подрядчик обязан выполнить полную финишную очистку помещений от строительной пыли и грязи.
- Все временные сооружения, оборудование и неиспользованные материалы должны быть вывезены с территории организации образования не позднее даты окончания срока действия договора.
11.2. Перечень исполнительной документации: Основанием для начала процедуры приемки является передача Подрядчиком Заказчику полного пакета документов, включающего:
- Акты выполненных работ (по форме, утвержденной законодательством РК). Акты выполненных работ оформляются в электронном виде на портале государственных закупок. Дополнительно Подрядчик обязан предоставить Заказчику 2 (два) экземпляра Актов выполненных работ на бумажном носителе с «живыми» подписями и печатями для формирования архива организации образования. 
- Справку о стоимости выполненных работ и затрат — в 2 (двух) экземплярах.
- Исполнительную схему (при необходимости) и полный комплект Актов освидетельствования скрытых работ, подписанных Заказчиком в ходе ремонта.
- Оригиналы или нотариально заверенные копии Сертификатов соответствия, паспортов качества и санитарно-эпидемиологических заключений (СЭЗ) на все использованные материалы.
- Документальное подтверждение утилизации строительного мусора (официальные талоны/накладные с полигона ТБО).
- Акт гидравлического испытания системы.
- Фото- или видеоотчет о результатах проведенного ремонта (по требованию Заказчика).
11.3. Процедура приемки:
- После получения полного пакета документов Заказчик создает приемочную комиссию и проводит визуальный осмотр выполненных работ.
- Если в ходе осмотра выявляются недостатки (некачественная покраска, сколы, недоделки, строительный мусор), Заказчик составляет Акт о выявленных недостатках с указанием сроков их устранения. Оплата работ производится только после полного устранения указанных недостатков.
- Датой окончания работ считается дата подписания Сторонами итогового Акта выполненных работ и Справки о стоимости.
11.4. Финансовые условия:
Оплата выполненных работ производится Заказчиком в соответствии с законодательством Республики Казахстан после подписания Сторонами итогового Акта выполненных работ, при условии предоставления Подрядчиком полного пакета исполнительной документации, предусмотренной настоящей Технической спецификацией и отсутствия претензий к качеству и полноте выполненной работы.
