 Требования к выполняемым работам, оказываемым услугам: При проверке состояния дымоходов выполняются следующие виды работ: 
[bookmark: _GoBack]1) осмотр дымоходов : определение технического состояния, трубы-стояка; определение на проходимость шара; определение обособленности канала; проверка в канале наличия тяги; 
2)очистка непосредственно рабочего сечения дымоходов 
3)по результатам осмотра и очистки выдача технических актов проверки и очистки дымоходов ,выдача рекомендаций по ремонту и восстановлению при необходимости, а также гарантийных обязательств.

Орындалатын жұмыстар мен көрсетілетін қызметтерге қойылатын талаптар: Мұржалардың жай-күйін тексеру мынадай міндеттерді қамтиды:
1) мұржаларды тексеру: түтін арнасының техникалық жай-күйін бағалау; түтін арнасының өту жолының ашықтығын тексеру (сынақ шарын қолдану арқылы); түтін арнасының дербестігін (басқа арналармен байланыспағанын) растау; сондай-ақ арнада тартылымның (ауа ағынының) бар-жоғын тексеру;
2) мұржалардың ішкі көлденең қимасын тазалау;
3) мұржаларды тексеру және тазалау нәтижелері бойынша техникалық есептер беру, қажет болған жағдайда жөндеу немесе қалпына келтіру жөнінде ұсынымдар ұсыну және кепілдік беру.


