ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
Услуга по проведению энергетического аудита объектов Заказчика

Услуга выполняется на основании Закона РК «Об энергоснабжении и повышении энергоэффективности» и правил проведения энергоаудита, утвержденных Приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 31 марта 2015 года № 400 с изменениями от 14.07.2017 года.
Объем и содержание услуг
Исполнитель обязан провести энергетический аудит объектов Заказчика, включающий следующие мероприятия:
- Обследование объектов Заказчика, инженерных сетей, систем электроснабжения, отопления, вентиляции, горячего водоснабжения и иных энергопотребляющих систем при их наличии.
- Анализ фактических объемов потребления энергетических ресурсов и оценка эффективности их использования.
- Проверка состояния и эффективности эксплуатации основного энергопотребляющего оборудования.
- Проведение необходимых инструментальных измерений с применением соответствующих средств измерений.
- Выявление причин нерационального использования энергетических ресурсов, потерь энергии и резервов повышения энергоэффективности.
- Определение показателей энергоэффективности и, при наличии необходимых данных, сравнительный анализ с нормативными или сопоставимыми показателями.
- Разработка технических и организационных мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности.
- Оценка ожидаемого снижения потребления энергетических ресурсов, экономического эффекта и ориентировочных сроков окупаемости предложенных мероприятий.
Требования к Исполнителю
Исполнитель должен обладать необходимой квалификацией, опытом и, если это предусмотрено законодательством Республики Казахстан, соответствующими разрешительными документами или подтверждением права на оказание данных услуг.
К проведению обследований и измерений должны привлекаться специалисты, обладающие соответствующими профессиональными знаниями и опытом работы.
Требования к проведению работ
Энергетический аудит проводится с соблюдением требований законодательства Республики Казахстан в области энергосбережения и повышения энергоэффективности, применимых технических регламентов, стандартов и правил безопасности.
При проведении обследований Исполнитель обязан:
- согласовывать с Заказчиком сроки и порядок доступа на объекты;
- соблюдать требования охраны труда, пожарной и промышленной безопасности;
- использовать исправные и пригодные к применению средства измерений;
- обеспечивать достоверность полученных результатов и обоснованность выводов;
- сохранять конфиденциальность полученной информации.
Приборный парк, используемый для выполнения работ:
-тепловизор
-измеритель температуры воздуха
-измеритель относительной влажности воздуха
-анализатор качества электрической энергии 
-газоанализатор
-измеритель плотности тепловых поток и температуры
-лазерный дальномер
-люксметр
-манометр цифровой
-пирометр инфракрасный
-ультразвуковой расходомер
-термометр контактный цифровой
- клещи токоизмерительные
-ультразвуковой толщиномер
Энергетический аудит проводиться в 4 этапа
Первый этап «Подготовительный» - производиться сбор первичной информации необходимой для составления Программы проведения энергоаудита с указанием сроков выполнения работ и ответственных лиц.
Второй этап « Измерительный (испытательный)» - включает приборные измерения оборудования, энергетическое обследование зданий, строений, сооружений и их инженерных систем с использованием приборов измерения, диагностику оборудования на предмет энергоэффективности.
Третий этап «Аналитический» - заключается в анализе полученных на измерительном этапе информации и результатов измерений (испытаний) расчете фактических показателей энергоэффективности зданий, отдельных видов оборудования и технологических процессов, сопоставления фактических показателей с нормативными (нормируемыми) значениями (в случае их наличия, выявлении и анализе причин несоответствия фактических показателей энергоэффективности и нормативных (нормируемых) значений (в случае их наличия), расчете значений энергоберегающего потенциала по каждому отдельному показателю, по зданиям и видам оборудования.
Четвертый этап « Заключительный» - обобщение результатов анализа использования энергетических ресурсов зданием, строением, сооружением, по группам оборудования и видам энергоносителей и составление заключения по энергоаудиту в двух экземплярах и предоставление оригинала одного экземпляра Заказчику. 
Срок оказания услуги: ноябрь- декабрь 2026 года.
Место оказания услуги: Костанайская область, Денисовский район, с.Денисовка, ул. Маслозаводская 23

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА
Тапсырыс берушінің объектілеріне энергетикалық аудит жүргізу жөніндегі қызмет

Қызмет Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрінің 2015 жылғы 31 наурыздағы № 400 бұйрығымен бекітілген "энергиямен жабдықтау және энергия тиімділігін арттыру туралы" ҚР Заңы және энергия аудитін жүргізу қағидалары негізінде 14.07.2017 жылғы өзгерістермен орындалады.
Қызметтердің көлемі мен мазмұны
Орындаушы Тапсырыс берушінің келесі іс-шараларды қамтитын объектілеріне энергетикалық аудит жүргізуге міндетті:
- Тапсырыс берушінің объектілерін, инженерлік желілерді, электрмен жабдықтау, жылыту, желдету, ыстық сумен жабдықтау жүйелерін және олар болған кезде өзге де энергия тұтыну жүйелерін тексеру.
- Энергетикалық ресурстарды тұтынудың нақты көлемін талдау және оларды пайдалану тиімділігін бағалау.
- Негізгі энергия тұтыну жабдығының жай-күйі мен пайдалану тиімділігін тексеру.
- Тиісті өлшеу құралдарын қолдана отырып, қажетті аспаптық өлшеулер жүргізу.
- Энергия ресурстарын ұтымсыз пайдалану себептерін, энергия шығынын және энергия тиімділігін арттыру резервтерін анықтау.
- Энергия тиімділігі көрсеткіштерін анықтау және қажетті деректер болған жағдайда Нормативтік немесе салыстырмалы көрсеткіштермен салыстырмалы талдау.
- Энергия үнемдеу және энергия тиімділігін арттыру бойынша техникалық және ұйымдастыру іс-шараларын әзірлеу.
- Энергетикалық ресурстарды тұтынудың күтілетін төмендеуін, экономикалық тиімділікті және ұсынылған іс-шаралардың болжамды өтелу мерзімдерін бағалау.
Орындаушыға қойылатын талаптар
Орындаушының қажетті біліктілігі, тәжірибесі және, егер бұл Қазақстан Республикасының заңнамасында, тиісті рұқсат құжаттарында немесе осы қызметтерді көрсету құқығын растауда көзделсе, болуы тиіс.
Тексерулер мен өлшеулер жүргізуге тиісті кәсіби білімі мен жұмыс тәжірибесі бар мамандар тартылуы тиіс.
Жұмыстарды жүргізуге қойылатын талаптар
Энергетикалық аудит Қазақстан Республикасының энергия үнемдеу және энергия тиімділігін арттыру саласындағы заңнамасының, қолданылатын техникалық регламенттердің, стандарттар мен қауіпсіздік қағидаларының талаптарын сақтай отырып жүргізіледі.
Тексеру жүргізу кезінде Орындаушы:
- Тапсырыс берушімен объектілерге қол жеткізу мерзімдері мен тәртібін келісу;
- еңбекті қорғау, өрт және өнеркәсіптік қауіпсіздік талаптарын сақтау;
- жарамды және қолдануға жарамды өлшеу құралдарын пайдалану;
- алынған нәтижелердің дұрыстығын және қорытындылардың негізділігін қамтамасыз ету;
- алынған ақпараттың құпиялылығын сақтау.
Жұмыстарды орындау үшін пайдаланылатын аспаптар паркі:
- тепловизор
- ауа температурасын өлшегіш
- ауаның салыстырмалы ылғалдылығын өлшегіш
- электр энергиясының сапа анализаторы 
- газ анализаторы
- жылу ағыны мен температураның тығыздығын өлшегіш
- лазерлік қашықтық өлшегіш
- Жарық өлшегіш
- сандық манометр
- инфрақызыл пирометр
- ультрадыбыстық шығын өлшегіш
- сандық байланыс термометрі
- ток өлшейтін кенелер
- ультрадыбыстық қалыңдық өлшегіш
Энергетикалық аудит 4 кезеңде жүргізіледі
"Дайындық" бірінші кезеңі-жұмыстарды орындау мерзімдері мен жауапты тұлғаларды көрсете отырып, энергия аудитін жүргізу бағдарламасын жасау үшін қажетті бастапқы ақпаратты жинау.
"Өлшеу (сынау)" екінші кезеңі - жабдықты аспаптық өлшеуді, өлшеу аспаптарын пайдалана отырып, ғимараттарды, құрылыстарды, құрылыстарды және олардың инженерлік жүйелерін энергетикалық тексеруді, жабдықты энергия тиімділігі тұрғысынан диагностикалауды қамтиды.
Үшінші кезең "Аналитикалық" - өлшеу кезеңінде алынған ақпаратты және өлшеу (сынау) нәтижелерін талдаудан, ғимараттардың энергия тиімділігінің нақты көрсеткіштерін, жабдықтар мен технологиялық процестердің жекелеген түрлерін есептеуден, нақты көрсеткіштерді нормативтік (нормаланатын) мәндермен салыстырудан (олар болған жағдайда, энергия тиімділігінің нақты көрсеткіштері мен нормативтік (нормаланатын) мәндердің (олар болған жағдайда) сәйкес келмеу себептерін анықтаудан және талдаудан) тұрады ), әрбір жеке көрсеткіш бойынша, ғимараттар мен жабдық түрлері бойынша энергия үнемдеу әлеуетінің мәндерін есептеу.
Төртінші кезең "қорытынды" - ғимараттың, құрылыстың, құрылыстың, жабдықтардың топтары мен энергия тасымалдаушылардың түрлері бойынша энергетикалық ресурстарды пайдалануды талдау нәтижелерін жинақтау және энергия аудиті бойынша қорытындыны екі данада жасау және Тапсырыс берушіге бір дананың түпнұсқасын ұсыну. 
Қызмет көрсету мерзімі: 2026 жылғы қараша-желтоқсан.
Қызмет көрсету орны: Қостанай облысы, Денисов ауданы, Денисовка ауылы, Маслозаводская көшесі, 23
