                
ЗАЯВКА
на изготовление и установку уличных информационных стендов для КПП
Объект: территория Коргалжынского государственного природного заповедника, степная территория в районе поста Коргалжынского заповедника.
Цель: обеспечение посетителей, туристов и населения наглядной информацией о заповеднике, правилах поведения на особо охраняемой природной территории, природных комплексах, маршрутах и мерах безопасности.
Основание для приобретения: необходимость обновления и обустройства информационной зоны на открытой степной территории с учетом воздействия ветра, солнечного излучения, осадков и сезонных перепадов температур.
Просим предусмотреть изготовление, доставку и установку уличных информационных стендов, предназначенных для круглогодичной эксплуатации на открытой территории заповедника.
ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
	№
	Наименование
	Технические характеристики
	Размер / ориентир
	Кол-во
	Цена

	1
	Уличный информационный стенд с «Добро пожаловать» на трех языках
	Двусторонняя/односторонняя конструкция по согласованию. Каркас из оцинкованного металлического профиля. Информационная панель из алюминиевого композита или атмосферостойкого листового материала. Полноцветная УФ-печать, защитная ламинация. Устойчивость к влаге, морозу и УФ-излучению.
	2000×4000 мм
	1 шт.
	



	2
	Уличный информационный стенд о природных комплексах и животном мире
	Металлический оцинкованный каркас, порошковая окраска. Панель из алюминиевого композита/аналогичного материала. Полноцветная печать с защитой от выгорания и атмосферных воздействий.
	2000×4000 мм
	1 шт.
	

	3
	Уличный стенд «Фото животных»
	Информационная панель с пиктограммами, запретами и правилами посещения. УФ-печать, защитная пленка/ламинат. Материал устойчивый к осадкам, снегу, ветру и перепадам температур.
	2000×4000 мм
	1 шт.
	

	4
	Уличный информационный стенд о заповеднике
	Название и логотип заповедника, краткая информация, контактные данные, QR-код, при необходимости фотографии природных объектов. Оцинкованный каркас, атмосферостойкая панель, УФ-печать.
	2000×2000 мм
	1 шт.
	

	5
	Информационная стела / въездной знак
	Монолитная или каркасная конструкция с облицовкой атмосферостойким материалом. Название заповедника и логотип. Предусмотреть наружную LED-подсветку с защитой от влаги и пыли.
	по утвержденному эскизу
	1 шт.
	

	6
	Опорные стойки и крепеж
	Оцинкованные металлические стойки, антикоррозионная защита, усиленное крепление для эксплуатации на открытой степной территории. Крепеж оцинкованный/нержавеющий.
	по расчету изготовителя
	комплект
	

	7
	Бетонное основание
	Устройство бетонных оснований под каждую конструкцию с заглублением и армированием, обеспечивающими устойчивость к ветровой нагрузке и опрокидыванию.
	по расчету изготовителя
	комплект
	

	8
	Доставка и монтаж
	Доставка к месту установки, сборка, выравнивание, бетонирование/анкеровка, монтаж информационных панелей, уборка территории после выполнения работ.
	территория КГПЗ
	1 усл.
	



Дополнительные технические требования:
	Конструкции должны быть предназначены для эксплуатации на открытом воздухе в условиях 
степной зоны Казахстана.
	Все металлические элементы должны иметь антикоррозионную защиту; предпочтительно 
горячее цинкование либо оцинкованный металл с порошковой окраской.
	Информационные поверхности должны быть устойчивы к ультрафиолетовому излучению, 
влаге, снегу, морозу и перепадам температур.
	Конструкция должна иметь достаточную жесткость и устойчивость к ветровой нагрузке; 
способ крепления определить по расчету изготовителя с учетом места установки.
	Окончательные размеры, дизайн, тексты, карты, фотографии, логотипы и QR-коды согласовать 
с заказчиком до начала изготовления.
	Подрядчик предоставляет эскиз/макет на согласование и после утверждения выполняет 
изготовление.

Примечание: Количество и окончательные размеры стендов могут быть уточнены после утверждения схемы размещения и эскизов с заказчиком.
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ӨТІНІШ
КПП үшін сыртқы ақпараттық стендтерді дайындау және орнату туралы
Нысан: «Қорғалжын мемлекеттік табиғи қорығы» аумағы, Қорғалжын қорығының бекеті маңындағы дала аумағы.
Мақсаты: келушілерге, туристерге және халыққа қорық туралы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтағы мінез-құлық қағидалары, табиғи кешендер, маршруттар және қауіпсіздік шаралары туралы көрнекі ақпарат ұсыну.
Сатып алудың негіздемесі: желдің, күн сәулесінің, жауын-шашынның және маусымдық температура ауытқуларының әсерін ескере отырып, ашық дала аумағындағы ақпараттық аймақты жаңарту және абаттандыру қажеттілігі.
Қорықтың ашық аумағында жыл бойы пайдалануға арналған сыртқы ақпараттық стендтерді дайындауды, жеткізуді және орнатуды қарастыруды сұраймыз.

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА
	№
	Атауы
	Техникалық сипаттамалары
	Өлшемі / шамамен
	Саны
	Бағасы

	1
	Қорық картасы бар сыртқы ақпараттық стенд «Қош келдіңіз» 3 тілде
	Келісім бойынша екіжақты/біржақты конструкция. Мырышталған металл профильден жасалған қаңқа. Алюминий композитінен немесе атмосфералық әсерге төзімді қаңылтыр материалдан ақпараттық панель. Толық түсті УФ-баспа, қорғаныш ламинация. Ылғалға, аязға және УФ-сәулеге төзімді.
	2000×4000 мм
	1 дана
	

	2
	Табиғи кешендер және жануарлар әлемі туралы сыртқы ақпараттық стенд
	Мырышталған металл қаңқа, ұнтақты бояу. Алюминий композитінен/ұқсас материалдан панель. Өңсізденуге және атмосфералық әсерлерге қарсы қорғанышы бар толық түсті баспа.
	2000×4000 мм
	1 дана
	

	3
	«Қорық аумағында өзін-өзі ұстау қағидалары» сыртқы стенді
	Пиктограммалар, тыйымдар және келу қағидалары көрсетілген ақпараттық панель. УФ-баспа, қорғаныш пленка/ламинат. Жауын-шашынға, қарға, желге және температура ауытқуларына төзімді материал.
	2000×4000 мм
	1 дана
	

	4
	Қорық туралы сыртқы ақпараттық стенд
	Қорықтың атауы мен логотипі, қысқаша ақпарат, байланыс деректері, QR-код, қажет болған жағдайда табиғи нысандардың фотосуреттері. Мырышталған қаңқа, атмосфераға төзімді панель, УФ-баспа.
	2000×4000 мм
	1 дана
	

	5
	Ақпараттық стела / кіреберіс белгісі
	Атмосфералық әсерге төзімді материалмен қапталған монолитті немесе қаңқалы конструкция. Қорықтың атауы мен логотипі. Ылғал мен шаңнан қорғалған сыртқы LED-жарықтандыру қарастырылсын.
	Бекітілген эскиз бойынша
	1 дана
	

	6
	Тірек бағаналар және бекіткіштер
	Мырышталған металл тіректер, коррозияға қарсы қорғаныш, ашық дала жағдайында пайдалануға арналған күшейтілген бекіту. Бекіткіштер мырышталған/тот баспайтын болуы тиіс.
	Өндірушінің есебі бойынша
	жинақ
	

	7
	Бетон негіз
	Әрбір конструкцияның астына тереңдетіп және арматуралап бетон негіз орнату. Жел жүктемесіне және аударылуға тұрақтылықты қамтамасыз етуі тиіс.
	Өндірушінің есебі бойынша
	жинақ
	

	8
	Жеткізу және монтаждау
	Орнату орнына жеткізу, құрастыру, тегістеу, бетондау/анкерлеу, ақпараттық панельдерді монтаждау, жұмыстар аяқталғаннан кейін аумақты тазалау.
	ҚМТ аумағы
	1 қызмет
	



Қосымша техникалық талаптар:
Конструкциялар Қазақстанның дала аймағы жағдайында ашық ауада пайдалануға арналуы тиіс. Барлық металл элементтер коррозияға қарсы қорғанышпен қамтамасыз етілуі тиіс; ыстық мырыштау немесе ұнтақты бояумен қапталған мырышталған металл қолдану ұсынылады.
Ақпараттық беттер ультракүлгін сәулеге, ылғалға, қарға, аязға және температура ауытқуларына төзімді болуы тиіс.
Конструкция жеткілікті қаттылыққа және жел жүктемесіне тұрақтылыққа ие болуы тиіс; бекіту тәсілін дайындаушы орнату орнының ерекшеліктерін ескере отырып, есеп бойынша анықтайды.
Соңғы өлшемдер, дизайн, мәтіндер, карталар, фотосуреттер, логотиптер және QR-кодтар дайындау басталғанға дейін Тапсырыс берушімен келісілсін.
Мердігер келісуге эскиз/макет ұсынады және бекітілгеннен кейін дайындау жұмыстарын орындайды.
Ескерту: Стендтердің саны мен соңғы өлшемдері орналастыру схемасы мен эскиздер бекітілгеннен кейін тапсырыс берушімен нақтылануы.

