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Техническая спецификация закупаемых товаров
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	Способ закупки
	Запрос ценовых предложений

	Наименование заказчика
	КГП на ПХВ "Павлодарский областной онкологический диспансер" УЗ Павлодарской области, акимата Павлодарской области

	Наименование организатора
	КГП на ПХВ "Павлодарский областной онкологический диспансер" УЗ Павлодарской области, акимата Павлодарской области

	ЕНС ТРУ
	331215.100.000002

	Наименование услуг
	Работы по ремонту устройства привода дверей кабины лифта УПКДЛ-2.0

	Единица измерения
	работа

	Количество (объем)
	1

	Цена за единицу, без НДС
	258620,69

	Общая сумма, выделенная для закупки, без учета НДС
	[bookmark: _GoBack]258620,69

	Срок оказания услуги
	В течении 60 календарных дней с момента подписания договора

	Наименование национальных стандартов, а в случае их отсутствия межгосударственных стандартов на закупаемые товары. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, с учетом нормирования государственных закупок.
	

	Описание и требуемые функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики закупаемых товаров
	«Могилевлифтмаш» ААҚ шығарушы, емдеу-профилактикалық мекемелер үшін жолаушылар лифтінің кабина есіктерінің жетек құрылғысын ауыстыру жөніндегі жұмыстар
Беларусь Республикасының Могилев лифтқұрылысы зауыты шығарушы УПКДЛ-2.0 лифтінің кабина есіктерінің жетек құрылғысын ауыстыру. Бөлшек жаңа болуы тиіс. Барлық шығыс материалдары Өнім беруші есебінен. 
Жөндеуден кейін қауіпсіздік құрылғыларының, соның ішінде жарық перделері мен датчиктердің жұмысы міндетті түрде тексеріледі.
Кепілдік 1 жыл

Работы по замене устройства привода дверей кабины пассажирского лифта для лечебно – профилактических учреждений, изготовитель ОАО «Могилевлифтмаш» 
Замена устройства привода дверей кабины лифта УПКДЛ-2,0 изготовитель могилевский лифтостроительный завод Республики Беларусь деталь должна быть новой.
Все расходные материалы за счет поставщика.  
После ремонта обязательно проверяется работа устройств безопасности, включая световые завесы и датчики.
Гарантия 1 год       
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