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	Тапсырыс берушінің атауы
	Түркістан облысының білім басқармасының  «№4 арнайы мектеп-интернат» КММ

	Лоттың атауы
	ҚМУ аумағындағы гауптвахтаның подъезді ағымдағы жөндеу жұмыстары


	Өлшем бірлігі:
	Жұмыс

	Саны (көлемі):
	1

	Бірлік бағасы, қосылған құн салығын қоспағанда:
	
23762572

	Қосылған құн салығын қоспағанда, сатып алуға бөлінген жалпы сома:
	
23762572

	Жұмыстарды орындау мерзімі:
	Келісім шартқа қол қойғаннан кейін 20 күнтізбелік күн

	Жұмыстарды орындау орны:
	Туркістан обл, Төлеби ауд ,Ленгер қаласы, Жастар  көшесі, №7В

	Аванстық төлем мөлшері
	0

	Кепілдік мерзімі (айлар)
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	Орындаушы жеңімпаз деп анықталған жағдайда әлеуетті өнім берушіге қойылатын талаптар және онымен мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасу (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (Әлеуетті өнім берушіні көрсетілген мәліметтерді көрсетпегені немесе бермегені үшін қабылдамауға жол берілмейді)
	Ерекшеліктер мыналарды қамтиды:
   - Ішкі қабырғаларды әрлеу
- Жерден және ормандардан әк бояуын қолмен тазалау
- Құрастырылған құрылымдар үшін жақсартылған су негізіндегі композициямен кескіндеме, қабырға бояуға дайындалған
·  Мырышталған Профильді азбистен  жасалған шатыр жабындарының құрылғысы 507,5 шаршы метр Беткейлерді сылау жоғары сапалы тегіс цемент әк ерітіндісімен ені 200 мм ге дейін 30 шаршы метр Құрғақ минералды қоспалардан 1,5 мм-ге дейін сәндік қасбеттердің беттерін сылау 576,5кв метр. фассадтың беттерін  дайындаумен ағаштарды бояу 606,5 кв м
1. Құрылыс ережелеріне сәйкес жұмыстарға жалпы қойылатын талаптарды орындау.
2.Қажетті жұмыстар тізімі және оған қойылатын техникалық талаптар; З.Қажетті материалдар мен олардың техникалық сипаттамалары; 4.Еңбекті қорғау және техникалық қауіпсіздік бойынша инженерлік қызметкердің болуы; 5.Жөндеу жұмыстары 2023жылы жүргізілуі керек келісім шарт бойынша. Конструктивтік шешімдер сенімділікпен жігерлікті құрылыс және конструктивті материалдардың қолданылу талаптарына, экологиялық, санитарлық, өрт қауіпсіздігі қызметтердің нормаларына сәйкес болуы. Жұмыс барысында қауіпсіздік техникалық ережелерінің сақталуы. Өрт қауіпсіздігі ережесін сақтау. Білікті жұмысшы кадрларды пайдалану. Жұмыс материалдарының және жабдықтардың жақсы, жаңа сапада, орындалған жұмыстың ақаусыздығын әлеуетті жеткізуші кепілдік беруі. Орындалған жұмыстар мен материалдардың жабдықтардың, ресурстардың өзгеде позициялардың барлығының залал мен зақымданудан, жойылудан қорғалуын әлеуетті жеткізуші қамтамасыз етеді. Жұмыс жүргізу барысында әлеуетті жеткізуші жұмыс берушіге тиесілі ғимараттардың, қоймалардың, соған қоса жолдардың, жылжымайтын, жылжитын мүліктердің бүлінбеуін қамтамасыз етуге міндетті. Обьектіге жеткізілетін материалдар мен жабдықтардың сақталуына, транспорттан түсірілуіне әлеуетті жеткізуші жауапкершілікті мойнына алады. Жүкті жеткізу жеткізушінің тікелей міндетті. Жұмыс беруші жүк тасымалдау, жеткізу көлік құралдарының тұрып қалуы шығындарына жауап беруге тиіс емес. Жұмыс берушіге әлеуетті жеткізуші материалдар мен жабдықтардың жеткізілу кестесін көрсетеді. Тапсырыс беруші көрсеткен учаскелерде ғана материалдар мен жабдықтар сақталып, жиналып пайдаланылады. Жұмыс алушы жұмыс орнын таза ұстауы тиіс. Жұмыс алушы жұмыс соңында учаскені құрылыс қоқыстарынан тазартып, ретке келтіру керек. Жоғарыда көрсетілген мекен - жай бойынша 2023жылы келісім шарт бойынша жұмыс аяқталуы тиіс. Тапсырыс алушы атқарылған жұмыстарына 12 айға кепілдік береді. Қосымша Смета және дефект актісі қоса тіркеледі




* мәліметтер мемлекеттік сатып алу жоспарынан алынады (автоматты түрде көрсетіледі). Ескертпе.
1. Әрбір талап етілетін сипаттамалар, өлшемдер, бастапқы деректер және қосымша шарттар жеке жолда көрсетіледі.
2. Техникалық ерекшелікте әлеуетті өнім берушіге қойылатын біліктілік талаптарын белгілеуге жол берілмейді.
3. Өзге құжаттарда техникалық ерекшеліктің талаптарын белгілеуге жол берілмейді.
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Техническая спецификация
закупаемых работ, не связанных со строительством
(заполняется заказчиком)
	Наименование
заказчика
	Коммунальное государственное учреждение  «Спецальная школа-интернат №4» управления образования Туркестанской области

	Наименование лота:
	Текущему ремонт здания прачечной КГУ


	Единица измерения:
	Работа

	Количество(объем):
	1

	Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость:
	23762572

	Общая сумма, выделенная для закупки, без учета налога на добавленную стоимость:
	23762572

	Срок выполнения работы:
	20 календарных дней после подписания договора

	Место выполнения работы:
	Туркестанская область, Толебийский район, г.Ленгер  ул Жастар №7В

	Размер авансового платежа
	0

	Гарантийный срок (в месяцах)
	12




	











Условия к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора о государственных закупках (указываются при необходимости) (Отклонение потенциального поставщика за не указание и непредставление указанных сведений не допускается)

	Данная спецификация включает в себя: 
- Отделка внутренных стен
- Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов
- Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, стена подготовленная под окраску
 метр квадрат. Штукатурка откосов высококачественная цементно известковым раствором плоского ширина до 200 мм 30 метр квадрат. Штукатурка поверхностей фасадов декоративная из сухих минеральных смесей до 1,5 мм 576,5 кв м. покраска поверхностей фассада с лесов с подготовкой поверхности 606,5 кв м
І.Общие требования к работам согласно СНИП.
2.Наличие инженерного персонала по охране труда и технике безопасности. З.Начало ремонтных работ согласно договора на 2023 год. Конструктивные решения должны отвечать требованиям надежности, отвечающих экологическим, санитарным, противопожарным нормам. Соблюдать технику безопасности при проведении работ. Соблюдать правила пожарной безопасности. поставщик при производстве своих работ должен обеспечить защиту других работ по проекту, а также собственность, принадлежащую Заказчику и принадлежащие ему сооружения от каких-либо видов повреждения. поставщик несет ответственность за организацию поставок, транспортирования, разгрузки и хранения всех поставляемых поставщиком материалов и оборудования, которые должны быть доставлены на объект. Поставки осуществляются исключительно на имя поставщика. Ни при каких обстоятельствах Заказчик не должен нести ответственность за расходы, связанные с поставкой, обработкой, транспортировкой и простоем транспортных средств. Никакие поставки не должны быть адресованы Заказчику. поставщик предоставляет Заказчику график получения материалов и оборудования на Участке. Для хранения, укладки или штабелированные могут использоваться только Участки, санкционированные Заказчиком. поставщик содержит территорию (участок) в чистоте. поставщик обязан удалять с участка весь строительный мусор и оперативно приводить участок в порядок. Работы должны быть выполнены по вышеуказанным адресам в течение указанного срока. Гарантия на качество выполненных работ, предоставляемая поставщиками, должна быть не менее 12 месяцев. Согласно объему работ и сметному расчету по объекту все работы должны выполняться с соблюдением норм действующего законодательства Республики Казахстан, строительных норм и правил, стандартов правил техники безопасности, пожарной безопасности и нормативных документов, в частности: Подрядчик обязан вывозить мусор и ТБО с объекта; Качество применяемых материалов должно соответствовать требованиям ГОСТов, действующих на территории РК, иметь сертификаты соответствия; При выполнении работ Подрядчик обязан приглашать на место выполнения работ представителей Заказчика и все вопросы, возникающие в ходе работы согласовывать с ним. Подрядчик обязан обеспечивать и исполнять требования Заказчика относительно соответствия выполняемых работ по правилам и нормам принятых в РК; поставщик обязан указать ответственных сотрудников с приложением подтверждающих документов: по технической безопасности и охране труда; поставщик должен предоставить подписанный первым руководителем или лицом, заменяющим его, график производственных работ. Работы должны быть выполнены по вышеуказанным адресам в течение текущего года. Гарантия на качество выполненных работ, предоставляемая поставщиками, должна быть не менее 12 месяцев. Смета и дефектный акт прикрепляется.




* сведения подтягиваются из плана государственных закупок (отображаются автоматически).
Примечание.
1. Каждые требуемые характеристики, параметры, исходные данные и дополнительные условия указываются отдельной строкой.
2. Установление в технической спецификации квалификационных требований, предъявляемых к потенциальному поставщику, не допускается.
3. Установление требований технической спецификации в иных документах не допускается.






