Техническая спецификация 
	1
	Наименование лота
	Установить настенного кондиционера

	2
	Количество товаров/работ/услуг
	1 (одна) работа

	3
	Общие требования
	Монтажные работы настенного кондиционера 

	4
	Специальные/технические требования
	Необходимо выполнить монтаж 10 кондиционеров с установкой внутренних и наружных блоков на стену.

В обязанности подрядчика входит:

поставка и монтаж всех шлангов и кабелей, соединяющих внутренние и наружные блоки;

кабель должен быть медным и соответствовать требованиям производителя оборудования;

выполнение необходимых отверстий в стенах для прокладки коммуникаций.

При монтаже потребуется пробивка стен толщиной до 80 см. Данный объем и сложность работ необходимо обязательно учитывать при расчете стоимости и сроков выполнения монтажа.



	5
	Сопутствующие услуги*
	Подрядчик своими силами и средствами осуществляет все монтажные работы. 


	6
	Гарантийные условия
	Подрядчик предоставляет гарантию Заказчику на выполненные работы в течении срока действия Договора.

	7
	Срок поставки товара/выполнения работ/ оказания услуг
	Доставка, монтаж в полном объеме осуществляется в течении 15 ( пятнадцати) календарных дней со дня заключение договора

	8
	Место поставки товара/выполнения работ/ оказания услуг
	г. Алматы, Бостандыкский район, ул.Сатбаева 69

КГУ школа- гимназия №22

	9
	Срок устранения обнаруженных недостатков в поставленных товарах/выполненных работах/оказанных услугах
	Подрядчик несет ответственность за несвоевременное и некачественное выполнение работ. 



	10
	Требования к Потенциальному Подрядчику*
	Не предусмотрено

	11
	Дополнительные условия*
	Не предусмотрено

	12
	Описание порядка приема-передачи товаров, работ, услуг
	На основании акта выполненных работ,  подписанного  уполномоченными представителями обеих Сторон.

	13
	Документация, представляемая Подрядчиком вместе с поставленными товарами, выполненными работами, оказанными услугами
	Акт выполненных работ.
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