ТЕХНИКАЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІК

1. Жұмыстардың атауы
Аудандық полиция бөлімінің ғимараттары мен құрылыстарын техникалық тексеру бойынша жұмыстар.
Тапсырыс беруші: «Ертіс ауданының қаржы бөлімі» ММ.
Объектінің орналасқан жері: Павлодар облысы, Ертіс ауданы, Ертіс ауылы, Искаков көшесі, 95-үй; Искаков көшесі, 95А-үй.
Жұмыстарды орындау мерзімі: шарт күшіне енген күннен бастап 16 күнтізбелік күн ішінде.
Тексеру объектісі аудандық полиция бөлімінің ғимараттары мен құрылыстарының кешенін білдіреді. Кешен құрамына кіретін әрбір объект оның мақсаты мен функционалдық пайдаланылуына қарамастан техникалық тексеруге жатады.
Тексерілуге жататын объектілердің құрамы тиісті ғимараттар мен құрылыстардың техникалық құжаттамасы негізінде айқындалады. Қажетті құжаттаманы Тапсырыс беруші қажет болған жағдайда жұмыстарды орындау барысында Орындаушыға ұсынады.

	№

	Мүліктің атауы
	Саны
	Жалпы ауданы
	Салынған жылы


	1
	Әкімшілік ғимараттарды, гараждарды және қазандықты орналастыруға және оларға қызмет көрсетуге арналған жер учаскесі
	1
	0,5131 га
	

	2
	Әкімшілік ғимарат
	1
	583,1 ш.м.
	1980

	3
	МРЭО ГАИ ғимараты
	1
	190,9 ш.м.
	1980

	4
	Бақылау-өткізу пункті
	1
	16,9 ш.м.
	2016

	5
	Қазандық ғимараты
	1
	56,8 ш.м.
	1980

	6
	Гараж ғимараты
	1
	161,4 ш.м.
	2007

	7
	Автокөлік гаражының ғимараты
	1
	42,0 ш.м.
	1980

	8
	МПС әкімшілік ғимараты
	1
	193,3 ш.м.
	1980



2. Жұмыстарды орындаудың мақсаты
Жұмыстарды орындаудың мақсаты аудандық полиция бөлімінің ғимараттары мен құрылыстары кешенінің нақты техникалық жай-күйін айқындау, олардың сенімділігі мен орнықтылығын бағалау, құрылыс конструкцияларындағы ақаулар мен зақымдануларды анықтау, авариялық жай-күй белгілерінің бар-жоғын белгілеу, сондай-ақ тексерілетін объектілерді одан әрі қауіпсіз пайдалану мүмкіндігін айқындау болып табылады.
Жұмыстардың нәтижелері Тапсырыс берушіге әрбір ғимарат пен құрылыстың жай-күйі туралы объективті техникалық мәліметтерді ұсынуға тиіс. Бұл мәліметтер объектілерді одан әрі пайдалануға, жөндеу-қалпына келтіру іс-шараларын жүргізуге, конструкцияларды күшейтуге немесе тиісті объектілерді Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен авариялық деп тану мәселесін қарауға қатысты шешімдер қабылдау үшін қажет.

3. Жұмыстардың құрамы мен мазмұны
Орындаушы Қазақстан Республикасының қолданыстағы нормативтік құқықтық актілеріне сәйкес ғимараттар мен құрылыстарды техникалық тексеру бойынша мынадай кешенді жұмыстарды орындауға міндетті:
1. Құжаттаманы зерделеу: тексерілетін объектілерге қатысты қолда бар техникалық, жобалық, атқарушылық және пайдалану құжаттамасын талдау. Қажет болған жағдайда Тапсырыс беруші тексеру жүргізу үшін қолда бар құжаттарды Орындаушыға ұсынады.
2. Көзбен шолып тексеру: әрбір ғимарат пен құрылысты қарап тексеру, жарықтарды, деформацияларды, бұзылуларды, ылғалдану іздерін, коррозияны және техникалық жай-күй мен қауіпсіз пайдалануға әсер ететін өзге де ақауларды анықтау және фотофиксациялау.
3. Аспаптық тексеру: іргетастарға, көтергіш және қоршау конструкцияларына, сондай-ақ ғимараттар мен құрылыстардың басқа да элементтеріне қажетті өлшеулер мен зерттеулер жүргізу. Қажет болған жағдайда материалдарды сынау, зертханалық зерттеулер және тексеру есептеулері жүргізіледі.
4. Техникалық жай-күйін бағалау: анықталған ақаулардың сипаты мен себептерін айқындау, олардың сенімділікке, орнықтылыққа және қауіпсіз пайдалануға әсерін бағалау, әрбір объектінің техникалық жай-күйін және авариялық жай-күй белгілерінің бар-жоғын немесе жоқтығын белгілеу.
5. Ұсынымдар әзірлеу: тиісті негіздер болған жағдайда жөндеу-қалпына келтіру жұмыстарын жүргізу, конструкцияларды күшейту, қосымша тексерулер жүргізу немесе объектілерді пайдалануды шектеу қажеттілігін айқындау.

4. Орындалған жұмыстардың нәтижелеріне қойылатын талаптар
Орындалған жұмыстардың нәтижелері бойынша Орындаушы Тапсырыс берушіге ғимараттар мен құрылыстардың сенімділігі мен орнықтылығын техникалық тексеру нәтижелері бойынша техникалық қорытынды ұсынады.
Техникалық қорытындыда мыналар қамтылуға тиіс:
· тексерілген ғимараттар мен құрылыстардың тізбесі;
· жүргізілген тексерулердің сипаттамасы және анықталған ақаулар мен зақымданулар туралы мәліметтер;
· фото материалдар, өлшеулердің, зерттеулер мен есептеулердің нәтижелері, егер олар жүргізілген болса;
· әрбір объектінің нақты техникалық жай-күйін бағалау;
· авариялық жай-күй белгілерінің бар-жоғы және объектілерді одан әрі қауіпсіз пайдалану мүмкіндігі туралы қорытындылар;
· анықталған ақауларды жою, жөндеу, қалпына келтіру немесе конструкцияларды күшейту, сондай-ақ қажет болған жағдайда пайдалануды шектеу жөніндегі ұсынымдар.
Қорытындыға қажетті фото материалдар, схемалар, сызбалар, өлшеулер мен есептеулердің нәтижелері, зертханалық сынақтар жүргізілген жағдайда олардың хаттамалары және Орындаушының қорытындыларын растайтын өзге де материалдар қоса беріледі.
Қорытындылар кешен құрамына кіретін әрбір ғимарат пен құрылыс бойынша жеке ұсынылуға тиіс. Жекелеген объектілер бойынша нәтижелерді бөлмей, тек жалпы қорытынды ұсынуға жол берілмейді.
Техникалық қорытынды ғимараттар мен құрылыстардың сенімділігі мен орнықтылығын техникалық тексеруді жүзеге асырудың қолданыстағы қағидаларында көзделген тәртіппен ресімделуге және оған қол қойылуға тиіс.

5. Жұмыстарды орындаушыға қойылатын талаптар
Орындаушы Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларда ғимараттар мен құрылыстардың сенімділігі мен орнықтылығын техникалық тексеру бойынша сараптамалық жұмыстарды жүзеге асыру құқығына берілген қолданыстағы аккредиттеу аттестатына ие болуға тиіс.
Техникалық тексеру Қазақстан Республикасының заңнамасында тиісті объектілер үшін көзделген мамандар құрамына қойылатын талаптарды сақтай отырып жүргізілуге тиіс. Орындаушы қажетті қолданыстағы сертификаттары бар мамандардың қатысуын және тексеру нәтижелерінің белгіленген тәртіппен ресімделуін қамтамасыз етуге міндетті.

6. Нормативтік құжаттар
Жұмыстар Қазақстан Республикасының қолданыстағы нормативтік құқықтық актілері мен осы сатып алу нысанасына қолданылатын нормативтік-техникалық құжаттарға сәйкес орындалуға тиіс, оның ішінде:
1. Қазақстан Республикасының 2026 жылғы 9 қаңтардағы № 253-VIII Құрылыс кодексі.
2. Қазақстан Республикасы Өнеркәсіп және құрылыс министрінің 2026 жылғы 29 мамырдағы № 263 «Ғимараттар мен құрылыстардың сенімділігі мен орнықтылығын техникалық тексеруді жүзеге асыру қағидаларын бекіту туралы» бұйрығы.
3. Қазақстан Республикасы Өнеркәсіп және құрылыс министрінің 2026 жылғы 20 мамырдағы № 250 «Бірінші және екінші жауапкершілік деңгейлеріндегі объектілерде техникалық қадағалау және ғимараттар мен құрылыстардың сенімділігі мен орнықтылығын техникалық тексеру бойынша инжинирингтік қызметтер мен сараптамалық жұмыстарды жүзеге асыратын заңды тұлғаларды аккредиттеу қағидалары мен рұқсат беру талаптарын бекіту туралы» бұйрығы.
4. Сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі саласындағы ғимараттар мен құрылыстардың техникалық жай-күйін тексеру мен бағалауды реттейтін қолданыстағы мемлекеттік нормативтер, оның ішінде қолданылатын құрылыс нормалары (ҚР ҚН), қағидалар жинақтары (ҚР ЕЖ), мемлекеттік стандарттар (ҚР СТ) және өзге де нормативтік-техникалық құжаттар.
Жұмыстарды орындау кезінде тексеру жүргізілетін күні қолданыстағы және тексерілетін объектілердің конструкциялық ерекшеліктеріне сәйкес келетін нормативтік құжаттар қолданылуға тиіс.

7. Орындалған жұмыстарды тапсыру және қабылдау тәртібі
Жұмыстар аяқталғаннан кейін Орындаушы Тапсырыс берушіге қолданыстағы нормативтік талаптарда көзделген материалдар қоса берілген ғимараттар мен құрылыстарды техникалық тексеру нәтижелері бойынша техникалық қорытынды ұсынады.
Техникалық қорытындыда жүргізілген тексерудің сипаттамасы, анықталған ақаулар мен зақымданулар туралы мәліметтер, қажетті өлшеулер мен зерттеулердің нәтижелері, нақты техникалық жай-күйді бағалау, авариялық жай-күй белгілерінің бар-жоғы туралы қорытындылар және объектілерді одан әрі қауіпсіз пайдалану жөніндегі ұсынымдар қамтылуға тиіс.
Тексеру нәтижелері кешен құрамына кіретін әрбір ғимарат пен құрылыс бойынша жеке ұсынылуға тиіс.
Жұмыстар тексеру нәтижелерінің толық топтамасы осы техникалық ерекшелікке және Қазақстан Республикасының заңнамасының талаптарына сәйкес ұсынылғаннан және Тапсырыс беруші оларды белгіленген тәртіппен қабылдағаннан кейін орындалған болып есептеледі.













ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

1. Наименование работ
Работы по техническому обследованию зданий и сооружений районного отдела полиции.
Заказчик: ГУ «Отдел финансов Иртышского района».
Местонахождение объекта: Павлодарская область, Иртышский район, с. Иртышск, ул. Искакова, 95; ул.Искакова, 95А .
Срок выполнения работ: в течение 16 календарных дней с даты вступления договора в силу.
Объект обследования представляет собой комплекс зданий и сооружений районного отдела полиции. Обследованию подлежит каждый объект, входящий в состав комплекса, независимо от его назначения и функционального использования.
Состав объектов, подлежащих обследованию, определяется на основании технической документации на соответствующие здания и сооружения. Необходимая документация предоставляется Заказчиком Поставщику при необходимости в процессе выполнения работ.

	№

	Наименование имущества
	Кол-во 
	Общая площадь
	Год постройки 

	1
	Земельный участок для размещения и обслуживания административных зданий, гаражей и котельной
	1
	0,5131 га
	

	2
	Административное здание
	1
	583,1 кв.м.
	1980

	3
	Здание МРЭО ГАИ
	1
	190,9 кв.м.
	1980

	4
	Конторольно-пропускной пункт
	1
	16,9 кв.м.
	2016

	5
	Здание котельной
	1
	56,8 кв.м.
	1980

	6
	Здание гаража
	1
	161,4 кв.м.
	2007

	7
	Здание автомобильного гаража
	1
	42,0 кв.м.
	1980

	8
	Административное здание МПС
	1
	193,3 кв.м.
	1980



2. Цель выполнения работ
Целью выполнения работ является определение фактического технического состояния комплекса зданий и сооружений районного отдела полиции, оценка их надёжности и устойчивости, выявление дефектов и повреждений строительных конструкций, установление наличия либо отсутствия признаков аварийного состояния, а также определение возможности дальнейшей безопасной эксплуатации обследуемых объектов.
Результаты работ должны предоставить Заказчику объективные технические сведения о состоянии каждого здания и сооружения, необходимые для принятия дальнейших решений относительно их эксплуатации, проведения ремонтно-восстановительных мероприятий, усиления конструкций либо рассмотрения вопроса о признании соответствующих объектов аварийными в установленном законодательством порядке.

3. Состав и содержание работ
Поставщик обязан провести комплекс работ по техническому обследованию зданий и сооружений в соответствии с действующими нормативными правовыми актами Республики Казахстан, включая:
1. Изучение документации: анализ имеющейся технической, проектной, исполнительной и эксплуатационной документации на обследуемые объекты. При необходимости Заказчик предоставляет исполнителю имеющиеся документы для проведения обследования.
2. Визуальное обследование: осмотр каждого здания и сооружения, выявление и фотофиксация трещин, деформаций, разрушений, следов увлажнения, коррозии и иных дефектов, влияющих на техническое состояние и безопасность эксплуатации.
	3. Инструментальное обследование: проведение необходимых измерений и исследований фундаментов, несущих и ограждающих конструкций и других элементов зданий и сооружений. При необходимости — испытания материалов, лабораторные исследования и поверочные расчёты.
4. Оценка технического состояния: определение характера и причин выявленных дефектов, оценка их влияния на надёжность, устойчивость и безопасность эксплуатации, установление технического состояния каждого объекта и наличия либо отсутствия признаков аварийности.
5. Подготовка рекомендаций: определение необходимости проведения ремонтно-восстановительных работ, усиления конструкций, дополнительных обследований или ограничения эксплуатации при наличии соответствующих оснований.

4. Требования к результатам выполненных работ
По результатам выполненных работ Поставщик предоставляет Заказчику техническое заключение по результатам технического обследования надёжности и устойчивости зданий и сооружений.
Техническое заключение должно содержать:
- перечень обследованных зданий и сооружений;
- описание проведённых обследований и выявленных дефектов и повреждений;
- фотоматериалы, результаты измерений, исследований и расчётов, если они проводились;
- оценку фактического технического состояния каждого объекта;
- выводы о наличии либо отсутствии признаков аварийного состояния и возможности дальнейшей безопасной эксплуатации;
- рекомендации по устранению выявленных дефектов, ремонту, восстановлению или усилению конструкций, а также по ограничению эксплуатации при необходимости.
К заключению прилагаются необходимые фотоматериалы, схемы, чертежи, результаты измерений и расчётов, протоколы лабораторных испытаний при их проведении и иные материалы, подтверждающие выводы исполнителя.
Выводы должны быть представлены отдельно по каждому зданию и сооружению, входящему в состав комплекса. Общее заключение без разграничения результатов по отдельным объектам не допускается.
Техническое заключение должно быть оформлено и подписано в порядке, предусмотренном действующими Правилами осуществления технического обследования надёжности и устойчивости зданий и сооружений.

5. Требования к исполнителю работ
Поставщик должен иметь действующий аттестат аккредитации на право осуществления экспертных работ по техническому обследованию надёжности и устойчивости зданий и сооружений в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.
Техническое обследование должно проводиться с соблюдением требований к составу специалистов, предусмотренных законодательством Республики Казахстан для соответствующих объектов. Поставщик обязан обеспечить участие специалистов, имеющих необходимые действующие сертификаты, и оформление результатов обследования в установленном порядке.

6. Нормативные документы
Работы должны выполняться в соответствии с действующими нормативными правовыми актами и нормативно-техническими документами Республики Казахстан, применимыми к предмету закупки, в том числе:
1. Строительным кодексом Республики Казахстан от 9 января 2026 года № 253-VIII.
2. Приказом Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 29 мая 2026 года № 263 «Об утверждении Правил осуществления технического обследования надёжности и устойчивости зданий и сооружений».
3. Приказом Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 20 мая 2026 года № 250 «Об утверждении Правил и разрешительных требований по аккредитации юридических лиц, осуществляющих инжиниринговые услуги и экспертные работы по техническому надзору и техническому обследованию надёжности и устойчивости зданий и сооружений на объектах первого и второго уровней ответственности».
4. Действующими государственными нормативами в области архитектурной, градостроительной и строительной деятельности, включая применимые строительные нормы (СН РК), своды правил (СП РК), государственные стандарты (СТ РК) и иные нормативно-технические документы, регулирующие обследование и оценку технического состояния зданий и сооружений.
При выполнении работ должны применяться нормативные документы, действующие на дату проведения обследования и соответствующие конструктивным особенностям обследуемых объектов.

7. Порядок сдачи и приёмки выполненных работ
По завершении работ Поставщик предоставляет Заказчику техническое заключение по результатам технического обследования надёжности и устойчивости зданий и сооружений с приложением материалов, предусмотренных действующими нормативными требованиями.
Техническое заключение должно содержать описание проведённого обследования, сведения о выявленных дефектах и повреждениях, результаты необходимых измерений и исследований, оценку фактического технического состояния, выводы о наличии либо отсутствии признаков аварийности и рекомендации по дальнейшей безопасной эксплуатации объектов.
Результаты обследования должны быть представлены отдельно по каждому зданию и сооружению, входящему в состав комплекса.
Работы считаются выполненными после предоставления полного комплекта результатов обследования, соответствующего настоящей технической спецификации и требованиям законодательства Республики Казахстан, и принятия их Заказчиком в установленном порядке.


