
ТЕХНИКАЛЫҚ ТАПСЫРМА
Атырау облыстық перинаталдық орталығының жаңа туған нәрестелер реанимациясы бөлімшесінің дәлізін ағымдағы жөндеу жұмыстарын орындауға арналған
1. Объект
Атырау облыстық перинаталдық орталығы, Атырау қаласы, Адмирал Лев Владимирский көшесі, 22А.
Жұмыстарды орындау орны: жаңа туған нәрестелер реанимациясы бөлімшесінің дәлізі.
2. Негіздеме
Жұмыстар қоса берілген сметалық құжаттамаға және ақау актісіне сәйкес орындалады. Жұмыстардың түрлері мен көлемдері көрсетілген құжаттармен айқындалады.
3. Жұмыстардың тізбесі мен көлемдері
1. Ағаш және пластик плинтустарды бөлшектеу — 87,0 м.
2. Линолеум және релин жабындарын бөлшектеу — 104,9 м².
3. Үй-жайларды құрылыс қоқыстарынан тазарту — 0,5 т.
4. Құрылыс қоқыстарын қолмен тиеу — 0,5 т.
5. Құрылыс қоқыстарын тасымалдау (смета бойынша қашықтық — 15 км) — 0,5 т·км.
6. Желіммен линолеум жабынын төсеу — 104,9 м².
7. Өздігінен бұрап кіргізілетін бұрандалармен ПВХ плинтустарын орнату — 87,0 м.
8. Құрғақ қоспалардан дайындалған желіммен керамикалық плитка еден жабынын төсеу — 8,0 м².
9. Қабырғаларды майлы немесе спиртті лакпен екі рет жабу — 113,82 м².
10. Қабырғаларды су эмульсиялы құрамдармен жақсартылған бояу — 95,36 м².
11. Төбені су эмульсиялы құрамдармен жақсартылған бояу — 104,9 м².
4. Жұмыстарды орындауға қойылатын талаптар
Барлық жұмыстар келісілген сметалық құжаттамаға, ақау актісіне және Қазақстан Республикасының қолданыстағы талаптарына сәйкес орындалуы тиіс.
Жұмыстар басталғанға дейін материалдарды, түстерді, жұмыс кестесін, объектіге кіру тәртібін және жөндеу жұмыстарын кезең-кезеңімен орындау тәртібін Тапсырыс берушімен келісу қажет.
Жөндеу аймағы қоршалып, «Жөндеу жұмыстары жүргізілуде» деген ескерту белгілері орнатылуы тиіс. Персоналдың қауіпсіз өтуі мен эвакуациялануы қамтамасыз етілуі керек. Дәліздер мен шығу жолдарын бөгде заттармен үйіп қоюға жол берілмейді.
Құрылыс шаңының, иістердің және ластанудың бөлімшенің жұмыс істеп тұрған үй-жайларына таралуына жол бермеу қажет. Оқшаулау шаралары инфекциялық бақылауға жауапты тұлғалармен келісілуі тиіс.
Сапасы мен қауіпсіздігін растайтын құжаттары бар жаңа материалдар пайдаланылуы керек. Қолданылатын жабындар медициналық ұйымдарда санитариялық өңдеу жүргізуге жарамды болуы тиіс.
Медициналық жабдықтардың, инженерлік желілердің және мүліктің сақталуы қамтамасыз етілуі қажет. Мердігердің кінәсінен келтірілген зақымдар оның есебінен жойылады.
Құрылыс қоқыстарын жинау, тиеу және әкету Мердігердің күшімен және қаражаты есебінен жүзеге асырылады. Жұмыстар аяқталғаннан кейін мұқият тазалау жүргізілуі тиіс.
Барлық жұмыстар сапалы, толық көлемде және ақау актісіне, сметалық құжаттамаға, Қазақстан Республикасының қолданыстағы құрылыс, санитариялық-эпидемиологиялық және өрт қауіпсіздігі нормалары мен стандарттарына сәйкес орындалуы қажет.
Қолданылатын барлық құрылыс және әрлеу материалдары жаңа, сапалы болуы, Қазақстан Республикасының қолданыстағы нормативтік құжаттарының талаптарына сәйкес келуі және олардың сапасы мен қауіпсіздігін растайтын қажетті құжаттары болуы тиіс.
Жаңа туған нәрестелер реанимациясы үй-жайларында қолданылатын материалдар медициналық ұйымдарда пайдалануға жарамды, сондай-ақ тиісті жағдайларда ылғалды тазалауға және санитариялық өңдеуге төзімді болуы керек.
Жұмыстарды орындау кезінде Мердігер санитариялық-эпидемиологиялық талаптарды (санитариялық-эпидемиологиялық қадағалау нормаларын), еңбекті қорғау, өрт қауіпсіздігі талаптарын және медициналық ұйымның ішкі тәртіп режимін сақтауға міндетті.
Жұмыстар жаңа туған нәрестелер реанимациясы бөлімшесінде орындалатындықтан, Мердігер шаңның, кірдің, құрылыс қалдықтарының, иістердің және басқа да ластаушы заттардың жұмыс істеп тұрған үй-жайларға таралуына жол бермеу жөнінде қажетті шараларды қабылдауға міндетті.
Жөндеу барысында пайда болған барлық құрылыс қоқыстарын Мердігер өз күшімен жинауға, тиеуге, ғимараттан шығаруға, объект аумағынан әкетуге және Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен кәдеге жаратуға немесе орналастыруға міндетті.
Жұмыстар аяқталғаннан кейін үй-жайлар мен жөндеу жүргізілген аумақ қоқыстардан, шаңнан, материалдардың қалдықтарынан және қаптамалардан толық тазартылуы тиіс.
Құрылыс қоқыстарын өтетін жерлерде, эвакуациялау жолдарында және Тапсырыс берушімен келісілмеген орындарда жинауға жол берілмейді.
Мердігер жөндеуге жатпайтын қолданыстағы жабдықтардың, инженерлік желілердің, жиһаздың және құрылымдардың сақталуына жауапты болады.
Жұмыстарды орындау барысында анықталған және Мердігердің кінәсінен туындаған барлық кемшіліктер Мердігердің есебінен жойылады.
5. Жұмыстарды тапсыру және қабылдау
Тапсырыс беруші жұмыстарды көзделген барлық көлем толық орындалғаннан, жабындардың сапасы тексерілгеннен, жөндеу аймағы тазартылғаннан және анықталған ескертулер жойылғаннан кейін қабылдайды.
Жұмыстарды орындау мерзімдері мен кепілдік міндеттемелері шартта белгіленеді.


Қосымшалар:
1. Сметалық құжаттама.
2. Ақау актісі.
3. Жұмыстардың негізгі түрлері мен көлемдері.
6. Жұмыстарды келісу
Жұмыстарды ұйымдастыруға, материалдарды таңдауға, әрлеу жабындарының түстеріне, жұмыстарды орындау кестесіне және үй-жайларға кіруге байланысты барлық мәселелер алдын ала Тапсырыс берушімен келісіледі.
Тапсырыс берушімен келісуге арналған байланыс телефоны: 8 701 565 85 87.
7. Жұмыстарды қабылдау
Орындалған жұмыстарды қабылдауды Тапсырыс беруші жұмыстар толық аяқталып, объект тазартылғаннан кейін жүзеге асырады.
Орындалған жұмыстардың нәтижесі ақау актісіне, сметалық құжаттамаға, осы техникалық тапсырмаға және Қазақстан Республикасының қолданыстағы нормативтік талаптарына сәйкес болуы тиіс.
№ 1 қосымша: Сметалық құжаттама.
№ 2 қосымша: Ақау актісі.
Ескерту: Сметалық құжаттама мен ақау актісі осы техникалық тапсырманың ажырамас бөлігі болып табылады. Жұмыстарды орындау кезінде Мердігер аталған құжаттарды басшылыққа алуға және тиісті жұмыстарды орындауға дейін туындайтын мәселелерді Тапсырыс берушімен келісуге міндетті.


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по текущему ремонту коридора отделения реанимации новорождённых Атырауского областного перинатального центра

1. Объект
Атырауский областной перинатальный центр, г. Атырау, ул. Адмирала Льва Владимирского, 22А. Место выполнения работ: коридор отделения реанимации новорождённых.

2. Основание
Работы выполняются в соответствии с прилагаемой сметной документацией и дефектным актом. Виды и объёмы работ определяются указанными документами.

3. Перечень и объёмы работ

1. Демонтаж деревянных и пластиковых плинтусов м 87,0

2. Демонтаж покрытия из линолеума и релина м² 104,9

3. Очистка помещений от строительного мусора т 0,5

4. Ручная погрузка строительного мусора т 0,5

5. Перевозка строительного мусора (расстояние по смете — 15 км) т·км 0,5

6. Устройство покрытия из линолеума на клею м² 104,9

7. Устройство ПВХ-плинтусов на самонарезающих винтах м 87,0

8. Устройство покрытия пола из керамической плитки на клею из сухих смесей м² 8,0

9. Покрытие стен масляным или спиртовым лаком за два раза м² 113,82

10. Улучшенная окраска стен водоэмульсионными составами м² 95,36

11 . Улучшенная окраска потолка водоэмульсионными составами м²104,9

4. Требования к выполнению работ
 Все работы выполнить в соответствии с согласованной сметой, дефектным актом и действующими требованиями Республики Казахстан.
До начала работ согласовать с Заказчиком материалы, цвета, график, порядок доступа и поэтапное выполнение ремонта.
Оградить ремонтную зону, разместить предупреждающие знаки «Ведутся ремонтные работы», обеспечить безопасный проход персонала и эвакуацию; не загромождать коридоры и выходы.
Предотвратить распространение строительной пыли, запахов и загрязнений в действующие помещения отделения; согласовать меры изоляции с ответственными за инфекционный контроль.
Использовать новые материалы с документами, подтверждающими качество и безопасность; покрытия должны быть пригодны для санитарной обработки в медицинской организации.
 Обеспечить сохранность медицинского оборудования, инженерных сетей и имущества; повреждения по вине подрядчика устранять за его счёт.
Самостоятельно собрать, погрузить и вывезти строительный мусор; после завершения выполнить тщательную уборку.
Все работы выполнить качественно, в полном объеме и в соответствии с дефектным актом, сметной документацией, действующими строительными, санитарно-эпидемиологическими, противопожарными нормами и стандартами Республики Казахстан.
Все применяемые строительные и отделочные материалы должны быть новыми, качественными, соответствовать требованиям действующих нормативных документов РК и иметь необходимые документы, подтверждающие их качество и безопасность.
Материалы, применяемые в помещениях реанимации новорожденных, должны быть пригодны для эксплуатации в медицинских учреждениях, устойчивы к влажной уборке и санитарной обработке, где это требуется.
При выполнении работ Подрядчик обязан соблюдать санитарно-эпидемиологические требования (нормы СЭС), требования охраны труда, пожарной безопасности и внутреннего режима медицинского учреждения.
Поскольку работы выполняются в отделении реанимации новорожденных, Подрядчик обязан принять меры по предотвращению распространения пыли, грязи, строительных отходов, запахов и других загрязнений в функционирующие помещения.
Весь образовавшийся в процессе ремонта строительный мусор Подрядчик обязан самостоятельно собрать, погрузить, вынести из здания, вывезти с территории объекта и утилизировать/разместить в установленном законодательством порядке. После завершения работ помещения и прилегающая рабочая зона должны быть полностью очищены от мусора, пыли, остатков материалов и упаковки.
Не допускается складирование строительного мусора и материалов в проходах, эвакуационных путях и местах, не согласованных с Заказчиком.
Подрядчик несет ответственность за сохранность существующего оборудования, инженерных сетей, мебели и конструкций, не подлежащих ремонту.
Все выявленные в ходе выполнения работ недостатки, возникшие по вине Подрядчика, устраняются за счет Подрядчика.

5. Сдача и приёмка
Заказчик принимает работы после завершения всех предусмотренных объёмов, проверки качества покрытий, очистки зоны ремонта и устранения замечаний. Сроки выполнения и гарантийные обязательства устанавливаются договором.
Приложения: 1. Сметная документация. 2. Дефектный акт.4. Основные виды и объемы работ.
6. Согласование работ
Все вопросы, связанные с организацией работ, выбором материалов, цветами отделочных покрытий, графиком проведения работ и доступом в помещения, предварительно согласовываются с Заказчиком.
Контактный телефон Заказчика для согласования: 8 701 565 85 87
7. Приемка работ
Приемка выполненных работ производится Заказчиком после полного завершения работ и уборки объекта.
Результат должен соответствовать дефектному акту, сметной документации, настоящему ТЗ и действующим нормативным требованиям Республики Казахстан.
Приложение №1: Сметная документация.
Приложение №2: Дефектный акт.
Примечание: Сметная документация и дефектный акт являются составной частью настоящего технического задания. При выполнении работ Подрядчик обязан руководствоваться указанными документами и согласовывать с Заказчиком возникающие вопросы до выполнения соответствующих работ.

